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W odpowiedzi na wnioski zgłoszone w dniu 22 lutego podczas XXVII sesji Rady Miejskiej 
w Białym Borze informuję, że dokonano ich rozpatrzenia jak poniżej:

W celu wyeliminowania fetoru w mieszkaniach związanych z podłączeniem instalacji sanitarnych poszczególnych budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić  wewnętrzną instalację poszczególnych budynków do stanu zgodnego  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 69 z poź. zm.)
Dotyczy §125 w/w Rozporządzenia:
1. przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących 
się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotu rur.
2. nie jest wymagane wyprowadzenie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne pod następującymi warunkami:
· zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony  i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji 
do pomieszczeń,
· wyprowadzenie ponad dach przewodów wentylujących:
  a) ostatni pion licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,
  b) 	co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.

Za stan wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku odpowiada jego właściciel 
i do jego obowiązków należy doprowadzenie tej instalacji do stanu zgodnego z warunkami technicznymi. 


