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Biały Bór dn. 28.02.2014 r.

RIPZ.271.1.2014.JA

Odpowiedzi na zapytanie
Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

Dostawa elementów małej architektury w ramach zadania – „Budowa placu zabaw w Białym Borze”

OFERENT NR 1

Po zapoznaniu się z SIWZ i elementami dokumentacji technicznej uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Bardzo proszę o sprecyzowanie w jakiej wersji muszą być wykonane urządzenia zabawowe ?

a) drewno rdzeniowe, sklejka montowane bezpośrednio w grunt ?

b) drewno rdzeniowe, sklejka montowane na stalowych kotwach ?

c) drewno klejone, sklejka montowane na stalowych kotwach ?

d) drewno klejone, HDPE montowane na stalowych kotwach ?
Ad 1. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

1. Pociąg drewniany (1 szt.) – składający się z lokomotywy oraz dwóch wagoników. Wagoniki wykonane z drewna klejonego oraz płyt HDPE. Lokomotywa i wagoniki zadaszone, usadowione na stalowych kotwach. Wymiary – 8,1 x 1,0 m.

Konstrukcja pociągu z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi.
Płyty stanowiące wypełnienia urządzenia, takie jak zabezpieczenia, dachy, elementy ozdobne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE.

Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, podkładki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Elementy konstrukcyjne urządzeń posadowione w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. 
2. Huśtawka ważka na sprężynie (1 szt.) – drewno rdzeniowe impregnowane, górna część wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej. Wymiary – 152x28cm.

Belka konstrukcyjna pozioma wykonana z drewna klejonego warstwowo.

Siedziska i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE.

Całość osadzona na sprężynach przytwierdzonych za pośrednictwem metalowych kotew do betonowych bloczków, zagłębionych w gruncie.

3. Bujak wagowy konik (1 szt.) – z  drewna klejonego i sklejki wodoodpornej, słupy konstrukcyjne mocowane na stalowych kotwach, wymiary 170 x 27 x 90 cm.

Bujak wagowy z motywem konika – belka konstrukcyjna pozioma wykonana z drewna klejonego warstwowo. 
Siedziska, uchwyty, elementy ozdobne wykonane z płyty z tworzywa HDPE. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) posadowione w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków.

4. Sprężynowiec konik (1 szt.) – jednoosobowy bujak, górna część ze sklejki wodoodpornej powlekanej, wymiary 85 x 25 cm.

Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym i malowaniem proszkowym. 

Łączniki – śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Siedziska, uchwyty, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Całość osadzona na sprężynie przytwierdzonej za pośrednictwem metalowych kotew do betonowego bloczka, zagłębionego w gruncie.

5. Sprężynowiec skuter (1 szt.) – jednoosobowy bujak, górna część ze sklejki wodoodpornej powlekanej, wymiary 97 x 28 cm.

Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym i malowaniem proszkowym. 

Łączniki – śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Siedziska, uchwyty, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Całość osadzona na sprężynie przytwierdzonej za pośrednictwem metalowych kotew do betonowego bloczka, zagłębionego w gruncie.

6. Tablica podwójna (1 szt.) – tablica do rysowania podwójna, słupy  z drewna rdzeniowego, formatki ze sklejki wodoodpornej siatkowanej lub z filmem melaminowym, wymiary – 145 x 81 x 81 cm.

Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego  i osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew.

7. Regulamin (1 szt.) – tablica regulaminowa o wys. 1,9 m i szer. 0,9 m wykonana z drewna bezrdzeniowego i sklejki wodoodpornej, słupy konstrukcyjne montowane na stalowych kotwach. 

Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) wykonane z drewna bezrdzeniowego osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew, tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej (treść tablicy zostanie uzgodniona po wyborze wykonawcy), daszek wykonany z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.
8. Domek ze sklejki (1 szt.) – słupy nośne z drewna sosnowego, klejone, formatki z polietylenu HDPE, wymiary – 286 x 166 x 212 cm,

Elementy takie jak dach, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.
Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) z drewna sosnowego, klejone lub drewna toczonego rdzeniowo, osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków.
9. Samochód – element zabawowy w kształcie samochodu z belek drewnianych, wymiary – 3,0 x1,0 m.

Słupy konstrukcyjne z przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo drewna, elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym, balustrady drewniane pełne / opcjonalnie ze sklejki wodoodpornej, urządzenie montowane na stałe w gruncie, elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew.
10. Tablica regulaminowa/informacyjna (1 szt.) o wys. 1,9 m i szer. 0,9 m wykonana z drewna bezrdzeniowego i sklejki wodoodpornej, słupy konstrukcyjne montowane w gruncie na stalowych kotwach (treść tablicy zostanie uzgodniona po wyborze wykonawcy), daszek wykonany z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.
11. Ławostół (2 szt.) wykonany z drewna klejonego  powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi, wymiary – 160 x 130cm, wys. siedziska 40 cm.

Bale o grubości min 100 mm, wykonane z drewna klejonego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu min 50 mm. Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew.
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