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Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej 
i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze

OFERTENT NR 1
Analizując dokumentację przetargową dotyczącą ww. przetargu, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Zgodnie z SST należy wykonać podbudowę z AC16P dla KR2 zaś w przedmiarze jest wykonanie tej samej podbudowy, ale dla KR3.
2. Prosimy o dokładne sprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu należy wykonać podbudowę bitumiczną.
3. Zgodnie z SST należy wykonać warstwą wyrównawczą i wiążącą z AC16W dla KR1-2 zaś w przedmiarze jest wykonanie tych samych warstw, ale dla KR3. Prosimy o dokładne sprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu należy wykonać powyższe warstwy bitumiczne,
4. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanej podbudowy gr. 10cm z mieszanki bitumicznej AC16P na AC22P ?


OFERENT NR II
1. Zgodnie z opisem projektu do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 10cm należy stosować mieszankę o uziarnieniu 0(16mm - AC16P. Specyfikacja Techniczna D-04.07.01 odnosząca się do powyższej warstwy wymienia 2 rodzaje betonu asfaltowego -- o uziarnieniu 0/16mm ( AC16P ) i o uziarnieniu 0/22mm ( AC22P ). Ponadto Wymagania Techniczne WT-2 2010, na które powołuje się SST D04.07.01 dopuszczają stosowanie dla mchu KR2 mieszankę AC16P lub AC22P w zależności od grubości warstwy gdzie będzie zastosowana mieszanka. Przy projektowanej grubości 10cm lub 7cm możliwe jest zastosowanie zarówno mieszanki AC16P jak również AC22P. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania na warstwę podbudowy mieszanki AC16P lub AC22P albo jednoznaczne określenie rodzaju uziarnienia mieszanki na warstwę podbudowy.
2. Zgodnie z SST D-05,03.13a ( Tablica nr 5 i Tablica nr 10 ) wymieniono uziarnienie mieszanki SMA 0/8mm i 0/11mm. W tej samej SST wskazano w Tablicy 1 uziarnienie mieszanki SMA 0/5mm i 0/8mm.. W celu równorzędnej oceny ofert Wykonawców i przedstawienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju uziarnienia dla warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.
3. Zgodnie z SST D-04.07.01 SST D-05.03.05b mieszanki na warstwę podbudowy i wiążącą-wyrównawczą z betonu asfaltowego mają spełniać wymagania jak dla ruchu KR2. W kosztorysie dla powyższych pozycji, tj. nr 12,13,14 jako rodzaj materiału wskazano mieszanki mineralno-asfaltowe dla ruchu KR3, Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla mieszanek przeznaczonych na warstwy podbudowy i wiążącej – wyrównawczej z betonu asfaltowego.
4. W związku z obowiązkiem wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie honorował referencje jako dowód wykonania robót budowlanych, Wykonawca wskazuje, iż referencje są w istocie poświadczeniami, bowiem poświadczają określony stan rzeczy oraz wskazane okoliczności faktyczne. Poświadczenia różni od referencji tylko to, iż referencje zawierają w sobie dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujący na fakt wykonania danych robót budowlanych, a ich podstawową funkcją jest poświadczenie określonego stanu faktycznego.

Odpowiadając na zapytania informuję:
1. Mieszanki asfaltowe na podbudowę, warstwę wiążącą i wyrównawczą dla KR-2.
2. Na podbudowę dopuszcza się zastosowanie mieszanki AC22P.
3. Do warstwy ścieralnej stosować mieszankę SMA8 /w tab. nr 5 i nr 10 SST D-05.03.13a, wymagana mieszanka jest oznaczona tekstem pogrubionym/.
4. Obowiązek wykazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom dotyczy wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.
5. Zamawiający potwierdza, iż jako poświadczenie wykonania robót budowlanych mogą być przedłożone referencje jako dokument równoważny.


Burmistrz Białego Boru
(-) Paweł Stanisław Mikołajewski
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