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15.0 WNIOSKI

1.0 Wstęp 

Kartę opracowano na podstawie umowy z Inwestorem.
Dla analizowanej studni głębinowej zostanie opracowany projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb technologicznych i uzgodniony                              z Starostwem. Na podstawie projektu robót geologicznych zostanie opracowany operat wodno prawny.
2.0 Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą co oddziaływać na środowisko, jego podstawowe cechy parametry techniczne (wymiary, średnice, moc), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy./

Rodzaj inwestycji: Wykonanie studni do ujęcia wód głębinowych na potrzeby produkcji zielonego wodoru
Celem zamierzonego korzystania  z wód podziemnych jest:

- Technologia produkcji  zielonego wodoru przez elektrolizery
- Użycie wody  do celów socjalnych

Skala inwestycji:
Zakres zamierzonego korzystania z wód na podstawie próbnego pompowania:

- Wydajność eksploatacyjna pompy w studni: do 100,0 m3/h

- Średnie dobowe zapotrzebowanie na technologię do 1440 m3/dobę, czyli 60 m3/h
- Średnie dobowe zapotrzebowanie na cele socjalne do 5 m3/dobę

Razem: do 1445 m3/dobę, 60,0 m3/h
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: do 1445 m3/dobę

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: do 65 m3/h

Zasoby eksploatacyjne ujęcia: do  100,0 m3/h
Pobór wód podziemnych wg założeń eksploatacyjnych: 

-Maksymalna ilość do Qe= 0,018 m3/s

-Średnia ilość wody do  Qdmax= 1445 m3/dobę

- Dopuszczalna ilość na rok  do Q r dop. = 11 560 000 m3/rok
Tabelaryczny zakres zakładanego  urządzenia wodnego parametrami technicznymi

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wymiar do

	1.
	Q [m3 /h]- Maksymalna wartość poboru wody która może być pobierana z ujęcia
	100

	2.
	Qdmax[ m3/d] -  średnią ilość m3/dobę
	1445

	3.
	Qe [m3/s]- maksymalną ilość m3/sekundę
	0,018

	4.
	Q r dop- [m3/rok]- dopuszczalną ilość m3/rok
	11 560 000

	2.
	S otw. [m]- Depresja całkowita przewidywana
	5,5

	3.
	R [m]- Zasięg leja depresji przy Qmax przewidywany
	200,0

	4.
	T [m2 /h]- Przesączanie
	60,0

	5.
	k [m/s]- współczynnik filtracji wodonośnej
	0,0001918

	6.
	k [m/h]- współczynnik filtracji wodonośnej
	0,6904

	7.
	k [m/d]- współczynnik filtracji wodonośnej
	16,57

	8.
	H [m]- Głębokość ujęcia
	Do 90 m


Celem wykonania urządzeń wodnych jest pozyskiwanie wód z ujęcia podziemnego na działalność gospodarczą produkcji zielonego wodoru w Drzonowie z pomocą instalacji fotowoltaicznej.
Rodzaj planowanych urządzeń wodnych:
Wiercenie studni  wykona się systemem na płuczkę, z wykorzystaniem świdra  gryzowego           o średnicy 12 1/4” czyli 311 mm. 
Wiercenie z tą średnicą będzie prowadzone na całej długości, tj. od głębokości 0,0 m p.p.t. do głębokości 90,0 m p.p.t. 
Prace wiertnicze zostaną wykonane po otrzymaniu decyzji środowiskowej. 
Po zakończeniu głębienia otworu będzie zapuszczona kolumna filtrowa o łącznej długości do 90,0 m, średnicy rury nadfiltrowej DN 200 mm, średnicy filtra oraz rury podfiltrowej DN 200 mm, z filtrem szczelinowym z siatką nr 14. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący w przelocie 45,0 – 90,0 m, wynikającej z cech istniejących studni na tym terenie.
 Zakładana konstrukcja otworu hydrogeologicznego  CZĘŚCI KOLUMNY FILTROWEJ  : 

- rura nadfiltrowa 0,0 - 48,0m - 48,0 m DN 200 mm

 - filtr właściwy 48,0 – 54,0 m - 6,0 m DN 200 mm

 - rura podfiltrowa 54,0 – 90,0 m - 36 m DN 200 mm

                               Rura podfiltrowa będzie zamknięta od dołu denkiem. Po zapuszczeniu filtra na dno otworu studni na głębokość 90,0 m, dookoła kolumny filtrowej zostanie umieszczona obsypka żwirowa o granulacji 2 - 4 mm w interwale od 45,0 do 90,0 m w dostosowaniu do granulacji warstwy wodonośnej .
                       Podczas usuwania kolumny rur wiertniczych wykona się uszczelnienie w obrębie głębokości od 0,0 do 5,0 m p.p.t. za pomocą mleczka iłowego .

                                               Po wykonaniu odwiertu  i zafiltrowaniu otworu  należy przeprowadzić 12 godzinne pompowanie oczyszczające, aż otrzyma się wodę nie zawierającą zanieczyszczeń pyłowych. Pompowanie oczyszczające spowoduje oddziaływanie na strefę około filtrową warstwy wodonośnej w celu:                                                                           ( usunięcia ze strefy przy otworowej drobnych frakcji warstwy wodonośnej,                      ( polepszenia warunków dopływu do studni,                                                                                                ( wytworzenia filtru naturalnego.                                                                                                    Wodę z pompowania należy  rozprowadzić  po terenie działki należącej do Inwestora. 

                               Próbne pompowanie badawcze :

                               Próbne pompowanie dla studni  przeprowadzić przy wykorzystaniu pompy głębinowej. Wydajność mierzyć przy pomocy wodomierza, natomiast poziom zwierciadła wody rejestrować  przy użyciu świstawki hydrogeologicznej. Zgodnie z założeniami, pompowanie dla określenia stanu technicznego studni wykonać  metodą pompowania jednostopniowego z maksymalną wydajnością. W ramach tego badania wykonać1  pompowanie jednostopniowe, z następującą wydajnością : 

                               Studnia  do  Q= 100,0 m3 /h, S= 5,50 m,  

                              Usytuowanie przedsięwzięcia:

                               Miejscowość Drzonowo dz. Nr 187/10 obręb 0123 Drzonowo , gmina Biały Bór
Współrzędne geograficzne ujęcia i wysokość głowicy wyznaczyła firma geodezyjna 

Współrzędne wg PL- ETRF2000

X=661 518
Y= 355 823
POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
Gmina Biały Bór położona jest w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie Powiatu Szczecineckiego. 
Gmina graniczy z gminami: Szczecinek, Bobolice, Polanów, Miastko, Koczała i Rzecznica. Całkowita powierzchnia Gminy Biały Bór wynosi 26.944 ha. 
Gmina ma charakter rolniczo – leśny i obejmuje 17 sołectw utworzonych z 47 jednostek osadniczych. W skład gminy wchodzą takie sołectwa jak: Biała, Bielica, Biskupice, Biały Dwór, Brzeźnica, Drzonowo, Dyminek, Grabowo, Kaliska, Kazimierz, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Drzonowo, Świerszczewo i Trzebiele. 
Głównym ośrodkiem osadniczym oraz siedzibą organów gminy jest Miasto Biały Bór.
 Ogólna liczba ludności zamieszkująca teren gminy w 2009 roku (stan na 31.12.2009r.) wynosiła 5.370 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła około 20 osób na km2. 
Terytorium gminy ukształtowane przez cofający się lądolód skandynawski, urozmaicają malownicze wzgórza morenowe (sięgające 239m n. p. m.), liczne głazy narzutowe oraz krystalicznie czyste jeziora. 
Duża ilość lasów stanowiących ogółu powierzchni gminy ma wyjątkowy wpływ na korzystne warunki klimatyczne i krajobrazowe. Dogodne położenie geograficzne oraz stosunkowo niewielkie odległości od granicy morskiej (około 80km do Kołobrzegu)                    i zachodniej (200km) sprzyjają kontaktom gospodarczym i turystycznym.                                Gmina Biały Bór położona jest na przecięciu dwóch głównych dróg krajowych, tj. drogi krajowej Nr 25 Koszalin - Warszawa oraz drogi krajowej Nr 20 Ustka - Poznań.  

Biały Bór współpracuje z gminami i miastami niemieckimi: Pasewalkiem, Salzhausen, Bosau, Haltern, Klietz oraz ukraińskimi: Lwowem i Łuckiem.
Położenie fizyczno-geograficzne gminy 
Gmina Biały Bór położona jest w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, na północnym-wschodzie Powiatu Szczecineckiego. 
Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, obszar gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego.
 W obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego gmina przynależy do dwóch makroregionów,  tj. Pojezierze Południowopomorskie i Pojezierze Zachodniopomorskie oraz dwóch mezoregionów, tj. Pojezierze Bytowskie i Równina Chrzanowska. 
Użytkowanie terenu
 Gmina Biały Bór pod względem użytkowania terenu jest obszarem rolniczo - leśnym, użytki rolne zajmują 40 % powierzchni gminy, natomiast lasy i grunty leśne 51,9%. Taki sposób użytkowania gruntów, przy niewielkiej ilości przemysłu na obszarze gminy jest sprzyjający dla rozwoju turystyki. Lesistość gminy wynosi powyżej 50%, co jest wartością znacznie przewyższającą średnią lesistość w Polsce.
Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne. 
Rzeźba terenu i geologia 

Obszar gminy pokrywają osady czwartorzędowe. Powierzchniowe formy budują osady związane z działalnością zlodowacenia bałtyckiego. Formy powierzchniowe terenu ukształtowane zostały pod wpływem procesów zachodzących w czasie tego zlodowacenia oraz późniejszych. Generalnie łagodne pochylenie terenu w kierunku południowym daje różnicę poziomów pomiędzy północą gminy a południem średnio około 70m, natomiast przy uwzględnieniu najwyższego                   (240 m n.p.m.) punktu w rejonie jeziora Oblica i najniższego poziomu jakim jest lustro wody jeziora Dołgie (137,4 m n.p.m.) różnica poziomów dochodzi do 100m. 

Strefa największych wzniesień obejmuje obszar wysoczyzny morenowej na północ od linii Kaliska - południowy brzeg jeziora Bobiecińskiego Wielkiego. Strefa najniżej położonych obszarów (poniżej 140 m n.p.m.) obejmuje rynnę jeziora Dołgie i Drzonowoskie.                                                                  Wysoczyzna morenowa pagórkowata i falista oraz obszary sandru faliste niekiedy płaskie                                                  z zagłębieniami to dwa główne obszary morfogenetyczne tego terenu. Wysoczyzna zbudowana głównie z glin zwałowych piasków i żwirów lodowcowych ze znaczną ilością okruchów skalnych natomiast sandry budują piaski i żwiry wodnolodowcowe. 

Utwory te oddzielają moreny czołowe (wzgórza, pagórki i wały o wysokości względnej nawet 30 m). 

 Geologia 

Obszar gminy pod względem geologicznym położony jest na terenie Wału Kujawsko-Pomorskiego. Ponad stumetrowa seria osadów czwartorzędowych występująca na obszarze całej gminy obejmuje pochodzące z plejstocenu warstwy dobrze przepuszczalnych piasków i żwirów oraz słabo przepuszczalne, spiaszczone gliny, które zalegają na glinie zwałowej o zróżnicowanej zawartości głazów i żwirów. Młodsze serie osadowe powstały w holocenie podczas akumulacji fluwialnej                         i organogenicznej. Doliny mniejszych rzek wypełniają namuły rzeczne: piaski drobnoziarniste, ze znaczną domieszką części pylastych i organicznych. Na stokach wysoczyzn w holocenie powstały pokrywy osadów deluwialnych (związanych z procesem spłukiwania materiału ze stoku przez wody opadowe). Powstałe podczas wytapiania lodu zagłębienia wypełnione zostały początkowo przez osady mineralne - piaski drobnoziarniste, mułki, a następnie przez utwory organogeniczne kredę jeziorną i torfy (np. okolice m. Kazimierz). 

Na terenie gminy według danych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, udokumentowano 104 złoża torfowe. Stanowią je głównie złoża o typie torfu wysokiego, rzadziej niskiego i mieszanego. Torfy występują na terenie gminy w obrębie dolin rzecznych, szczególnie w odcinkach o charakterze wytopiskowym oraz wypełniając zagłębienia bezodpływowe. Z około 104 torfowisk powyżej 1ha znajdujących się na terenie gminy do najbardziej cennych z warunkami do zachowania znacznych cech naturalności należą torfowiska wysokie mszarne (kotłowe i pojezierne) i torfowiska                                 z perspektywą do roku 2017 przejściowe. Niewielkie powierzchniowo torfowiska wysokie mszarne stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich torfowisk (około 50%). Najliczniejsze są w północnej części gminy związanej z strefą czołowo morenową. Zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2009r.” na terenie Gminy Biały Bór występują udokumentowane złoża piasków i żwirów (dawniej kruszyw naturalnych), kredy jeziornej oraz torfów.

Wody podziemne 

Według podziału hydrogeologicznego kraju (Witkowska 1988) Gmina Biały Bór położona jest w obrębie Pomorskiego Regionu Hydrogeologicznego. Jej obszar znajduje się w regionie słupsko-chojnickim, który charakteryzuje się występowaniem poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu. Zasoby wód podziemnych gminy zgromadzone są w utworach czwartorzędowych, o dużym udziale zwartych obszarów o braku izolacji pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego.

 Szacunkowo około 75% powierzchni terenu gminy znajduje się w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 120 „Bobolice”, a fragment północno-wschodni gminy                   w zasięgu GZWP 126 Szczecinek. Granice występowania GZWP określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku, w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy                           i obszarów wodnych, podporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U z 2006 r. Nr 126, poz. 878). Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), wody podziemne i ich obszary podlegają ochronie polegającej na zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. W tych celkach tworzone są m. in. obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W obszarze działania RZGW Szczecin tylko około 90 ujęć wody podziemnej posiada ustanowioną strefę ochronną obejmującą zarówno teren ochrony bezpośredniej jak i pośredniej,             w tym dla 25 ujęć strefę ochronną ustanowił Dyrektor RZGW Szczecin. 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 120 jest to niewielki obszarowo zbiornik czwartorzędowy, który leży w północno-wschodniej części Powiatu Szczecineckiego. Zbiornik ten objęty jest obszarem wysokiej ochrony (powierzchnia około 159 km2) oraz najwyższej ochrony (powierzchnia około 150 km2). Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 126 jest znacznie większy od zbiornika GZWP Nr 120. Zajmuje on prawie całą powierzchnię powiatu wraz z fragmentami obszarów powiatów sąsiednich. Jest o zbiornik trzeciorzędowo-czwartorzędowy o charakterze skał porowych. Posiada on ustanowiona strefę ochronną o statusie wysokiej ochrony, jednakże powierzchnia chroniona zajmuje niewielki obszar w południowej części  zbiornika o powierzchni 90 km2. Obszar ten nie leży jednak w granicach Powiatu Szczecineckiego. 
Klimat
 Gmina  pod względem regionalizacji klimatycznej położona jest Dzielnicy Klimatycznej Pomorskiej, której klimat charakteryzuje się stosunkowo chłodnym latem  i dość łagodną zimą. 
Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Charakteryzuje go duża wilgotność powietrza. Przeciętna roczna temperatura na tym terenie wynosi ok. 8,8 °C przy przeciętnej temp. miesiąca najcieplejszego (lipiec) od 18,4 do 19°C, a najchłodniejszego (styczeń) ok. - 0,2 do- 0,8°C. 
Przeciętna temperatura okresu maj - lipiec mieści się w przedziale 12,7-17,7 °C.
 Roczna suma opadów osiąga wartość w granicach 549-714 mm. 
Najmniej opadów notuje się w kwietniu a najwięcej w lipcu i sierpniu. 
W okresie letnim i jesiennym dominują wiatry z kierunku zachodniego, natomiast zimą przeważają wiatry południowo-zachodnie. Liczba dni z przymrozkami od 66 do 77. Zaleganie pokrywy śnieżnej 28-40 dni, choć zdarzają się zimy zupełnie bezśnieżne. Średnia liczba dni pochmurnych 98-108. Średnie ciśnienie atmosferyczne to 1008 hPa
Położenie terenu
 Pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg Kondrackiego, tereny objęte opracowaniem położone są w: 
Megaregionie: Pozaalpejska Europa Zachodnia ; Prowincji: Niż Środkowoeuropejski (31); Podprowincji: Pojezierze Południowobałtyckie ;
 Makroregionie: Pojezierze Południowopomorskie ; 
Mezoregionie: Pojezierze Szczecineckie .
 Mezoregion Pojezierze Szczecineckie, jest mezoregionem o charakterze moreny dennej, położonej na zewnątrz moren czołowych fazy pomorskiej. Całkowita powierzchnia mezoregionu należącego do makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego wynosi 834 km2. Największym spośród występujących jezior jest Pile, z którego wypływa dopływ Gwdy – Piławka. 
Moce przyłączeniowe i warunki przyłączenia pompy studni do sieci  przedsięwzięcia zostaną opracowane po wykonaniu ustaleń  zawartych w warunkach przyłączenia do sieci wydanych przez zakład energetyczny, ujmujących wnioskowaną instalację.
Obsługa komunikacyjna:

• lokalizacja wjazdu i wyjazdu: z drogi gminnej .
• ilość miejsc parkingowo postojowych na terenie objętym inwestycją i na przyległych

   obszarach: nie dotyczy

• ilość samochodów osobowych: nie dotyczy

• ilość samochodów ciężarowych: nie dotyczy

Ze względu na złożoność i różnorodność instalacji jej dokładne wymiary zostaną określone przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego. 
3.0 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

/W punkcie tym należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania

terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazać , czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew, a jeśli tak to jaki jej %)/,

Działka obiektu wodnego ma nr187/10 o powierzchni do 38 ha, należy do inwestora
W zasięgu przewidywanego oddziaływania obiektu wodnego- ujęcia podziemnego wody              o przewidywanym promieniu leja depresji do  R=100-200 m zlokalizowane są  następujące nieruchomości jak niżej.

Działki które będą znajdować się w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego oraz usługi wodnej: obręb 0123 Drzonowo, gmina Biały Bór, powiat Szczecinek
   Zlokalizowane są  następujące nieruchomości ok. 100m  wokół działki przedsięwzięcia - do 0,005 ha:

                         Południe: 209,211/14. 25

Wschód : 189, 188, 187/9

Północ: 187/10, 187/11, 187, 6

Zachód: 258
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości  pod studnię głębinową ok. 50m2. Wyłączenie biologiczne ok. 3%.

Pokrycie szatą roślinną: trawy
4.0  Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

/ W punkcie tym należy opisać technologię , jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy on tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji)/
Urządzenia wodne oraz pompa głębinowa, otworu studziennego , zostaną dobrane w taki sposób, aby podczas eksploatacji nie przekraczano maksymalnej wydajności eksploatacyjnej otworu. Podczas pracy studni, nie będą przekraczane zasoby eksploatacyjne ujęcia. Nie nastąpi nadmierna eksploatacja wód podziemnych.
 Maksymalna ilość wody, którą można pobrać z ujęcia, tak aby nie wpływały negatywnie na przepływ w warstwie wodonośnej i środowisko, zostanie wyliczona w projekcie robót geologicznych. 
Obudowa będzie szczelna i zabezpieczona przed dopływem wód opadowych                                        i zanieczyszczeń. 
Studnia będzie także zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Urządzenia wodne będą zlokalizowane wewnątrz wygrodzonego terenu ujęcia. 
Obudowa studzienna będzie wyposażona w zamek, uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Warstwa wodonośna, która zostanie ujęta projektowanym otworem będzie  dobrze chroniona od zanieczyszczeń z powierzchni terenu, nadkładem utworów słabo przepuszczalnych o miąższości ok .9 m.
 W granicach oddziaływania ujęcia, nie ma innych udokumentowanych ujęć wód podziemnych. 
Ujęcie nie leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Eksploatacja ujęcia,               w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych, nie wpłynie negatywnie na jakość wód wodonośca oraz na warunki przepływu w warstwie. 
Ze względu na znaczną odległość od rzeki oraz stosunkowo niewielkie oddziaływanie ujęcia, a także montaż urządzeń atestowanych, realizacja przedsięwzięcia, w żaden sposób nie wpłynie na skład fizyko-chemiczny wód, a eksploatacja ujęcia na warunki przepływu                   wód. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe  i podziemne, zarówno w trakcie realizacji, jak                 i późniejszej eksploatacji studni. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało zatem negatywnego wpływu na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza tj. na osiągnięcie dobrego stanu wód w następnym cyklu planistycznym.
W otworze docelowo zamontuje się pompę głębinową 5” wykonaną ze stali nierdzewnej typ SQIBO-5 lub innego typu o parametrach:

- Wydajność maksymalna: do 1000 dm3/min

- Wysokość podnoszenia maksymalna: do 90 m

- Ciśnienie maksymalne: 8 bar

- Moc silnika : 7 kW

Na otworze studni zamontowana zostanie powierzchniowa obudowa zrobiona z rury PCV 400. Obudowa będzie ocieplona styropianem. W obudowie znajdzie się zawór odpowietrzający.

Zastosowano następujący układ technologiczny tłoczący wodę na potrzeby zakładu:

- Woda z ujęcia podziemnego tłoczona będzie pompą IBO typ SQIBO-5 lub innego typu poprzez rury tłoczne PE 80 do kontenera hydroforni ( pomieszczenie hydroforni wolnostojące)            
- Rozbiór wody jest rejestrowany za pomocą głównego wodomierza

- Pompowana woda przechodzi przez zbiornik hydroforowy  z czujnikiem ciśnienia

- Woda przepływa przez rozdzielacz z odprowadzeniem w kierunku instalacji oraz                    w kierunku łazienki zaplecza socjalnego, poprzez licznik –wodomierz służący do rejestracji ilości produkowanych ścieków.

Przewidywany czas użytkowania : 30 lat
Do pomiaru natężenia przepływu wody , w pomieszczeniu hydroforowym na terenie hydroforni zamontowane będą wodomierze: 

- Dla pomiaru ilości pobranej wody ze studni- typ JS SN+, DN50

- Dla pomiaru ilości wody pobranej do celów socjalnych- typ JS SN+, DN15
5.0 Ewentualne warianty przedsięwzięcia
/Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może okazać si ę konieczne przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia (jeśli będzie przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko). Najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji z sytuacją , która miałaby miejsce, jeśliby jej nie zaplanowano (tzw. wariant zerowy ). Nie jest to jednak wystarczająca analiza alternatyw. W wielu przypadkach np. inwestycji liniowych, wariantuje się ich lokalizację przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski. Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasne które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku./

Rozpatrywane mogą być następujące warianty przedsięwzięcia:

–  wariant zerowy - wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia,

–  analiza wariantowości lokalizacyjnej,

–  wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia w sposób opisywany w niniejszej karcie 

    ( wariant najkorzystniejszy dla środowiska).

a) Wariant zerowy polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia

Na terenie zaplanowanym pod wykonanie studni nie zostanie podjęta żadna działalność                             w stanie istniejącym - będą one dalej użytkowane gospodarczo jako tereny przemysłowe.           
 Na terenie nieruchomości  nie zostanie podjęte pozyskiwanie wody ze studni głębinowej, co                        w perspektywie najbliższych lat, a może już nawet miesięcy zwiększonego zapotrzebowania na wodę dla produkcji zielonego wodoru , spowoduje problemy   z dywersyfikacją źródeł wytwarzania i dostaw wody oraz zapewnieniem ciągłości dostaw  wody  w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa dla wodoru,  które jest jednym z podstawowych zadań, bez których nie jest możliwy rozwój gospodarczy   i cywilizacyjny                                  .                                                                                                                            

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawą Prawo Energetyczne – projekt Polityki energetycznej państwa (PEP) przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki, zaś Rada Ministrów przyjmuje PEP w formie uchwały publikowanej przez tegoż Ministra w Monitorze Polskim. Polityka energetyczna jest planowana na okres nie krótszy niż 20 lat, aktualizuje się ją co 4 lata i jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju. Dokument ten uwzględnia aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne i ekologiczne.

W planowaniu i realizacji PEP należy uwzględniać także, poza regulacjami i scenariuszami krajowymi, regulacje Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczące uwarunkowań klimatycznych, wykorzystania źródeł odnawialnych i kogeneracji oraz efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Powyższe cele i zadania został określone w dokumentach Polityka Energetyczna Polski do 2030, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Krajowy Plan Działań (KPD) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (NREAP) oraz w dokumentach strategicznymi szczebla wojewódzkiego; Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego                                        i Zachodniopomorskiego do 2020 roku opracowana przez Sejmik Województwa  i w Programie Rozwoju Sektora Energetycznego Województwa do 2015r.  z częścią prognostyczną do 2030r.                                         
Spośród trzech (3) rozpatrywanych wariantów, wariant zerowy (a) będzie najmniej korzystny dla środowiska.
b) Analizowana wariantowość lokalizacyjna

Wyboru lokalizacji studni głębinowej dokonano przyjmując następujące kryteria:

–  odległość od zabudowań mieszkaniowych, terenów ochrony konserwatorskiej i obszarów   

     cennych przyrodniczo,

–  akceptację społeczną planowanego przedsięwzięcia, możliwości powstawania konfliktów

    społecznych,

–  czynniki logistyczne (w tym m.in. dostęp transportu, jakość sieci drogowej, istniejąca 

    infrastruktura energetyczna itp.),

–  funkcję społeczną oraz cele publiczne w aspekcie zatwierdzonych  planów zamykania 

    elektrowni  konwencjonalnych i konieczności dywersyfikacji źródeł i dostaw energii

–  konsultacje z gminą  i lokalnym operatorem sieci energetycznej( OSD)   

    Operator S.A.  oraz wynikające z nich deklaracje,

–  kontynuacja działań podjętych w wyniku realizacji obowiązującego  Krajowego  Planu 

    Działań  (KPD), Strategia  Rozwoju  Województwa   do  2020r.       

    oraz Programu Rozwoju Sektora Energetycznego Województwa 

W trakcie rozważań nad koncepcją przedmiotowego przedsięwzięcia poszukiwano innych lokalizacji na terenie gminy , jednak biorąc pod uwagę powyższe kryteria, wybrana lokalizacja wraz z terenami sąsiednimi jest opcją najkorzystniejszą zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i biorąc pod uwagę aspekty logistyczne, ekonomiczno - gospodarcze, prawno - formalne, a także czysto techniczno - organizacyjne.












                                      Działka na których planowana jest budowa  studni głębinowej ma uregulowany stan formalno - prawny, jej właścicielem jest Inwestor.

           

Obszar oraz sposób dotychczasowego zagospodarowanie działki pozwala na swobodną rozbudowę           o nowe elementy, zarówno w granicach na których obecnie planowane jest prowadzona działalności w zakresie wytwarzania energii z promieniowania słonecznego, jak  i na działkach sąsiednich. 







                                                                                        Nie ma również problemu z dostarczeniem niezbędnych mediów, gdyż odpowiednie przyłącza znajdują się na obszarze przyległym do planowanej inwestycji.     

  

Rozpatrywany teren jest całkowicie przekształcony przez człowieka. Obszar ten od dłuższego czasu jest przeznaczony pod działalność gospodarczą  i infrastruktury technicznej a teren na którym planowana jest budowa  jest obszarem przy elektrowni PV   i nie użytkowany jest jako teren upraw, brak tu cennych siedlisk i gatunków przyrodniczych.    
      

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 300 m od planowanego przedsięwzięcia. 

c) Ewentualne warianty techniczne i przestrzenne przedsięwzięcia                                                
                    Koncepcje możliwych wariantów  planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego różnią się jedynie; 
                                                                                                                                                      ● rozwiązaniami technicznymi związanymi z wyborem pomp studni  określonego producenta, optymalizacji ich współpracy w ramach systemu z instalacją produkcji zielonego wodoru
                                                                                                                                                  ● formą architektoniczną wynikająca z koncepcji rozmieszczenia  i  miejscem lokalizacji kontenerowej stacji mineralizacji wody.
Wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia w wariancie najkorzystniejszym dla  środowiska (wariant wybrany przez inwestora)

Przyjęty wariant wydaje się jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia polityki  i  zasad zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę aspekty zarówno gospodarczo - ekonomiczne, społeczne jak i ochrony środowiska. Teren działki sąsiaduje z PV.
Przyjęty wariant jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz przyjętymi kierunkami polityki ekologicznej państwa i planami rozwoju gospodarki w skali krajowej i na szczeblu wojewódzkim i gminnym. 
6.0  Rodzaje i przewidywane ilość wprowadzanej do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: nie dotyczy

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie dotyczy,

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): Wody opadowe i roztopowe będą rozprowadzone powierzchniowo po własnym terenie.

Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie                       w szczelnych pojemnikach): 

Działanie studni jest bezodpadowe. Jedyne odpady mogą powstać   w wyniku awarii i prac serwisowych. Szacowana żywotność studni wynosi 25-35 lat.

Szacowana ilość odpadów powstających w wyniku prac serwisowych może wynieść na rok : 10 kg

Wszystkie prace serwisowe będą prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne, które zgodnie z ustawą o odpadach są odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów powstałych                       w wyniku świadczonej usługi.

 Powstające odpady na etapie realizacji przedsięwzięcia będą związane  z pracami ziemnymi, budowlanymi oraz wynikające z prac ą maszyn i urządzeń . 

Zgodnie z katalogiem odpadów zaliczane są one głównie do grupy 17 „Odpady z budowy, remontów    i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

We frakcjach tych odpadów można się spodziewać około:

Lp.     Kod odpadów                                         Rodzaje odpadów

1. 15 01 06                                   Zmieszane odpady opakowaniowe - 0, 001 Mg

2. 17 02 03                                   Tworzywa sztuczne-  0,0 05 Mg

3. 17 04 05                                   Żelazo i stal - 0, 005 Mg

4. 17 04 11                                   Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0, - 0,0015 Mg

5. 17 06 04                                  Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 1 7 06 03 - 0,015 Mg

6.                                                    Odpady komunalne z grupy 20-  0,003 Mg

Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie instalacji. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych do ich dalszego wykorzystania i transportu.

Ilość , rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ś cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. pył):

❖ na etapie budowy:

Na etapie budowy można się spodziewać większego oddziaływania wynikającego z ruchu sprzętu budowlanego. W celu ograniczenia oddziaływań na środowisko użyty będzie tylko sprawny                             i sprawdzony sprzęt . Na placu budowy będą zabezpieczone środki zaradcze i neutralizujące ewentualne wycieki. Prace będą prowadzone tylko w godzinach dziennych tj. od ok. 7:00 do 20:00.

❖ na etapie eksploatacji:

Instalacja działa automatycznie nie powodując ponadnormatywnych emisji pyłów i gazów do powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego.
7.0 Rozwiązania chroniące środowisko.

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić , że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, która zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)/
- Teren ochrony pośredniej

Ze względu na budowę geologiczną podłoża, , na ponad 30 letni czas przesiąkania wód do warstwy wodonośnej, rezygnuje się z wyznaczenia terenu ochrony pośredniej.
- Teren ochrony bezpośredniej
Ujęcie wody podziemnej ma charakter artezyjski, ujęcie jest odizolowane od powierzchni kilku metrową warstwą glin oraz , że lej depresyjny prawie w całości leży na obszarze zakładu, rezygnuje się z wyznaczenia terenu ochrony pośredniej, a teren ochrony bezpośredniej ogranicza się  do terenu 2m od obudowy. 

Oznakowanie tablicą  terenu ochrony na bramie wjazdowej do hydroforni.

( wg. Dz. U. 2004r. nr 136 poz.1457)

- Wpływ obiektu wodnego na wody powierzchniowe oraz podziemne

Według  dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne sąsiednich studni w gminie, pobór wód podziemnych w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, nie będzie miał ujemnego wpływu na wody podziemne oraz nie narusza stwierdzonych warunków chemicznych wód.

Woda pobrana do produkcji zielonego wodoru  będzie mineralizowana metoda odwróconej osmozy. Woda użyta do celów socjalnych jest zrzucana do zbiornika bezodpływowego.
Wody powierzchniowe nie podlegają  degradacji – zanieczyszczania w wyniku eksploatacji urządzenia wodnego.
                      - Wpływ gospodarki wodnej zakładu na obszary chronione

W zasięgu oddziaływania ujęcia wód podziemnych nie występują tereny podlegające ochronie przyrody i dóbr materialnych. Ujęcie nie jest położone ani na terenie GZWP, ani na obszarze NATURA 2000

- Ustalenia wynikające z  warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Obszaru urządzenia wodnego i dokumentowanych analiz należy do zlewni Dolnej Odry. Obszar podlega RZGW w Szczecinie.

Ujęcie wód podziemnych znajduje się  na obszarze JCWPd:10. Obszar jest sklasyfikowany  jako JCWPd o dobrym stanie  ilościowym i jakościowym oraz jako niezagrożony osiągnięciem celów środowiskowych. Stan wód podziemnych badany jest w ramach monitoringu jednolitych części wód podziemnych na poziomie krajowym przez PIG, na poziomie regionalnym przez WIOŚ  wraz z delegaturą.                
Prawidłowa eksploatacja instalacji studni  nie będzie wywoływać trwałych oddziaływań na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, hałas oraz powietrze.
W celu zlikwidowania bądź zminimalizowana uciążliwości dla środowiska zostaną podjęte

następujące rozwiązania:

(1) Rozwiązania minimalizujące niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy.

Uciążliwością z tytułu realizacji planowanego przedsięwzięcia może być wystąpienie okresowych niedogodności związanych z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Biorąc pod uwagę, iż budowa będzie procesem krótkotrwałym przewidziany czas prac związanych z budową studni będzie wynosił ok . 2 tygodni to i ewentualna uciążliwość będzie okresowa.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych śmieci. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, niewymagających cięcia.

Montaż poszczególnych rur oraz połączenia poszczególnych elementów z sobą zostaną wykonane przez wyspecjalizowanych fachowców. Połączenia elektryczne zostaną wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz uprawnienia elektryczne. Planuje się montaż ogrodzenia wokół planowanej inwestycji .

(1.1) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Poruszanie się samochodów na terenie budowy stanowić będzie źródło chwilowe emisji zanieczyszczeń od powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji będzie znikoma i przy użyciu maszyn w należytym stanie technicznych nie będzie miała wpływu na stan powietrza w rejonie. 
Minimalizacja emisji spalin będzie zapewniona poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów samochodowych: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów. 
Oddziaływanie emisji do powietrza występujące podczas realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac, a więc tylko na terenie inwestycji.

Występować będzie krótkotrwała emisja niezorganizowana gazów i pyłów powodowana przez:

• silniki maszyn budowlanych i środki transportu (dwutlenek azotu, tlenki węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki, pył zawieszony P M10),

• prace ziemne (pył zawieszony PM10).

Jako działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania na powietrze w fazie budowy poleca się stosowanie w pełni sprawnego sprzętu, ograniczanie czasu pracy sprzętu do niezbędnego minimum oraz prowadzenie prac w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu wtórne pylenie (zraszanie powierzchni nieutwardzonych przy długotrwałych suszach w okresie letnim).
 Założono, że prace budowlane prowadzone będą jedynie w porze dziennej a zatem stwierdza się, że realizacja inwestycji nie będzie generowała negatywnego wpływu na jakość powietrza poza granice działki.

(1.2 ) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji hałasu
Emisja związana z hałasem podczas realizacji inwestycji będzie miała charakter nieciągły                 a jego intensywność będzie różna na poszczególnych etapach prac budowlanych. 
Hałas pochodzący z prac budowlanych na terenie inwestycji będzie miał wpływ na najbliższe tereny mieszkalne, jednak że będzie to hałas krótkotrwały i odwracalny. Wpływ na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny zaznacza się poprzez emisję hałasu                               z pracujących urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę studni. 
Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 60  dB(A). Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy  i krótkotrwały.
 Ze względu na odległość terenu inwestycji od najbliższej zabudowy objętej ochroną akustyczną, nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Założono, że prace wiertnicze ( elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej) będą wykonywane w porze dziennej. Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową .
 Ponadto hałas związany z prowadzeniem prac budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych wartości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zaplecze budowy oraz samo przedsięwzięcie należy zlokalizować na terenie położonym                 w możliwe największej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Odległość od planowanej inwestycji pozwoli na zminimalizowanie wpływu hałasu na komfort życia mieszkańców miejscowości i jest to najważniejszy czynnik zmierzający do stosowania skutecznych zabezpieczeń przed hałasem podczas budowy obiektów infrastrukturalnych.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określają załączniki do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Zarówno na etapie budowy, jak i po zakończeniu prac budowlanych, funkcjonowanie studni nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń hałasu zawartych w w/w dokumencie.
8.0 Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 
Prace związane z budową studni, prowadzone z uwzględnieniem występujących w miejscu jego lokalizacji parametrów gruntów oraz możliwego poziomu występowania wód gruntowych, nie wpłyną negatywnie na wody podziemne. Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą technologię prac budowlanych oraz wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia.

Na etapie budowy zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania

ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC typu ToyToy. Nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe w czasie budowy instalacji, należy chronić wody powierzchniowe przed spływami zanieczyszczeń i zapewnić swobodny przepływ wód poprzez:

• dobrą organizacje prac,

• szkolenia wykonawców,

• korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętu.

W razie potrzeby tankowania paliwem sprzętu użytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do podłoża. Nie przewiduje się głębokich wykopów. Usunięty humus z terenu wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany na miejscu.

Na etapie realizacji inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na stan środowiska gruntowego. Należy nie dopuszczać do poruszania się po placu budowy samochodów w złym stanie technicznym.

 Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady powstałe podczas prac budowlanych wykonawca wywiezie i zagospodaruje zgodnie                                  z obowiązującymi przepisami prawa wykonawca powyższych prac. Posiadacz odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady powinny być gromadzone selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu w celu ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo wodnego.

Zgodnie z postanowieniem Ustawy o odpadach transportem odpadów może zajmować się tym posiadacz odpadów legitymujący się pozwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub innym pozwoleniem uwzględniającym prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (pozwolenie w zakresie prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi).

Podczas realizacji inwestycji powstaną odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane są głównie w grupie 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Przewidziane do wytworzenia odpady na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Lp. Kod odpadów 
Rodzaje odpadów

1. 15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe

4. 17 02 03 

Tworzywa sztuczne

5 . 17 04 05 

Żelazo i stal

6. 17 04 11 

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

7 . 17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 17 06 03

8. 


Odpady komunalne z grupy 20

Zagospodarowanie odpadów należy powierzyć firmie wykonującej roboty budowlane, która będzie miała uregulowany stan formalno-prawny z zakresu gospodarki odpadami.

 Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na ludzi, rośliny i zwierzęta. 

 W przypadku prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia płazów i gadów w wykopach. Zaleca się nieprowadzenie prac w czasie aktywności gadów i płazów. W przypadku prowadzenia budowy w innym czasie, nie należy zostawiać niezakopanych dołów do dyspozycji zwierząt, a jeżeli zwierzęta dostaną się do wykopów, konieczne jest wyciągnięcie ich i odstawienie w bezpieczne dla nich miejsce.
 Rozwiązania minimalizujące niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji.

Projektowana inwestycja będzie utrzymywać ochronę środowiska na bardzo wysokim poziomie wiąże się z budową instalacji szczelnej studni. 
Zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową kształtuje się następująco:
	Parametr fizyczny

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego
	Składowa

elektryczna
	Składowa

magnetyczna
	Gęstość

mocy

	1.

50 Hz


	1 kV/m


	60 A/m


	---------


Zasięg oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego zależy od:

❖ napięcia, prądu płynącego w przewodzie,

❖ przekroju przewodów fazowych,

❖ wysokości zawieszenia przewodów nad powierzchnią ziemi.

Zatem dla analizowanej instalacji  źródłem promieniowania elektromagnetycznego będą:

❖ linie średniego napięcia,

❖ przepływ prądu w przewodniku pompy
Rozpatrując teoretyczną sytuację z użyciem przewodu elektrycznego zastosowanego jako napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne (SN), przez które przepływa prąd elektryczny o wartości 0,4 kV, można wyliczyć, że natężenie pola magnetycznego na wysokości 180 cm pod ziemią wyniesie najwyżej około 1,9 A/m. Otrzymana wartość pola magnetycznego na wysokości 180 cm nad powierzchnią terenu jest ponad 30 krotnie niższa od norm obowiązujących w Polsce.                                        W rzeczywistości poziom promieniowania magnetycznego na wysokości 180 cm od ziemi będzie znacznie niższy od otrzymanych wyników, gdyż na zmniejszenie mierzalnych wartości tego pola będzie miała wpływ przenikalność magnetyczna powietrza w otoczeniu projektowanego przyłącza elektroenergetyczne go.
 W wyniku przepływu prądu w studni, utworzy się wokół niego statyczne pole magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego dla instalacji będzie wynosiło mniej niż naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i nie przekroczy dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych                        w środowisku zawartych w w/w Rozporządzeniu. Dodatkowo, planuje się izolację okablowania, co również wpłynie na zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego. Praca silnika studni nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi.

 Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Powstawać będą jedynie ścieki opadowe, które zostaną rozprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki .
 Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na gospodarkę odpadami.

Planowana do realizacji inwestycja jest przedsięwzięciem praktycznie bezodpadowym w trakcie eksploatacji, w związku z czym nie przewiduje się wyznaczania miejsc przygotowanych do ich magazynowania. Jedynymi odpadami j akie mogą powstawać podczas eksploatacji będą odpady          z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych bądź okresowych konserwacji studni (np. odpady z grupy 15 02 02 * Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry  nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi . Odpady te nie będą magazynowane na terenie dział ki ale natychmiast usuwane przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. 
Nie przewiduje się powstawania żadnych odpadów komunalnych.

Po zakończeniu etapu eksploatacji (trwającego ok. 30 lat) zużyte lub uszkodzone elementy studni zostaną poddane recyklingowi przekazane specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

 Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji hałasu.
Planowane przedsięwzięcie w postaci studni głębinowej na etapie eksploatacji nie jest emitorem hałasu. Wpływ prac serwisowych i konserwacyjnych  nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego jakości środowiska. 

 Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na ludzi, rośliny i zwierzęta

W celu ochrony fauny i flory na terenach objętych przedmiotową inwestycją Inwestor będzie planował ewentualne koszenie z uwzględnieniem okresów lęgowych ptaków. Inwestor nie ma możliwości wypasania na swoim terenie zwierząt.

Możliwości zmniejszenia liczebności awifauny w wyniku kolizji ptaków z elementami studni są minimalne .  
Migracja zwierząt dużych przez teren inwestycji będzie niemożliwa z uwagi na wykonanie ogrodzenia. Inwestor nie przewiduje obsiewania powierzchni żadnymi roślinami. Teren będzie pokrywał a roślinność segetalna i dziko rosnąca.

W efekcie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia

na środowisko naturalne stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska oraz nie będzie źródłem znaczących

oddziaływań na środowisko.

9.0 Możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko.

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz.U. Z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) i art. 58 70 ustawy Prawo ochrony środowiska zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym./ 

Punkt ten dotyczy innych przypadków
Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście  trans granicznym                          ( Dz.U. z 1999 r nr 96 poz.  1110) i art. 58-70 Ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku planowanej inwestycji budowy studni głębinowej nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
Ze względu na skalę , rodzaj i położenie inwestycji nie dotyczy.

10.0 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                    o ochronie przyrody, oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość , w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić (nawet jeśli planowane przedsięwzięcie polega na budowie 50m odcinka kanalizacji wzdłuż asfaltowej drogi, a najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się 20km dalej./
Na obszar przeznaczony pod inwestycję składają się tereny ziemi rolnej o klasach  RiVb. Działka, na której planuje się lokalizacje inwestycji znajduje się w granicach Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego. Obszar ten powołany został w celu ochrony walorów krajobrazowych i bioróżnorodności, utrzymania dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego, ochrony nadmorskich łąk podmokłych oraz ochrony szlaku wędrownego ptaków wróblowatych i drapieżny.
W promieniu 20 km od nieruchomości znajdują się obecnie następujące tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)   w tym obszary NATURA 2000:
1. Projekt ww. zarządzenia został sporządzony w ramach realizacji projektu nr POJS.02.04.00-00-0193/16 pn.:,, Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej 11 „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 
2. Projekt ww. zarządzenia dotyczy obszaru Natura 2000 położonego na terenie województwa zachodniopomorskiego, obejmującego powiaty: koszaliński/ gminę Sianów, sławieński/ gminę Malechowo. 
Działanie studni nie będzie wpływać na formy ochrony funkcjonujące na w/w obszarach. Ze względu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skalę nie przewiduje się jej wpływu na pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których obszary te zostały wyznaczone, negatywnego wpływu na gatunki dla których obszary te wyznaczono, pogarszania integralności tych obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami. 
Obszar inwestycji nie jest związany i nie będzie znacząco oddziaływać na: obszary wybrzeży ani obszary ochrony ujęć wód. Znajdujące się poza terenami o przekroczonych standardach jakości środowiska, o znaczeniu historyczny, kulturalnym, archeologicznym, uzdrowiskowym. 
Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na krajobraz  i walory przyrodnicze nie wiąże się z ingerencją w świat roślinny i zwierzęcy oraz krajobraz poza granicami terenu inwestycji . 
Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk przyrodniczych. Dodatkowo, instalacja zlokalizowana jest w typowym krajobrazie rolniczym w związku z czym jej realizacja będzie korzystna dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu.

Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 100 m od działki, na której planowana jest inwestycja. Obowiązujące aktualnie przepisy prawa tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku              (Dz. U. Nr 120, poz. 826) stanowią, że dla terenów o podobnym sposobie zagospodarowania co planowany na tym terenie, dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio:

• 55 db dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

• 45 db dla pory nocnej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

Eksploatacja studni nie wpłynie negatywnie na poziom hałasu na środowisko.                                                   W trakcie eksploatacji jedynym elementem wytwarzającym hałas będzie silnik pompy  (25dB / szt.), schowany w studni.
Ogrodzenie terenu inwestycji wyklucza ewentualną możliwość znaczącego oddziaływania na zwierzynę naziemną, wykorzystującą ewentualne szlaki wędrówki na tym terenie. Warto wskazać, że gatunki żerujące na polach uprawnych (np. sarny polne, zające, itp), w zdecydowanej większości wykazują zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków presji antropogenicznych.                      Ze względu na parametry techniczne charakteryzujące planowaną inwestycję tj. stosunkowo małą wysokość płotu nie przewiduje się również oddziaływania na gatunki ptaków wykorzystujące ewentualne szlaki migracyjne.

Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę oraz charakter planowanej inwestycji można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie stanowić bariery dla jakiekolwiek migracji zwierząt zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że przylegle tereny są używane rolniczo.

11.0 Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie,  w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W pobliżu planowanej inwestycji nie  znajduje się obiekty o podobnej strukturze produkcyjnej.

Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania  z technologią istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Duża odległość od zabudowy zagrodowej zapewnia ze emisja zanieczyszczeń powietrza  i hałasu nie przekroczy norm dopuszczalnych na wysokości zabudowy.

Wody podziemne. 

W utworach czwartorzędowych, pokrywających powierzchnię gminy Malechowo, wydziela się generalnie cztery poziomy wodonośne: 

1) gruntowy – najczęściej o niskiej jakości,

 2) międzyglinowy górny - ujmowany przez ujęcia wiejskie, 

3) międzyglinowy środkowy, 

4) podglinowy, 

Łączą się one między sobą tworząc zwykle trzy warstwy wodonośne. Pierwszą warstwę wodonośną stanowią poziom gruntowy z poziomem międzyglinowym górnym. Poziom międzyglinowy środkowy, łączy się często z zalegającymi pod nim górnymi warstwami trzeciorzędu (miocenu) lub czasami z poziomem górnym, tworząc drugą warstwę wodonośną, stanowiącą najczęściej główny poziom użytkowy. 

Warstwa trzecia to najczęściej poziom podglinowy z dolnymi poziomami trzeciorzędowymi. Występowanie wyróżnionych poziomów związane jest z określonymi strukturami piaszczysto-żwirowymi o zmiennej miąższości i rozprzestrzenieniu. 

Lokalnie wykorzystuje się także trzeciorzędowe - mioceńskie piętro wodonośne. Chociaż jego znaczenie jest podrzędne to w kilku rejonach gminy, zwłaszcza gdzie brak niektórych czwartorzędowych poziomów wodonośnych, właśnie z piętra mioceńskiego zasilane są studnie . 
Północna część gminy po dolinę Grabowej charakteryzuje się średnio korzystnymi warunkami zasobowymi, lepsze są na południu i zachodzie, gdzie znajduje się lokalna struktura wodonośna                   o nieco wyższej zasobności. 
W podziale na regiony bilansowe zlewni Wieprzy obszar gminy zalicza się głównie do regionu „C” – Środkowej Grabowej, gdzie zasoby odnawialne wód określono na 3 694 m3/h, zasoby dyspozycyjne – 2 777 m3/h, a zasoby eksploatacyjne – 774 m3/h. 
Rezerwy zasobowe stanowią 2 720 m3/h.
Według warunków korzystania z wód dorzecza Wieprzy zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w gminie, położonej prawie w całości w zlewni Wieprzy, określono na 704,2 m3/h (16 900,8 m3/d); przy czym wielkość poboru w 1998 r. wynosiła 54,04 m3/h   (1297,0 m3/d), a pobór prognozowany –62,9 m3/h (1509,7 m3/d).
 W granicach gminy nie ma deficytu zasobów wodnych. 
W rejonie doliny Grabowej i Rakówki naturalna izolacja głównego poziomu użytkowego jest bardzo słaba. Są to obszary hydrogeniczne, bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia mogące przenikać              z powierzchni terenu. 
Walory przyrodnicze gminy 

1. Lasy 

Lasy w gminie Biały Bór pełnią ważną funkcję ekologiczną i gospodarczą oraz podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu. Tereny leśne pełnią funkcje: 

• ekologiczne (ochronne) - gdyż zapewniają stabilizację stosunków wodnych, chronią gleby przed erozją, kształtują klimat, stabilizują skład atmosfery i ją oczyszczają, tworzą warunki do zachowania potencjału biologicznego gatunków i ekosystemów, wzbogacają krajobraz regionu,

 • produkcyjne (gospodarcze) - gdyż umożliwiają pozyskiwanie drewna (surowca odnawialnego, ekologicznego, wszechstronnie wykorzystywanego, umożliwiającego rozwój wielu gałęzi przemysłu), prowadzenie gospodarki łowieckiej, rozwijanie turystyki, 

• społeczne - gdyż służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa oraz tworzeniu różnorodnych form użytkowania lasu przez społeczność lokalną, zagospodarowują tereny zdegradowane i gleby marginalne. 

Lasy gminy Biały Bór administrowane są przez następujące nadleśnictwa: Nadleśnictwo Miastko (60% powierzchni leśnej), Nadleśnictwo Szczecinek (28% powierzchni leśnej), Nadleśnictwo Bobolice (11% powierzchni leśnej), Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie (poniŜej 1%) oraz Nadleśnictwo Niedźwiady (poniŜej 1% powierzchni leśnej). 

Lasy w gminie Biały Bór, zajmują znaczą część jej obszaru. Całkowita powierzchnia lasów oraz gruntów zadrzewionych na terenie Gminy Biały Bór wynosi 13.971ha, co stanowi około 51,9% obszaru gminy. 

Grunty leśne stanowią własność: Lasów państwowych, Agencji Nieruchomości Rolnej, Osób prywatnych oraz Gminy. Zgodnie ze stanem mienia komunalnego Gminy Biały Bór (stan na dzień 31.12.2009r.) w enklawach komunalnych, gruntów rolnych na terenie miasta oraz                                            w miejscowościach: Grabowo, Drzonowo, Drzonowo, Świerszczewo znajduje się około 12ha (2,3% powierzchni) gruntów sklasyfikowanych jako lasy i grunty leśne. 

Grunty te oprócz parku w m. Świerszczewo nie stanowią odrębnych nieruchomości leśnych, wchodzą w skład gruntów rolnych, nie jest prowadzona tam gospodarka leśna. 

Powierzchnia leśna na terenie Gminy Biały Bór 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] ogółem lasy ogółem grunty leśne publiczne Skarbu Państwa grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzaniu Lasów Państwowych grunty leśne prywatne Lesistość [%] 13.345,2 13.409,2 13.396,4 13.204,4 330,0 51,9 Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl Najczęściej spotykanym typem lasu jest Bór świeży mieszany około 50 %, dalej las mieszany świeży, las świeży, bór świeży, mniejszy jest natomiast udział boru mieszanego bagiennego, lasu mieszanego wilgotnego, lasu mieszanego bagiennego, boru mieszanego wilgotnego oraz bardzo mały udział olsu i boru bagiennego. 

Drzewostan tworzy głównie sosna około 65% dalej brzoza 10%, buk 9%, świerk 7%, dąb 2%, (dane orientacyjne). Sosna generalnie dominuje na obszarze na południe i zachód od linii Sępolno Małe- Sępolno Wielkie - Kołtki - Kaliska - Biały Bór - BrzeŜnica (oprócz kilku z większych kilkunastu do kilkudziesięciu hektarowych „wysp” drzewostanów bukowych, świerkowych, brzozowych). Na zewnątrz tego obszaru (na północ i wschód) występuje mozaika drzewostanów bukowych, brzozy, świerkowych, sosnowych, dębowych z większą ilością bagien. 

W pn-zach zakątku gminy (Nadleśnictwo Bobolice) występują ponad 100 letnie drzewostany sosnowe, dębowe. Obszary leśne w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Cieszęcino odznaczają się bogactwem florystycznym. 

Występuje tutaj szereg gatunków objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6 kwietnia 1995r. W sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U, Nr 41, póz. 214). 

Drzewostany otaczające jezioro Bielsko i jezioro Bobięcińskie Wielkie od strony wschodniej zalicza się do drzewostanów rodzimego pochodzenia powstałych z odnowienia naturalnego o składzie gatunkowym dostosowanym do siedliska. Tworzą je w przewadze drzewostany bukowo-dębowe, bukowo-dębowe z domieszką brzozy lub świerka.

 Formą ochrony lasów są lasy ochronne, których powierzchnia całkowita w gminie wynosi 1.800ha, co stanowi ponad 13% ogólnej powierzchni lasów i gruntów leśnych. Podstawą prawna ich wyznaczenia jest tekst ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, wraz z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Ich szczegółowa ewidencja zawarta jest w planach ochrony lasu poszczególnych nadleśnictw. 

Do lasów ochronnych na terenie Gminy Biały Bór zaliczono:

 • lasy wodochronne w nadleśnictwie Miastko i Bobolice, zdecydowanie dominujące na terenie gminy, obejmujące wg rozporządzenia obszary:  u źródlisk rzek i potoków, wzdłuż rzek, potoków, kanałów, jezior i innych zbiorników wodnych, uznanych za żeglowne i spławne, a także nie uznanych za żeglowne i spławne, wyodrębniane w zależności od ich położenia i charakteru, przy uwzględnieniu, że obejmują: 

- na nizinach

 - lasy położone na terenach zalewowych podczas średniej wysokości wody, wokół zbiorników wodnych lasy położone między brzegiem danego zbiornika a najbliższą linią naturalną w terenie okalającą zbiornik, 

- na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz w granicach stref ochronnych ujęć                i źródeł wody, wyznaczonych zgodnie z przepisami prawa wodnego,

 - na siedliskach wilgotnych i bagiennych, 

• lasy glebochronne - drzewostany na stokach powyżej 45 st., na stromych zboczach jarów                              i wąwozów w dol. Trzebiegoszczy i Perznicy. 

Występują na następujących obszarach: Nadleśnictwo Bobolice , w obrębie leśnym Bobolice Nadleśnictwo Szczecinek , 

• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej w okolicy Trzebiela i Dyminka, • lasy położone w granicach administracyjnych miasta. 

2. Ogólna charakterystyka flory 

Na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie florystyczne związane z dużą różnicą rzeźby, krajobrazu i pokrycia terenu. Wykazała to waloryzacja przyrodnicza gminy, która została opracowana w 2003 r. Roślinność potencjalna: na obszarze ograniczonym z jednej strony południkowo przebiegającą linią na poziomie miasta Biały Bór a z drugiej zachodnią i południowozachodnią granicą gminą występuje jednolity płat suboceanicznych śródlądowych borów sosnowych.

 Na wschód od tej linii roślinność potencjalna jest bardziej zróżnicowana. Występują tutaj siedliska suboceanicznych śródlądowych borów sosnowych, a także kontynentalnego boru mieszanego, subatlantyckiego lasu bukowego i subatlantyckiego lasu bukowo-dębowego typu pomorskiego.                                  W dolinach rzek występują siedliska łęgu olszowego i jesionowo olszowego. 

Roślinność rzeczywista: na obszarze gminy dominują zespoły leśne zajmujące połowę jej powierzchni. Około 2/3 lasów to lasy l pokoleniowe na gruntach porolnych przy znaczącym udziale litych drzewostanów sosnowych w II klasie wieku. Lasy prawie w całości mają charakter „gospodarczy". Niektóre płaty leśne o charakterze naturalnym występują w małych enklawach na niedostępnych torfowiskach, nieużytkowanych powierzchniach ze względu na trudne warunki terenowe. 

Ponadto znaczą część roślinności rzeczywistej gminy stanowią łąki. Zbiorowiska te należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów. 

Do najczęściej spotykanych i największych kompleksów łąkowych należą ubogie florystycznie zbiorowiska z domieszką szczawiu, jaskra i mniszki. Pod lasami oraz w suchych, wyniesionych miejscach pośród pastwisk częste są zbiorowiska wrzosowisk i jałowych łąk. 

Ponadto na obszarze gminy zlokalizowane są torfowiska. Naturalną torfotwórczą roślinność torfowisk wysokich mszarnych stanowią obecnie i przeszłości zbiorowiska roślinne rzędu trzęsawisk bagnicowych. Jako macierzystą roślinność dla oligotroficznych torfów mszarnych można uznać zespoły: mszar dolinkowy z turzycą bagienną i mszar przygiełkowy, szczególnie ich odmiany wyróżniające się masową, dywanową wegetacją torfowca spiczastolistnego. 

Roślinność okrajków stanowią głównie zespoły torfowotwórcze: szuwar mszarny z turzycą miłkowatą, pło mszarne z turzycą dzióbkowatą, mechowisko z turzycą obłą, mechowisko turzycą pospolitą. Rośliny kwiatowe reprezentowane są przez rzadkie i chronione gatunki roślin (element alpejski                      i arktyczno - borealny) jak turzyca bagienna w Polsce zagrożona wyginięciem, bagnica torfowa, przygiełka biała, welnianka wąskolistna, rosiczka (głównie okrągłolistna) - ochrona ścisła, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne borówka bagienna, wełnianka pochwowata i inne. Torfowiska jako ekosystemy mają szczególne znaczenie dla zachowania zasobów genowych, zabezpieczenia nieodnawialnych zasobów substancji organicznej i gytii, retencjonowania wody co ma znaczenie także dla obszarów przyległych. 

Niestety są to zespoły coraz bardziej eliminowane w następstwie niekorzystnych przemian środowiska a także zagrożenia przyspieszoną sukcesją roślinną w kierunku zbiorowisk leśnych na obiektach słabo uwodnionych. Dlatego wymagają oceny i podjęcia działań ochronnych. 

3. Ogólna charakterystyka fauny 

Na terenie Gminy Biały Bór występuje duże zróżnicowanie faunistyczne związane przede wszystkim               z bogatym zróżnicowaniem rzeźby, krajobrazu i pokrycia terenu. Dominującą grupą, wśród gatunków rzadkich, są zwierzęta związane z siedliskami podmokłymi. 

Na terenie gminy występuje szereg gatunków zwierząt wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, Europejskiej Czerwonej Listy Zwierząt i Roślin Zagrożonych Wyginięciem w Skali Światowej. Zlokalizowano wiele stanowisk chronionych gatunków zwierząt: orła bielika, bociana czarnego, bociana białego, żurawia, brodźca piskliwego, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, wydry, żmii zygzakowatej, nietoperzy.

 Ilość występujących gatunków jest znaczna, czemu sprzyja różnorodność występujących na terenie gminy siedlisk, leśnych, łąkowych, mokradeł wodnych, polnych. 

Obszary leśne gminy są bogate w zwierzynę leśną, szczególnie dużo występuje jeleni i saren, ponadto występują tutaj dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, oraz zające. 

4. Formy ochrony przyrody 

Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U.                    z 2009r. Nr 151, poz. 1220) formami ochrony przyrody są w Polsce parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę ochronną mogą mieć również pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Na terenie Gminy Biały Bór zlokalizowanych jest wiele form ochrony przyrody i krajobrazu. 

4.1. Rezerwaty przyrody

 Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, rezerwat przyrody jest to obszar obejmujący zachowane                w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowym. Jest to najwyższa po parku narodowym ustawowa forma ochrony, i najwyższa, jeżeli chodzi o restrykcje względem sposobu użytkowania przestrzeni. 

Rezerwat przyrody jest to najwyższa forma ochrony po parku narodowym. Na terenie Gminy Biały Bór aktualnie ustanowione są dwa rezerwaty przyrody. Są to rezerwaty florystyczne utworzone zarządzeniem ministerialnym z 1977 roku. Po przeprowadzeniu waloryzacji przyrodniczej za zasadne uznano dążenie do przekwalifikowania ich na rezerwaty ścisłe.

 Rezerwat przyrody „Jezioro Iłowatka” – rezerwat florystyczny, ustanowiony został zgodnie                           z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 21 lipca 1977 roku. 

Rezerwat został utworzony w celu ochrony ekosystemu jeziora lobeliowego, z szczególnym uwzględnieniem jego flory. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 14,73ha. Ochroną na jego terenie zostały objęte: zespoły roślinne (Caricetum rostratae, Isoeto-Lobelietum, Myriophylletum alterniflori) oraz gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą (Isoetes lacustris, Lobelia dortmanna, Nuphar pumilum), 

Rezerwat przyrody „Jezioro Głębokie” – rezerwat florystyczny, ustanowiony został zgodnie                            z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 21 lipca 1977 roku. Celem ochrony jak w przypadku obiektu „Iłowatka”, jest ochrona ekosystemu jeziora lobeliowego. Całkowita powierzchnia rezerwatu to 8,87ha. Ochroną na jego terenie zostały objęte: zespoły roślinne (Isoeto-Lobelietum, Myriophylletum alterniflori), gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą (Isoetes echinospora, Isoetes lacustris, Lobelia dortmanna), oraz gatunki roślin chronionych objęte ochroną częściową (Ledum palustre).

 Szczególnym zagrożeniem dla rezerwatu jest rekreacyjne użytkowanie obiektu ułatwione przez istnienie parkingu w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 4.2. Obszary Chronionego Krajobrazu 

Obszar Chronionego krajobrazu jest to forma ochrony przyrody mająca na celu zapewnienie równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych systemów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową lub łącznikową. Obecnie na obszarze gminy istnieją trzy obszary chronionego krajobrazu.

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowa-Biały Bór” zlokalizowany jest w północnej                           i centralnej części gminy. Obszar ten został powołany Uchwałą Nr X/46/75 WRN w Koszalinie w dniu 17 listopada 1975 roku i zajmuje łączna powierzchnię 12.350[ha]. Zajmuje on malownicze tereny                         i jest częścią Pojezierza Bytowskiego (najwyższy fragment Pojezierza zachodniopomorskiego). 

Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona z licznymi, małymi jeziorkami lobeliowymi. Przedmiotem ochrony na stworzonym obszarze są cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny strefy wzniesień czołowo – morenowych. Do głównych zagrożeń dla utworzonego obszaru można zaliczyć punktowe zrzuty ścieków (jezioro Drzohnowskie), zmiany w sposobach wykorzystania zlewni w kierunku rolniczym, eutrofizację wód oraz niekontrolowany rozwój turystyki. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” zlokalizowany jest na terenach lezących na pograniczu Równiny Charzykowskiej oraz Pojezierza Szczecineckiego. Obszar ten został powołany Uchwałą Nr X/46/75 WRN w Koszalinie w dniu 17 listopada 1975 roku i zajmuje łączna powierzchnię 17.619,1ha. Na terenie obszaru dominuje pogórkowaty krajobraz, co związane jest głównie z moreną denną. Urozmaiceniem znajdującym się w granicach obszaru są misy jezior wytopiskowych, z których największym jest jezioro Wielimie.

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Drzonowski” zlokalizowany jest w południowej części gminy. Obszar ten został powołany Uchwałą Nr XX/181/2000 Rady Miejskiej w Białym Borze w dniu 27 września 2000 roku i zajmuje łączna powierzchnię 86,0[ha]. Obszar ten został utworzony w celu połączenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowo-Biały Bór” z OchK „Jeziora Szczecineckie”. Jest to bór sosnowy z dodatkiem brzozy i dębu. Przedmiotem ochrony jest korytarz ekologiczny o cennych walorach przyrodniczych między dwoma ww. OchK.

 4.3. Pomniki przyrody 

Pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie nazywane są pomnikami przyrody. 

Na terenie Gminy Biały Bór istnieje wiele unikalnych tworów przyrody ożywionej, a cztery z nich objęte są ochroną. 

W planach jest objęcie ochroną dalszych 32 obiekty, w tym 28 wiekowych drzew oraz 2 kompleksy cennych zadrzewień przydrożnych i 2 głazy narzutowe. 

4.4. Użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne to pozostałości ekosystemów zasługujące na ochronę, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Tereny użytków ekologicznych nie mogą być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych. 

Na terenie gminy istnieje 12 użytków ekologicznych powołanych uchwałami: Rady Gminy Biały Bór nr CV/137/2000 z 26.01.2000. Wszystkie one utworzone zostały w celu ochrony walorów terenów podmokłych o charakterze bagiennym torfowiskowym i olsowym. W „Waloryzacji przyrodniczej gminy” wykazuje się zasadność utworzenia kolejnych 30 obszarów objętych tą formą ochrony.

4.5. Ochrona gatunkowa 

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt i ich siedlisk w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie bioróżnorodności. Minister środowiska publikuje okresowo w formie rozporządzeń listy gatunków roślin i zwierząt, które objęte są ochroną gatunkową (lista roślin i grzybów - rozporządzenie z dnia 11.09.2001 r., t.j. Dz. U. nr 106 z 2001 r., poz. 1167; lista zwierząt - rozporządzenie z dnia 26.09.2001 r., t.j. Dz. U. nr 130 z 2001 r., poz. 1456). 

W stosunku do 60 zamieszczonych na listach gatunków i ich siedlisk obowiązuje system ograniczeń, zakazów i nakazów, określony w ustawie o ochronie przyrody . W zależności od statusu danego gatunku, stopnia zagrożenia i jego wrażliwości na zmiany środowiska, wprowadza się ochronę ścisłą lub częściową. 

Ochroną ścisłą obejmuje się gatunki szczególnie rzadkie (endemity, gatunki o niewielkiej liczbie stanowisk w skali kraju) lub zagrożone (gatunki na granicach zasięgu, o niewielkich populacjach lub związane z siedliskami szczególnie wrażliwymi na przekształcenia). 

Ochronę częściową stosuje się w odniesieniu do gatunków, które w chwili obecnej nie są zagrożone, jednak w przypadku ich niekontrolowanego pozyskiwania lub eliminowania należy się spodziewać pogorszenia ich statusu. Dotyczy to np. roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych. 

4.6. Strefowa ochrona miejsc występowania i rozrodu zwierząt 

Podstawowym zagrożeniem dla wielu gatunków jest zanikanie i degradacja zajmowanych przez nie siedlisk. Z tych przyczyn grupa zagrożonych gatunków zwierząt (16 gatunków ptaków i 2 gatunki gadów), została objęta dodatkową formą ochrony, jaką jest ochrona miejsc ich rozrodu i stałego przebywania. Podstawą prawną strefowej ochrony zwierząt jest ustawa o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych, dziko występujących, objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków oraz odstępstw od tych zakazów. 

Wokół miejsc rozrodu i stałego przebywania gatunków objętych ochroną strefową wytyczono dwa rodzaje stref:

 • Strefa ochrony ścisłej: obowiązuje ona przez cały rok. Funkcjonuje na zasadzie rezerwatu ścisłego. Zakazane jest w niej prowadzenie jakichkolwiek czynności, bez uzgodnienia z wojewodą. W zależności od gatunku jej wielkość waha się w granicach 10-200m od stanowiska. 

• Strefa ochrony częściowej: jest to obszar wyłączony okresowo z działalności gospodarczej człowieka. Obejmuje obszar od 200 do 500m od stanowiska. 

Na drogach prowadzących do stref powinny znajdować się tablice z napisem „Wstęp wzbroniony. Ostoja zwierzyny”. Na tablicach tych nie powinny widnieć rysunki przedstawiające obiekt ochrony.             W granicach Gminy Biały Bór istnieją dwie prawnie ustalone strefy, powołane rozporządzeniem wojewody nr 75/2003. Obejmują ochroną miejsca lęgowe bociana czarnego (0,5km na północ od m. Trzebiele) i bielika (0,5km na południowy wschód od m. Trzebiele). 

Przeprowadzona waloryzacja potwierdziła zasadność ich funkcjonowania. 

4.7. Natura 2000 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 na terenie Polski jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). 

W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których naleŜy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków- OSO, 

• specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO. 

Do chwili obecnej Rząd Polski ustanowił w drodze rozporządzenia 124 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz wysłał do Komisji Europejskiej, celem akceptacji, 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Dnia 13 listopada 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą listę 172 obszarów Natura 2000 regionu kontynentalnego. Dla 17 obszarów Natura 2000 regionu alpejskiego, podobna decyzja została wydana dnia 25 stycznia 2008 r. 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 obejmuje także obszary zlokalizowane na terenie Gminy Biały Bór. Zgodnie z danymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w granicach gminy ustanowiono trzy obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej, tj. 

• obszar specjalnej ochrony siedlisk „Bobolickie Jeziora Lobeliowe” (kod: PLH320001), 

• obszar specjalnej ochrony siedlisk „Jeziora Bobięcińskie” (kod: PLH320040), 

• obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska” (kod: PLB 320019). „Bobolickie Jeziora Lobeliowe” (kod obszaru: PLH320001) całkowita powierzchnia utworzonego obszaru zajmuje około 4.759,3ha. Ostoja obejmuje skupienie kilkunastu jezior rynnowych oraz bardzo dużą liczbę oczek polodowcowych w okolicach Bobolic i Porostu. 

W jej granicach, oprócz różnego typu zbiorników wodnych, znajdują się torfowiska i rozległe kompleksy buczyn. Na szczególną uwagę i ochronę zasługują jeziora lobeliowe. 

Obejmują one aż 16 zbiorników wodnych, z których największe to jezioro: Chlewe Wielkie (Porost), Trzebień Średni, Kiełpino i Pniewo (Nafta). 

Prawie wszystkie jeziora charakteryzują się obecnością gatunków reliktowych, takich jak: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora i poryblin jeziorny Isoetes lacustris oraz dobrze zachowaną roślinnością isoetydów Isoeto-Lobelietum dortmannae. 

W czterech jeziorach stwierdzono występowanie elismy wodnej Luronium natans. 

Znaczną powierzchnię zajmują również zbiorniki dystroficzne; największe z nich to jez. Trzebień, jez. śubrowo, ponadto jest tu wiele innych oczek polodowcowych bez nazwy.

 Często w ich obrębie rozwijają się rozległe pła mszarne. 

Niemałą powierzchnię stanowią też zbiorniki mezotroficzne i eutroficzne z największym z nich jez. Przybyszewko. Liczne małe oczka eutroficzne rozproszone są na obrzeżach kompleksów leśnych lub   w krajobrazie rolniczym. 

Znaczącą powierzchnię zajmują torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks żywych torfowisk wysokich koło Drzewian. Mniejsze torfowiska mszarne (tzw. torfowiska kotłowe) występują bardzo licznie na bezodpływowych obszarach morenowych koło Porostu. Ponadto obszar obejmuje torfowiska mszarne z wrzoścem bagiennym, torfowiska przejściowe, brzeziny bagienne, suche wrzosowiska oraz liczne torfowiska mszarne zdolne do regeneracji. W otoczeniu jezior największą powierzchnię zajmują kwaśne buczyny i dąbrowy ze znacznym udziałem starodrzewi. 

Do głównych zagrożeń obszaru należy: eutrofizacja zbiorników lobeliowych wywołana dopływem biogenów z zagospodarowania turystycznego jeziora oraz z okolicznych pól; humizacja zbiorników lobeliowych poprzez dostawanie się do jezior związków humusowych z odwadnianych torfowisk; funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego, za pomocą którego wciąż odwadnianych jest wiele mokradeł; próby zarybiania, niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa w miejscach wypoczynkowych, szczególnie nad jeziorami Chlewe Wielkie i Pniewo. „Jeziora Bobięcińskie” (kod obszaru: PLH320040) całkowita powierzchnia utworzonego obszaru zajmuje około 3.383,3ha. 

Obszar swoim zasięgiem obejmuje 5 jezior lobeliowych, z których największe to jezioro Bobięcińskie Wielkie o powierzchni 524,6ha i maksymalnej głębokości 48 m. 

Prawie wszystkie jeziora charakteryzują się obecnością roślin reliktowych, takich jak: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora i poryblin jeziorny Isoetes lacustris. Ponadto w jeziorze Bobięcińskim znajduje się duŜa populacja elismy wodnej Luronium natans,                 a w jeziorze Iłowatka występuje bardzo rzadki w Polsce poryblin kolczasty Isoetes echinospora. Znaczną powierzchnię zajmują również inne siedliska, w tym: zbiorniki dystroficzne i nachodzące na taflę wody pła mszarne, torfowiska przejściowe i dywanowe mszary, bory i brzeziny bagienne oraz wilgotne i świeże łąki. Całość kompleksu otoczona jest buczynami i dąbrowami. 

Jest to również ważne miejsce odpoczynku i rekreacji. Do głównych zagrożeń obszaru należą: eutrofizacja zbiorników lobeliowych, np. poprzez zagospodarowanie turystyczne jeziora, humizacja zbiorników lobeliowych poprzez przenikanie do jezior związków humusowych z odwadnianych torfowisk oraz funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego, za pomocą którego wciąż odwadnianych jest wiele mokradeł. 

W granicach obszaru znajduje się jeden rezerwat przyrody Jezioro Iłowatka (14,73 ha; 1977). Jezioro Bobięcińskie uchwałą Rady Gminy Miastko zostało uznane za użytek ekologiczny (524,6 ha; 1999). Kilka uŜytków ekologicznych powołanych zostało przez Nadleśnictwo Bobolice na terenie gminy Bobolice (1,76 ha; 1999). 

Ponadto część obszaru znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Okolice śydowo-Biały Bór (12350 ha; 1975r.) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Bobęcińskie ze Skibską Górą (3328 ha, 1981 r.). „Ostoja Drawska” (kod obszaru: PLB320019) całkowita powierzchnia utworzonego obszaru zajmuje około 153.906,1ha. Całkowita powierzchnia ostoi na obszarze Gminy Biały Bór wynosi 8.291ha, z czego na obszarze samego miasta – 27,3ha. 

Obszar ten wyznaczono zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r ( Dz. U. z 2008r Nr 198 poz. 1226). Obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego z ponad 50 jeziorami (10 % pow. terenu), reprezentującymi wszystkie typy jezior. Teren został ukształtowany            w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Pozostałościami tej działalności są między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe              i wytopiskowe. Jeziora należą do najgłębszych w Polsce (Drawsko - 79,7 m). 

Największe to Drawsko (powierzchnia 187/102 ha), Siecino, śerdno, Komorze i Wilczkowo. Mają one urozmaiconą linię brzegową, na niektórych są wyspy. Brzegi jezior są wysokie, porośnięte lasem, głównie łęgami i buczyną, lub niskie, z roślinnością przybrzeżną. 

Lasy pokrywają ok. 25% terenu. Dominują tu bory, duże powierzchnie zajmują drzewostany bukowe, dębowe. Rzeźba terenu jest zróżnicowana, z licznymi wąwozami, parowami, niewielkimi, bezodpływowymi zbiornikami wodnymi, bagnami i torfowiskami. 

Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła. Swój początek biorą tutaj takze inne rzeki, jak: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Znaczna część obszaru jest użytkowana rolniczo.
Działanie zakładu nie będzie wpływać na formy ochrony funkcjonujące na w/w obszarach. Ze względu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skalę nie przewiduje się jej wpływu na pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których obszary te zostały wyznaczone, negatywnego wpływu na gatunki dla których obszary te wyznaczono, pogarszania integralności tych obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami. 

Obszar inwestycji nie jest związany i nie będzie znacząco oddziaływać na: obszary wybrzeży ani obszary ochrony ujęć wód. Znajdujące się poza terenami o przekroczonych standardach jakości środowiska, o znaczeniu historyczny, kulturalnym, archeologicznym, uzdrowiskowym. 

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na krajobraz  i walory przyrodnicze nie wiąże się z ingerencją w świat roślinny i zwierzęcy oraz krajobraz poza granicami terenu inwestycji . 

Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk przyrodniczych. Dodatkowo, instalacja zlokalizowana jest w typowym krajobrazie rolniczym w związku z czym jej realizacja będzie korzystna dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu.

Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 300 m od działki, na której planowana jest inwestycja. Obowiązujące aktualnie przepisy prawa tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku              (Dz. U. Nr 120, poz. 826) stanowią, że dla terenów o podobnym sposobie zagospodarowania co planowany na tym terenie, dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio:

• 55 db dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

• 45 db dla pory nocnej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na poziom hałasu na środowisko.                                                   W trakcie eksploatacji jedynym elementem wytwarzającym hałas będzie ruch samochodowy.

Ogrodzenie terenu inwestycji wyklucza ewentualną możliwość znaczącego oddziaływania na zwierzynę naziemną, wykorzystującą ewentualne szlaki wędrówki na tym terenie. Warto wskazać, że gatunki żerujące na polach uprawnych (np. sarny polne, zające, itp), w zdecydowanej większości wykazują zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków presji antropogenicznych.                      Ze względu na parametry techniczne charakteryzujące planowaną inwestycję tj. stosunkowo małą wysokość płotu nie przewiduje się również oddziaływania na gatunki ptaków wykorzystujące ewentualne szlaki migracyjne.

Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę oraz charakter planowanej inwestycji można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie stanowić bariery dla jakiekolwiek migracji zwierząt zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że przylegle tereny są używane rolniczo.

Walory przyrodnicze powiatu Szczecinek 

Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar chronionego krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” 

Obszar chronionego krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” został powołany uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1637).

 Obowiązują następujące ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów: w zakresie ochrony ekosystemów leśnych

 - prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk, w zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych 

- dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek wodnych oraz, sprzyjanie ograniczaniu ich sukcesji, w zakresie ochrony ekosystemów wodnych - zachowanie                         i ochrona zbiorników wodnych wraz w pasem roślinności okalającej, ograniczanie zabudowy na skarpach wysoczyznowych, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach wodnych, wdrażanie programów reintrodukcji i restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi.  

Obszar chronionego krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” obejmuje północno-zachodnią i zachodnią część gminy, na wschód od szosy Szczecinek – Bobolice, jeziora (Wierzchowo, Drężno, Białe, Smolęsko, Dębno, Spore, Dołgie, Wielimie). Celem jego utworzenia jest ochrona najpiękniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów w strefie wzniesień czołowo-morenowych. Znajdują się tu miejsca rozrodu cennych gatunków zwierząt. Wysokie walory występują w części północnej, unikatowe typy jezior i urozmaicony krajobraz. 

W części południowej obszaru znajdują się głównie sztuczne lasy na gruntach porolnych i silnie przekształcone jezioro Wielimie. 

Na podstawie Dyrektywy siedliskowej chronione są jeziora dystroficzne, jeziora ramieniowe                           i torfowiska. Do gatunków chronionych ramach Dyrektywy Ptasiej należą: bąk, bocian czarny, bocian biały, łabędź niemy, gęgawa, krakwa, cyraneczka, cyranka, głowienka, czernica, gągoł, nurogęś, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, kuropatwa, przepiórka, wodnik, kokoszka wodna, żuraw, czajka, mewa śmieszka, rybitwa zwyczajna, dzięcioł czarny. 

W ramach Konwencji Berneńskiej gatunkami chronionymi są: zalotka większa, ślimak winniczek, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba wodna, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, perkozek, perkoz dwuczuby, zausznik, kormoran, bąk, bocian biały, łabędź niemy, gęgawa, krakwa, cyraneczka, cyranka, głowienka, czernica, gągoł, nurogęś, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, kuropatwa, przepiórka, wodnik, kokoszka wodna, żuraw, czajka, brodziec samotny, mewa śmieszka, rybitwa zwyczajna, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, pliszka górska, świerszczak, trzciniak, zniczek, remiz, kruk, jeż wschodni, bóbr, piżmak, wydra.

6Część terenów położonych w obrębie Gwda Wielka (działka nr 447/6), w obrębie Gwda Mała (część działek nr 41, 42, 43, 44) i w obrębie Dalęcinko (działka nr 58/2 ), znajduje się w granicach obszar chronionego krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” .

 Obszary Natura 2000 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Szczecineckie” PLH320009 Obszar o całkowitej powierzchni 6 392,02 ha w całości położony jest w gminie Szczecinek. 

 Położenie obszaru SOO Jeziora Szczecineckie na tle gminy Szczecinek.

 Według opisu obszaru zawartego w „Formularzu Danych”, sporządzonego do omawianego SOO obszar obejmuje fragment krajobrazu Pojezierza Szczecineckiego z dużymi jeziorami Wielimie, Wierzchowo i Wielatowo i ok. 25 mniejszymi jeziorami różnego charakteru ekologicznego.

Obszar skupia na niewielkiej powierzchni niemal wszystkie charakterystyczne elementy przyrody Pomorza Zachodniego - jeziora lobeliowe, eutroficzne i dystroficzne, duże bałtyckie torfowisko wysokie, trzęsawiskowe torfowiska przejściowe, świeże i wilgotne łąki, dobrze zachowany kompleks buczyn. 

W skład obszaru wchodzi bałtyckie torfowisko wysokie Kusowskie Bagno ze stanowiskami wrzośca bagiennego i widłaczka torfowego, dawniej eksploatowane, obecnie porośnięte borem bagiennym                    i zawierające liczne, regenerujące potorfia. 

W obszarze zidentyfikowano 14 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

Jest to obszar wybitnej koncentracji stanowisk wielu rzadkich gatunków, w tym stanowiska 12 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

 Jedno z dwóch stanowisk w Polsce Botrychium simplex. 

. Na terenie ostoi znajdują się drzewostany nasienne jesionu wyniosłego (13,8 ha, uznany za najlepszy w Europie, nadl. Szczecinek, obręb Wierzchowo) oraz buka (Dalęcino i Jelenino). 

W skład obszaru wchodzą między innymi: - Torfowisko Kusowskie Bagno - jest jednym z lepiej zachowanych torfowisk wysokich w Polsce (kompleks siedlisk 7110, 91D0). 

Północna część torfowiska zachowała postać klasycznego kopułowego torfowiska bałtyckiego                        z bezleśną częścią centralną. 

Południowa część była eksploatowana, jednak potorfia szybko zarastają się i regenerują

 - Jezioro Wielatowo - przylegające do w/w torfowiska jezioro, dawniej lobeliowe, dziś klasyfikowane jako eutroficzne (3150). - Kompleks buczyn (9110) na pd-zach od jez. Wielatowo 

- w porównaniu z innymi buczynami regionu jest szczególnie istotny dla zachowania różnorodności biologicznej. 

- Niewielkie jeziorko bez nazwy ok 2 km na pd. od Kusowa

 - unikatowe w skali całego Pomorza stanowisko siedliska  

- Brzezińskie Bagno - kompleks borów i brzezin bagiennych (91D0) z jeziorkami dystroficznymi (3160), porastający torfowisko wysokie typu bałtyckiego.

 - Otoczenie jeziora Trzebiechowo - kompleks grądów (9160) istotnych dla zachowania różnorodności biologicznej, a także płaty świeżych łąk uzupełniające zróżnicowanie siedlisk.

 - Jezioro Wierzchowo - dobrze wykształcone jezioro ramienicowe (3140).

 - Torfowisko Wielkie Błoto na pd. brzegu jez. Wierzchowo, pozostałość torfowiska wysokiego typu bałtyckiego; dziś kompleks boru bagiennego (91D0) i torfowisk przejściowych (7140)                                       w regenerujących potorfiach. 43% obszaru leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie" (16 573,2 ha; 1975). 

Torfowisko Kusowo uznano za rezerwat przyrody Bagno Kusowo (326,56 ha; 2005), a jego północny fragment - za użytek ekologiczny. 

Obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Jeziora Szczecineckie” PLH320009 ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 1652 ze zm.). 

Część terenów położonych w obrębie Wierzchowo (część działek nr 20/4, 20/7 i 21) znajdują się               w granicach obszaru Natura 2000 „Jeziora Szczecineckie” PLH320009. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Dorzecze Parsęty” PLH320007 

Obszar ten obejmuje tereny położone w zachodniej części gminy Szczecinek.

 Dorzecze Parsęty składa się z ważnych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Łącznie zidentyfikowano ich 25, tworzących mozaikę i pokrywających ponad 50% powierzchni obszaru. Często są to siedliska bardzo rzadkie bądź unikatowe w skali kraju i Europy. 

Wiele z nich jest ważnym biotopem dla cennej fauny, która podlega ochronie na podstawie konwencji międzynarodowych. Stwierdzono tu występowanie 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje:

 - rzeka i jej liczne dopływy posiadają najlepsze w Polsce, a może w Europie, warunki dla tarła łososi, co zapewnia utrzymanie naturalnej populacji tego gatunku w naszym kraju; ponadto naturalny charakter rzeki i jej dopływów zapewnia tarło dla innych ryb łososiowatych: troci wędrownej, pstrąga potokowego i lipienia (zachowanie takiego stanu wymaga zakazu budowania nowych przegród na rzece, natomiast istniejące, jeśli nie zostaną rozebrane, muszą być wyposażone w bardzo dobrze działające przepławki); 

- obecność w rzece innych gatunków ryb (poza łososiowatymi) cennych przyrodniczo i gospodarczo: licznej populacji strzebli potokowej, certy - gatunku wędrownego i węgorza pochodzenia naturalnego, który dociera do Parsęty z odległych atlantyckich miejsc rozrodu; - jako cenny obszar dla rozrodu wydry; 

 - rozległe połacie różnego typu lasów łęgowych w obrębie dolin rzecznych i na obszarze zagłębień dennomorenowych; 

- jedno z większych koncentracji zjawisk źródliskowych na Pomorzu oraz duże zróżnicowanie wielu innych typów mokradeł, zwłaszcza torfowisk; 

- malowniczy krajobrazowo przełomowy odcinek rzeki Parsęty pomiędzy Starym Dębnem, Osówkiem i Byszynem oraz głębokie wąwozy i strome jary rzeki Perznicy, Trzebiegoszczy i Łozicy;

 - jako ważny obszar dla zachowania w Polsce naturalnej populacji złoci pochwowatej Gagea spathacea i kokoryczy drobnej Corydalis pumila, czy grążela drobnego Nuphar pumila; - jedyne na Pomorzu stanowisko śledziennicy naprzeciwlistnej Chrysosplenium oppositifolium w dolinie Dębnicy; - liczne i bardzo dobrze zachowane biotopy dla ptaków drapieżnych: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej, bielika, puchacza, czy sowa błotna oraz dla ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi: bociana białego, bociana czarnego, zimorodka, sieweczki rzecznej, kulika wielkiego, czy żurawia; ponadto Parsęta jest ważny obszar dla zimowania ptaków wodno-błotnych na Pomorzu. - Prowadzi się tu Program restytucji łososia, troci, certy i jesiotra, a rzeka Parsęta została włączona do potencjalnych rzek łososiowych (Salmon River Inventory) w ramach międzynarodowego programu: Salmon action plan 1997- 2010 prowadzonego przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fisheries Commission) i HELCOM; oraz międzynarodowy program "Zintegrowany system zarządzania i ochrony terenów podmokłych i zalewowych w dorzeczu Parsęty", którego celem jest wypracowanie systemu zarządzania przyrzecznymi terenami podmokłymi dla ochrony bioróżnorodności w krajobrazie wiejskim, odtworzenie terenów podmokłych dla zwiększenia bioróżnorodności, zmniejszenia ryzyka powodzi w dolnej części dorzecza oraz ochrony przed zanieczyszczaniem biogenami pochodzenia rolniczego. 

- Jest to naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym i regionalnym i ważne miejsce wypoczynku i rekreacji. Część terenów położonych w obrębie Parsęcko (działki nr 472/1, 472/2, 475 i 477) znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 „Dorzecze Parsęty” PLH320007.

  Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

 Inwentaryzację przyrodniczą terenów gminy przeprowadzono w okresie (maja i czerwca 2020 r.) umożliwiającym stwierdzenie chronionych gatunków fauny.

 Badaniem objęto tereny objęte opracowaniem oraz tereny do nich przylegające. 

Na terenie objętym opracowaniem, nie stwierdzono gatunków chronionych bezkręgowców. Zanotowano obecność popularnych na polach i łąkach: wstężyka ogrodowego Cepaea hortensis, pasikonika śpiewającego Tettigonia cantans, bielinka Pieris sp. i przestrojnika trawnika Aphantopus hyperantus. 

Na obszarze opracowania (w obniżeniach terenu i na nieużytkach w obrębie Turowa, stwierdzono występowanie płazów: ropuchy szarej Bufo bufo i żaby trawnej Rana temporaria. Ze ssaków najczęściej występujące to zając Lepus europaeus, sarny Capreolus capreolus, oraz  dziki Sus scrofa. Uprawy polowe traktowane są jedynie jako miejsce żerowiskowe jedno z wielu w okolicy. Stwierdzono także wiele nor myszy polnej Apodemus agrarius, nornika zwyczajnego Microtus arvalis oraz kreta europejskiego Talpa europaea. 

Zaobserwowane gatunki ptaków, w trakcie badań, to głównie skowronki polne Alauda arvensis, żerujące bociany białe Ciconia ciconia (podmokłe tereny łąkowe w obrębie Krągłe Żółtnica) oraz żurawie zwyczajne Grus grus (podmokłe tereny łąkowe w obrębie Krągłe i Żółtnica). 

Skowronek polny jest gatunkiem stosunkowo licznym na terenie całego kraju, tereny objęte opracowaniem stanowią jego potencjalne siedlisko. 

Podmokłe tereny łąkowe stanowią żerowiska dla bocianów i żurawi.

 Pozostałe gatunki, które występowały na terenach objętych opracowaniem i w jego sąsiedztwie to kos zwyczajny Turdus merula, szpak zwyczajny Sturnus vulgaris, trznadel zwyczajny Emberiza citrinella, jastrząb zwyczajny Accipiter gentilis oraz myszołów zwyczajny Buteo buteo. 

Na analizowanym obszarze możliwe jest występowanie innych ptaków charakterystycznych dla krajobrazu polnego, np. świergotka polnego Anthus campestris, potrzeszcza Emberiza calandra, makolągwy Carduelis cannabina, gawrona Corvus frugilegus czy gatunków drapieżnych błotniaków np. stawowego Circus aeruginosus i łąkowego Circus pygargus. 

W pobliżu terenów zagospodarowanych zaobserwowano: srokę zwyczajną Pica pica, kruka zwyczajnego Corvus corax i wronę siwą Corvus corone. 

Ze względu na sąsiedztwo terenów leśnych możliwe jest tu występowanie niektórych gatunków dzięciołów i sów, jak również wróblowych Passeriformes związanych ze środowiskiem leśnym, np. kosa Turdus merula, strzyżyka Troglodytes troglodytes, kowalika Sitta europaea czy pełzaczy Certhia sp. Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" na terenie objętym opracowaniem, stwierdzono następujące gatunki zwierząt objęte ochroną: 

• w obrębie Krągłe (w obniżeniach terenu i na nieużytkach) znajdują się stanowiska chronionych gatunków zwierząt: - bezkręgowców: ponurek Sneidera Boros schneideri - objęty całkowitą ochroną gatunkową oraz trzmiel wrzosowiskowy (tajgowy) Bombus jonellus, biegacz gładki Carabus glabratus i biegacz zielonozłoty Carabus auronitens - objęte częściową ochroną gatunkową, - płazów: żaba moczarowa Rana arvalis, rzekotka drzewna Hyla arborea, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus traszka grzebieniasta Triturus cristatus - objęte całkowitą ochroną gatunkową oraz żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, syn. Rana esculenta, właśc. Rana kl. esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, syn. Pelophylax lessonae, ropucha szara Bufo bufo traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris - objęte częściową ochroną gatunkową, - gadów: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, objęty częściową ochroną gatunkową, - ptaków: czajka zwyczajna Vanellus vanellus, objęta całkowitą ochroną gatunkową;

 • w obrębie Wierzchowo  znajdują się stanowiska chronionych gatunków zwierząt:  - płazów: żaba moczarowa Rana arvalis, traszka grzebieniasta Triturus cristatus - objęte całkowitą ochroną gatunkową oraz żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, syn. Rana esculenta, właśc. Rana kl. esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, syn. Pelophylax lessonae, żaba trawna Rana temporaria - objęte częściową ochroną gatunkową, - gadów: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix i jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara objęte częściową ochroną gatunkową.

 Na obszarze objętym opracowaniem (w obniżeniach terenu i na nieużytkach w obrębie Krągłe                    i  w obrębie Wierzchowo), podczas wizji w terenie, stwierdzono występowanie płazów: ropuchy szarej Bufo bufo i żaby trawnej Rana temporaria. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), mogące występować na terenie objętym opracowaniem gatunki zwierząt, powinno się chronić na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody.

  Inne obszary ważne dla funkcjonowania środowiska nie objęte ochroną

 Korytarze ekologiczne Gmina Szczecinek stanowi część Północnego Korytarza Ekologicznego, który od północy tworzą Puszcza Goleniowska -Puszcza Koszalińska i Lasy Zaborskie, od krańce wschodnie gminy to Bory Krajeńskie-Bory Tucholskie a od południa i zachodu Pojezierze Drawskie i Połczyńskie (wg mapy przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce, opracowanej przez PAN w Białowieży). 

Działanie studni nie będzie wpływać na formy ochrony funkcjonujące na w/w obszarach. Ze względu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skalę nie przewiduje się jej wpływu na pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których obszary te zostały wyznaczone, negatywnego wpływu na gatunki dla których obszary te wyznaczono, pogarszania integralności tych obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami. 

Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę oraz charakter planowanej inwestycji można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie stanowić bariery dla jakiekolwiek migracji zwierząt zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że przylegle tereny są używane rolniczo.
Krajobraz
 Przyjęta przez Radę Europy w 2000 r. Europejska Konwencja Krajobrazowa definiuje krajobraz jako fragment powierzchni ziemi postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i antropogenicznych (art. 1). Definicja ta odzwierciedla pogląd, że krajobraz stanowi całość, której składowe przyrodnicze i kulturowe należy ujmować i rozpatrywać łącznie. Termin „krajobraz” występuje także w prawie polskim, w wielu dokumentach prawnych, jednak nie posiada jednoznacznej definicji i występuje w różnych kontekstach. Ustawa Prawo ochrony środowiska traktuje krajobraz jako jeden z elementów środowiska przyrodniczego, które definiowane jest następująco: „ogół elementów przyrodniczych, w tym przekształconych                             w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat”. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera pojęcie krajobrazu kulturowego, który definiuje jako „przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”.                   W Ustawie o ochronie przyrody znajduje się określenie „ochrona krajobrazowa”, która oznacza „zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu”, a walory krajobrazowe są zdefiniowane jako: „wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka”. Obszar gminy Szczecinek należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów urozmaiconych. Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz gminy są pochodzenia polodowcowego                 i tworzą krajobraz młodoglacjalny.

 Cechy krajobrazowe są pochodnymi procesów zlodowacenia skandynawskiego a zwłaszcza ostatniego, najmłodszego glacjału, zwanego bałtyckim. Stąd na terenie gminy bogactwo: wzniesienia morenowe, kemy, ozy, sandry, rynny, zagłębienia wytopiskowe, „oczka” polodowcowe, głazy narzutowe. 

W wyniku tego na znacznej części obecnego Pomorza Zachodniego powstała atrakcyjna rzeźba terenów pojeziernych, z ciągami wzgórz moreny czołowej, pofałdowanymi równinami moreny dennej i licznymi jeziorami, a w płytszych wgłębieniach terenowych także torfowiskami, bagnami i innymi terenami podmokłymi. 

Wzgórza morenowe oraz tereny równinne o słabych glebach w dużej części są porośnięte lasem.              Ze względu na stopień ingerencji człowieka w naturalną strukturę krajobrazu na obszarze zmiany planu występuje krajobraz otwarty (rolniczy, łąk i nieużytków) oraz krajobraz zielony w rejonach zalesionych.

Na terenie objętym opracowaniem nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), mogące występować na tym terenie gatunki roślin, powinno się chronić na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie JCWPd GW60009 oraz JCWP RW600017456129 z uwagą zlewnia JCWP rzecznej.

Celami środowiskowymi wyznaczonymi w Planie Gospodarowania Wodami jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego z kolei dla JCWP RW600017456129 jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Analiza wpływu inwestycji na stan JCW nie wskazała, aby zadanie inwestycyjne wiązało się ze zmianami hydromorfologicznymi JCWP i / lub zmianami poziomu JCWPd. Zadanie z uwagi na brak zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, jego zakres i charakter nie stwarza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCW.

Inwestycja nie będzie powodowała dopływy zanieczyszczeń do wód podziemnych                                                 i powierzchniowych, zatem nie przyczyni się do zmian obecnego stanu ww. jednolitych części wód. Zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji studnia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody. W związku z powyższym, projekt nie pogorszy stanu JCWP i JCWPd, ani nie uniemożliwi osiągnięcia dobrego stanu wód.

Obszar gminy charakteryzuje dobrze, lecz nierównomiernie rozwinięta sieć cieków powierzchniowych, należących w do przymorskiej zlewni rzeki Wieprzy. Przeważająca większość obszaru odwadniana jest w kierunku północno zachodnim poprzez rzekę Grabową - największy dopływ Wieprzy. W granicach gminy znajduje się odcinek jej środkowego biegu o długości 23,4 km (33% ogólnej długości). 

Średni roczny przepływ rzeki w przekroju zamykającym Grabowo w wieloleciu 1971-94 wynosił 6,52 m3/s, a średni niski –4,4 m3/s. 

Wysokość przepływu nienaruszalnego ustalono w wymienionym przekroju na 2,20 m3/s (warunki korzystania z wód dorzecza Wieprzy, 1999). W granicach gminy rzekę Grabową zasila sieć rowów melioracyjnych oraz kilka dopływów, głównie z południowej jej części. 

Największa wśród nich jest Bielawa, wypływająca ze źródeł położonych w gm. Sianów (całkowita długość 19km, z czego na terenie gminy Malechowo około 10 km). Przepływ średni przy ujściu wynosi dla rzeki 0,75 m3/s.

 Mniejszy dopływ Zielenicy wypływający spod Borkowa liczy 5,7 km i w całym biegu płynie przez obszar gminy (przepływ w ujściu –0,25 m3/s).

 Na linii Malechówko – Feliksowo – Ostrowiec biegnie dział wodny oddzielający bezpośrednie dopływy Grabowej i Wieprzy. Rejon Ostrowca i Kosierzewa odwadnia płynąca na północ ku Wieprzy Rakówka, a niewielkie strumienie z okolic Sęczkowa zasilają Moszczenicę już poza północną granicą gminy. Zarówno dopływy Grabowej jak i Wieprzy charakteryzują się małymi przepływami, a więc              i niską zdolnością do samooczyszczania się wód. Maleńki południowo zachodni skraj gminy odwadniany jest w kierunku cieku Polnica, należącego już do zlewni rzeki Unieść – położonych poza terenem gminy Malechowo. Jeziorność obszaru jest niska. 

Na terenie gminy nie ma jezior o powierzchni powyżej 50 ha. Kilka niewielkich zbiorników leży we wschodniej części gminy. Największe wśród nich rynnowe jezioro Ostrowiec posiada powierzchnię niespełna 50 ha, maksymalną głębokość 9,7 m i pojemność ok. 1 800 tys. m3. Jest zbiornikiem przepływowym. Drugie w kolejności jezioro Zamkowe (Krąg) posiada powierzchnię 18,1 ha, maksymalna głębokość 10,4 m oraz pojemność około 770 tys. m3. Mniejsze bezodpływowe jezioro Czarne liczy 5 ha, a jezioro Chróstno –4 ha. Oczka wodne o powierzchni poniżej 1ha występują                 w zagłębieniach terenowych w rejonie Karwiczek, Kusic i Pękanina.

 Dorzecze Grabowej jest intensywnie wykorzystywane na potrzeby hodowli ryb. 

W granicach gminy Malechowo zlokalizowana jest najliczniejsza grupa ośrodków hodowli pstrąga (14 działających i kolejne w budowie lub rozbudowie). 

Główne zespoły stawów pstrągowych, zlokalizowane są w dolinie Grabowej (Nowy Żytnik, Lejkowo, Święcianowo) oraz w dolinie Bielawy (Kusice, Niemica) i w sąsiedztwie cieku Zielenica.                                      W warunkach korzystania z wód dorzecza Wieprzy z 1999 r., określono dopuszczalny pobór wód powierzchniowych dla stawów na obszarze gminy na 6,9114 m3/s (w tym stawy pstrągowe – 6,874 m3/s i karpiowe –0,0599 m3/s). 

Pobór stwierdzony przez ujęcia z wód powierzchniowych w 1998 r., na potrzeby stawów rybnych wynosił już 5,1437 m3/s. 

W związku z sukcesywnym rozwojem hodowli należy się liczyć z przekraczaniem przepływu nienaruszalnego na rzekach. Stąd też niezbędne mogą się okazać ograniczenia ilościowe                       w korzystaniu z wód powierzchniowych.

Zasoby wodne Grabowej i Bielawy wykorzystywane są ponadto do produkcji energii elektrycznej       w małych elektrowniach wodnych w Nowym Żytniku i Niemicy. Przy niewielkich progach piętrzących wody rzeczne brak przepławek dla ryb. 

Rozbudowany system melioracyjny funkcjonuje przede wszystkim w zabagnionej dolinie Grabowej,          a także Rakówki. Ogółem obejmuje 4488 ha (ok. 20% powierzchni gminy); łączna długość rowów melioracyjnych wynosi 519,2 km. 

Wody powierzchniowe zajmują łącznie tylko około 1% ogólnej powierzchni gminy. 

W granicach gminy Malechowo nie ma terenów zagrożonych powodzią stwarzającą zagrożenie dla ludzi znajdują się natomiast tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi. 

W okresie roztopów oraz ulewnych opadów możliwe są natomiast podtopienia łąk i terenów naturalnej sukcesji w dolinie Grabowej i Rakówki. Z tego względu niewskazana jest w ich obrębie lokalizacja inwestycji niezwiązanych z gospodarką wodną. Obecnie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie trwają prace nad „Studium bezpośredniego zagrożenia powodziowego”, które może zweryfikować dotychczasowe informacje. Na obszarach terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązywać będą ograniczenia i wymagania wynikające z art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 82 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

12.0  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Analizowane przedsięwzięcie nie wiąże się z posiadaniem lub wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych określonych w załączniku do Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1497). W związku                          z powyższym projektowana instalacja nie jest zaliczana do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 tekst jednolity z późn. zm.), a co za tym idzie nie jest wymagane sporządzanie planów i raportów na wypadek takich sytuacji.

Ponadto planowana inwestycja ze względu na swój charakter oraz lokalizację poza terenami zagrożonymi powodzią lub osuwaniem się terenu nie stanowi zagrożenia z punktu widzenia wystąpienia katastrofy budowlanej.
13.0 Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko

Brak odpadów z eksploatacji studni. Wytwórcą odpadów jest serwisant i on je utylizuje.
14.0 Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestor nie przewiduje likwidacji przedsięwzięcia, jednak w przypadku takiej konieczności zakres oddziaływania na środowisko będzie zbliżony do oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy. Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W wyniku tych działań będzie występować potencjalne zagrożenie w postaci pylenia oraz krótkotrwałej i chwilowej uciążliwości akustycznej oraz podwyższonej niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń wynikającej ze zwiększonych potrzeb transportowych jak również z pracy urządzeń służących do rozbiórki.

Powstawać będą także odpady budowlane, które zostaną we właściwy sposób zagospodarowane                   i przekazane do odzysku/ recyclingu/unieszkodliwiania przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Po tych działaniach teren wróci do stanu sprzed inwestycji. Przy zachowaniu wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska, proces likwidacji studni nie wpłynie ujemnie na jego stan.

15. Wnioski
Dla analizowanej studni głębinowej zostanie opracowany projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb technologicznych i uzgodniony                              z Starostwem. Na podstawie projektu robót geologicznych zostanie opracowany operat wodno prawny.
1.  Urządzenie wodne służące do ujęcia wód podziemnych:
Rodzaj obiektu wodnego: Praca 8000 h/rok
Wiercenie studni  wykonana się systemem na płuczkę, z wykorzystaniem świdra    gryzowego  o średnicy 12 1/4” czyli 311 mm. Wiercenie z tą średnicą było prowadzone na całej długości, tj. od głębokości 0,0 m p.p.t. do głębokości 90,0 m p.p.t. Po zakończeniu wykona się głębienia otworu  zapuszczono kolumnę filtrową o łącznej długości 55,0 m, średnicy rury nadfiltrowej DN 200 mm, średnicy filtra oraz rury podfiltrowej DN 200 mm,                z filtrem szczelinowym z siatką nr 14. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący w przelocie 45,0 – 54,0 m
                                       W wykonanym otworze  zabuduje się filtr PVC szczelinowy DN 200 mm,               z siatką filtracyjną z nr 14. Część czynna (filtr roboczy), posadowiona została                w strefie głębokości od 48,0 do 54,0 m 

                                Konstrukcja otworu hydrogeologicznego S-3 CZĘŚCI KOLUMNY FILTROWEJ                                                                                                                 - rura nadfiltrowa 0,0 - 48,0m 48,0 m DN 200 mm                                                               - filtr właściwy 48,0 – 54,0 m 6,0 m DN 200 mm                                                                        - rura podfiltrowa 54,0 – 85,0 m 1,0 m DN 200 mm

-                                Rura podfiltrowa zostanie zamknięta od dołu denkiem. Po zapuszczeniu filtra na dno otworu studni na głębokość 55,0 m, dookoła kolumny filtrowej zostanie umieszczona obsypka żwirowa o granulacji 2 - 4 mm w interwale od 55,0 do 85,0 w dostosowaniu do granulacji warstwy wodonośnej . Podczas usuwania kolumny rur wiertniczych wykonano uszczelnienie w obrębie głębokości od 0,0 do 5,0 m p.p.t. za pomocą mleczka iłowego zgodnie z schematem.

                                               Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu przeprowadzi się 12 godzinne pompowanie oczyszczające, otrzymano wodę nie zawierającą zanieczyszczeń pyłowych. Pompowanie oczyszczające spowodowało oddziaływanie na strefę około filtrową warstwy wodonośnej w celu:                                                                             ( usunięcia ze strefy przy otworowej drobnych frakcji warstwy wodonośnej,                     ( polepszenia warunków dopływu do studni,                                                                                                ( wytworzenia filtru naturalnego.                                                                                                    Wodę z pompowania rozprowadzi sie po terenie działki należącej do Inwestora.  Próbne pompowanie badawcze.

                                  Próbne pompowanie dla studni  przeprowadzi się przy wykorzystaniu pompy głębinowej. Wydajność mierzono przy pomocy wodomierza, natomiast poziom zwierciadła wody rejestrowano przy użyciu świstawki hydrogeologicznej. Zgodnie z projektem, pompowanie dla określenia stanu technicznego studni wykona się metodą pompowania jednostopniowego z maksymalną wydajnością. W ramach tego badania wykonano 1 pompowanie jednostopniowe, z następującą wydajnością   : 

                                      Studnia do Q= 100,0 m3 /h, s= 5,50 m,  

                                        Q r dop=  7560h x 20 m3/h = 151 200 m3/rok
Na otworze studni zamontowana będzie powierzchniowa obudowa zrobiona z rury PCV 400. Obudowa jest ocieplona styropianem.                         W obudowie znajduje się zawór odpowietrzający.

Zastosowano następujący układ technologiczny tłoczący wodę na potrzeby zakładu:

- Woda z ujęcia podziemnego tłoczona będzie pompą IBO typ SQIBO-5 poprzez rury tłoczne PE 80 do budynków ( pomieszczenie hydroforni wolnostojące)

- Rozbiór wody jest rejestrowany za pomocą głównego wodomierza

- Pompowana woda przechodzi przez zbiornik hydroforowy  z czujnikiem ciśnienia

- Woda przepływać będzie przez rozdzielacz z odprowadzeniem w kierunku instalacji oraz w kierunku łazienki zaplecza socjalnego, poprzez licznik –wodomierz służący do rejestracji ilości produkowanych ścieków.

                               2.  Usługa wodna:

Brak poboru wód powierzchniowych, a dla wód podziemnych:

-  maksymalną ilość m3/sekundę,- Qe= 0,018 m3/s

-  średnią ilość m3/dobę,- Qdmax= 1445  m3/d
- oraz dopuszczalną ilość m3/rok- 

Q r dop=  11 560 000 m3/rok
                                           X=661 518
                                           Y= 661 823
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