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15.0 WNIOSKI

1.0 Wstęp 

Kartę opracowano na podstawie umowy z Inwestorem.
Podstawowe akty prawne opracowania: 

1- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405)
 2- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519)                          3 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) 
4- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71)
 5-  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1546 z późn. zm.)
 6- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121) 
7-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) 
8-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) 
9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów           (Dz. U. 2014, poz. 1923) 
10-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.)  11- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25 poz. 133 z późn. zm.)
 12-  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2187/10) 
13-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) 
14-  Dyrektywa 2002/49/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 
15-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań                w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody                 (Dz. U. 2014 r., poz. 1542) 
16-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) 
17-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz.1395)
 18-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów                         i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U.2016 poz. 85) 
19-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549)
 Podstawy prawne ogólne:

Podstawę prawną działalności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska określa przede wszystkim ustawa z dnia 3 października 2008 r.                         o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.). 
Pozostałe akty prawne określające kompetencje organów tych instytucji:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,                   z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954) • ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie eko zarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060) 
Akty wykonawcze: 
Rozporządzenia do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Dotyczące ocen oddziaływania na środowisko: 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 529)
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 1745)\ Dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie:
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. poz. 1249)
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu                                     i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1485)
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód                    w środowisku (Dz. U. poz. 1398) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. poz. 1399)
Projekt Polskiej Strategii Wodorowej 

Celem generalnym zawartym w projekcie PSW jest więc „stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki”. Jest to strategiczne wyzwanie dla władz i gospodarki narodowej wymagające kompleksowego podejścia uwzględniającego cały łańcuch wartości                            i rozwiązania całego spektrum problemów. 

Określono trzy priorytetowe obszary przyszłego wykorzystania zielonego wodoru w Polsce:                            • energetyka; 

• transport; 

• przemysł. 

We wszystkich przypadkach efektem zastosowania zielonego wodoru ma być minimalizacja wykorzystania paliw kopalnych i tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wdrożenie zielonego wodoru ma się natomiast odbywać w oparciu o koncepcję łączenia sektorów . W projekcie PSW zdefiniowano sześć koniecznych do osiągnięcia celów: 

Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce 

Osiągnięcie tego celu jest ściśle powiązane z rozwojem OZE i zwiększeniem ich udziału w miksie energetycznym Polski. Zależność tych źródeł od warunków pogodowych wymaga zapewnienia skutecznych rozwiązań w zakresie ich bilansowania. Zielony wodór z OZE w Polsce fizycznych, ekonomicznie najkorzystniejszym wariantem produkcji zielonego wodoru będzie oparcie jej o energię elektryczną pozyskiwaną z morskich farm wiatrowych. 

Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie 

Zielony wodór w świetle założeń PSW ma także stać się powszechnie stosowanym paliwem                  w transporcie, które ograniczy jego emisyjność. Powyższy cel ma zostać osiągnięty przede wszystkim w transporcie miejskim, ciężkim transporcie drogowym długodystansowym, kolejowym, wodnym Przewidywane upowszednienie wodoru w transporcie pociągnie za sobą koniczność budowy od powiedniej infrastruktury umożliwiającej przechowywanie i tankowanie np. statków morskich, samolotów czy autobusów. W projekcie PSW prognozuje się m.in., że w perspektywie 5 lat popyt na wodór generowany przez autobusy wyniesie ponad 1700 ton rocznie i będzie wymagał obsługi przez ponad 30 stacje tankowania.

 Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu 

Przemysł ciężki, do którego zaliczono produkcję: paliw, minerałów niemetalicznych stali, środków chemicznych wymaga dekarbonizacji. W ocenie PSW przemysł „posiada wysokie szanse do bycia              największym odbiorcą niskoemisyjnego wodoru ze względu na brak alternatywnych opcji dekarbonizacji”84. Sposobem na zapewnienie odpowiednich ilości zielonego wodoru dla przemysłu mają być doliny wodorowe, czyli znajdujące się w pobliżu odbiorców przemysłowych miejsca,                      w których nastąpi koncentracja działalności związanej z gospodarką wodorową.

W dolinie wodorowej ma się skupiać produkcja czystej energii zasilającej elektrolizery, które wyprodukowany zielony wodór będą przekazywać znajdującym się w pobliżu odbiorą przemysłowym. Zastosowanie takiego modelu organizacji gospodarki wodorowej umożliwić ma zintegrowanie sektorów przemysłowych, pozyskanie partnerów biznesowych oraz zoptymalizować procesy i koszty. 

Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach 

W projekcie PSW przewiduje się stworzenie odpowiednich warunków do powstania infrastruktury produkującej wodór ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Deklaruje się przy tym jednoznacznie, że wsparciem rządowym objęte będą jedynie inwestycje wodorowe oparte na źródłach odnawialnych                  i wykorzystujące technologie bezemisyjne.  W projekcie PSW uznano, że najbardziej korzystnymi formami wytwarzania wodoru są projekty realizowane w ramach klastrów energii oraz                                   w lokalizacjach położonych jak najbliżej miejsc zgłaszających popyt na wodór (lokalnych rynków zbytu). 

Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru 

Zbudowanie systemu infrastrukturalnego dla transportu wodoru jest podstawowym warunkiem powstania gospodarki wodorowej. Przewiduje się, że w pierwszym okresie jej funkcjonowania  Zielony wodór z OZE w Polsce , do dystrybucji zostanie transport kołowy i kolejowy (cysterny). Przyjęto także, że do wielkoskalowego transportu wodoru posłużyć ma w przyszłości istniejąca infrastruktura (przesyłowa i dystrybucyjna) dla gazu ziemnego pod warunkiem odpowiedniego jej przygotowania. Nie wyklucza się także budowy dedykowanych tylko wodorowi rurociągów. Infrastruktura ta będzie się jednak rozwijała w oparciu o „model klastrowy”, w ramach którego nastąpi połączenie ośrodków produkcji z centrami popytu.

 Realizacja celu związanego z dystrybucją wodoru obejmuje także zagadnienie jego magazynowania. Przewiduje się wykorzystanie całego spektrum opcji technicznych w zakresie magazynowania                 wodoru od naziemnych magazynów po podziemne składowanie w postaci: wyeksploatowanych pól naftowych i gazowych, warstwy wodonośnych, kawern skalnych, czy opuszczonych kopalń. 

Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego 

Przyszła gospodarka wodorowa powinna funkcjonować w ramach właściwych norm prawnych                       i przepisów normalizacyjnych dojących formalne podstawy dla funkcjonowania przyszłego rynku.                 W projekcie PSW założono, że w okresie między III kw. 2021 r. a końcem 2023 r. podjęte zostaną działania legislacyjne w zakresie: - stworzenia ram regulacyjnych funkcjonowania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,- opracowania wodorowego pakietu legislacyjnego, tworzącego podstawy funkcjonowania rynku,- opracowania przepisów określających szczegóły funkcjonowania rynku (kolejny pakiet), implementujących prawo UE w tym zakresie oraz wdrażających system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru. 

Projekt PSW nie odnosi się natomiast do kwestii przyszłego modelu rynku zielonego wodoru i jego dokładnej struktury. Nie znajdziemy zatem w projekcie tym np. jednoznacznej deklaracji oparcia przyszłego rynku zielonego wodoru na zliberalizowanym modelu rynku gazu. Do rozstrzygnięcia pozostaje więc m.in. kwestia mechanizmu kształtowania ceny zielonego wodoru – czy będzie ona oparta o mechanizm rynkowy np. na giełdzie, czy będzie to cena kształtowana w ramach ścisłych ram regulacyjnych nadzorowanych przez regulatora rynku. 

W projekcie PSW przewidziano łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, które mają wykorzystać polskie zasoby i potencjały technologiczny, naukowy i badawczy w zakresie                                                        nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej.                 Projekt wytyczając kierunki, w których powinna rozwijać się gospodarka wodorowa przedstawia jednocześnie podstawowe przeszkody technologiczne oraz biznesowe mogące hamować ten rozwój. Projekt PSW zakłada, że m.in. dzięki zastosowaniu mechanizmów wsparcia popyt na zielony wodór będzie rósł. Przewiduje się przy tym, że coraz większe upowszechnienie wodoru, także w skali                    globalnej, spowoduje spadek jego ceny i wzrost jego atrakcyjności rynkowej. W konsekwencji może to spowodować dalszy wzrost zapotrzebowania i zrodzić potrzeby w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych. W takim scenariuszu rozwoju gospodarki wodorowej, sięgającym do roku 2040, projekt PSW przewiduje oparcie produkcji o elektrownie jądrowe i podłączone do nich elektrolizery.
2.0 Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą co oddziaływać na środowisko, jego podstawowe cechy parametry techniczne (wymiary, średnice, moc), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy./

Rodzaj inwestycji: Instalacja produkcji zielonego wodoru z energii PV
Celem zamierzenia inwestycyjnego  jest:

- Budowa instalacji produkcji zielonego wodoru  20MW
- Wykorzystanie instalacji PV   52 MWp w Drzonowie( pozwolenie na budowę)
- Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przedsięwzięcia

- Budowa podziemnego zbiornika wodoru H=100m, D=3,2 m , pojemność  500 MW

Skala inwestycji:
Zakres zamierzonego przedsięwzięcia:

- Produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej z PV – 20 MW-                         20 MW x 18 = 360 kg H2/h. Czas pracy 8000 h/rok, 2880 Mg wodoru/rok
- Zużycie wody demineralizowanej- 20 MW x 162 = 3240 dm3/h, 25 9200- m3/rok
- Budowa studni głębinowej o wydajności do 100 m3/h 
- Demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy do 60 m3/h
- Instalacja AC i DC- pobór mocy prądu stałego  max.- 360 kg/h x 50 kW = 180 MWh,              1 440 000 MW/rok
- Instalacja pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego ok. 3m3/h

- Instalacja dozowania azotu do wodoru
- Magazyn energii elektrycznej  50MW
- Stacja magazynowania wodoru
- Podziemne zbiorniki wodoru H=100m, D=3,2m, pojemność  500 MW

- Stacja magazynowania tlenu

- Stacja dystrybucji wodoru i tlenu

- Obiekty budowlane infrastruktury przedsięwzięcia

- Obiekty energetyczne przedsięwzięcia

- Obiekty techniczne instalacyjne przedsięwzięcia

- Drogi i place
Celem wykonania przedsięwzięcia: 

Produkcja wodoru na potrzeby krajowe i zagraniczne
Rodzaj planowanych urządzeń technologicznych:
- Elektrolizery membranowe PEM – 4 szt. , każdy o wydajności 1000 Nm3/h- budowa etapowa
- Stacje transformatorowe kontenerowe AC i DC

- Studnia głębinowa z hydroforem zbiornikowym

- Instalacja odwróconej osmozy do demineralizacji wody 

- Zbiorniki wodoru  z stacją dystrybucji – załadunku zbiorników samochodowych

- Podziemne magazyny wodoru H=100m , D=3,2m, pojemność  500 MW

- Stacja dystrybucji wodoru do samochodów osobowych

- Zbiorniki tlenu

- Sprężarki wodoru i tlenu

- Instalacja chłodzenia powietrzem elektrolizerów

- Pompy mediów

- Konsole sterownicze i oświetlenie instalacji

- Instalacje gaśnicze z czujnikami 

- Rurociągi mediów z osprzętem

- Maszty piorunochronne
                              Usytuowanie przedsięwzięcia:

                               Miejscowość Drzonowo dz. Nr 187/10 obręb Drzonowo , gmina Biały Bór,

                               Powierzchnia działki 38 ha
                               Powierzchnia przedsięwzięcia do 5 ha.
POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
Podstawowe dane 
Gmina Biały Bór położona jest w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie Powiatu Szczecineckiego. 
Gmina graniczy z gminami: Szczecinek, Bobolice, Polanów, Miastko, Koczała i Rzecznica. Całkowita powierzchnia Gminy Biały Bór wynosi 26.944ha. 
Gmina ma charakter rolniczo – leśny i obejmuje 17 sołectw utworzonych z 47 jednostek osadniczych. W skład gminy wchodzą takie sołectwa jak: Biała, Bielica, Biskupice, Biały Dwór, Brzeźnica, Drzonowo, Dyminek, Grabowo, Kaliska, Kazimierz, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Drzonowo, Świerszczewo i Trzebiele. 
Głównym ośrodkiem osadniczym oraz siedzibą organów gminy jest Miasto Biały Bór. Ogólna liczba ludności zamieszkująca teren gminy w 2009 roku (stan na 31.12.2009r.) wynosiła 5.370 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła około 20 osób na km2. 
Terytorium gminy ukształtowane przez cofający się lądolód skandynawski, urozmaicają malownicze wzgórza morenowe (sięgające 239m n. p. m.), liczne głazy narzutowe oraz krystalicznie czyste jeziora. 
Duża ilość lasów stanowiących ogółu powierzchni gminy ma wyjątkowy wpływ na korzystne warunki klimatyczne i krajobrazowe. Dogodne położenie geograficzne oraz stosunkowo niewielkie odległości od granicy morskiej (około 80km do Kołobrzegu)                    i zachodniej (200km) sprzyjają kontaktom gospodarczym i turystycznym.                                Gmina Biały Bór położona jest na przecięciu dwóch głównych dróg krajowych, tj. drogi krajowej Nr 25 Koszalin - Warszawa oraz drogi krajowej Nr 20 Ustka - Poznań.  

Biały Bór współpracuje z gminami i miastami niemieckimi: Pasewalkiem, Salzhausen, Bosau, Haltern, Klietz oraz ukraińskimi: Lwowem i Łuckiem.
 W ramach tej współpracy realizowane są wspólne projekty letnich wymian młodzieży. Gmina Biały Bór jest członkiem SGPE Pomerania, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związku Miast Polskich oraz Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania.
Położenie fizyczno-geograficzne gminy 
Gmina Biały Bór położona jest w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, na północnym-wschodzie Powiatu Szczecineckiego. 
Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, obszar gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego.
 W obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego gmina przynależy do dwóch makroregionów, tj. Pojezierze Południowopomorskie i Pojezierze Zachodniopomorskie oraz dwóch mezoregionów, tj. Pojezierze Bytowskie i Równina Chrzanowska. 
Użytkowanie terenu
 Gmina Biały Bór pod względem użytkowania terenu jest obszarem rolniczo - leśnym, użytki rolne zajmują 40 % powierzchni gminy, natomiast lasy i grunty leśne 51,9%. Taki sposób użytkowania gruntów, przy niewielkiej ilości przemysłu na obszarze gminy jest sprzyjający dla rozwoju turystyki. Lesistość gminy wynosi powyżej 50%, co jest wartością znacznie przewyższającą średnią lesistość w Polsce.
Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne. 
Rzeźba terenu i geologia 
Obszar gminy pokrywają osady czwartorzędowe. Powierzchniowe formy budują osady związane z działalnością zlodowacenia bałtyckiego. Formy powierzchniowe terenu ukształtowane zostały pod wpływem procesów zachodzących w czasie tego zlodowacenia oraz późniejszych. Generalnie łagodne pochylenie terenu w kierunku południowym daje różnicę poziomów pomiędzy północą gminy a południem średnio około 70m, natomiast przy uwzględnieniu najwyższego                   (240m n.p.m.) punktu w rejonie jeziora Oblica i najniższego poziomu jakim jest lustro wody jeziora Dołgie (137,4m n.p.m.) różnica poziomów dochodzi do 100m. 
Strefa największych wzniesień obejmuje obszar wysoczyzny morenowej na północ od linii Kaliska - południowy brzeg jeziora Bobiecińskiego Wielkiego. Strefa najniżej położonych obszarów (poniżej 140m n.p.m.) obejmuje rynnę jeziora Dołgie i Drzonowoskie.                                                                  Wysoczyzna morenowa pagórkowata i falista oraz obszary sandru faliste niekiedy płaskie                                                  z zagłębieniami to dwa główne obszary morfogenetyczne tego terenu. Wysoczyzna zbudowana głównie z glin zwałowych piasków i żwirów lodowcowych ze znaczną ilością okruchów skalnych natomiast sandry budują piaski i żwiry wodnolodowcowe. 
Utwory te oddzielają moreny czołowe (wzgórza, pagórki i wały o wysokości względnej nawet 30 m). 
 Geologia 
Obszar gminy pod względem geologicznym położony jest na terenie Wału Kujawsko-Pomorskiego. Ponad stumetrowa seria osadów czwartorzędowych występująca na obszarze całej gminy obejmuje pochodzące z plejstocenu warstwy dobrze przepuszczalnych piasków i żwirów oraz słabo przepuszczalne, spiaszczone gliny, które zalegają na glinie zwałowej o zróżnicowanej zawartości głazów i żwirów. Młodsze serie osadowe powstały w holocenie podczas akumulacji fluwialnej                         i organogenicznej. Doliny mniejszych rzek wypełniają namuły rzeczne: piaski drobnoziarniste, ze znaczną domieszką części pylastych i organicznych. Na stokach wysoczyzn w holocenie powstały pokrywy osadów deluwialnych (związanych z procesem spłukiwania materiału ze stoku przez wody opadowe). Powstałe podczas wytapiania lodu zagłębienia wypełnione zostały początkowo przez osady mineralne - piaski drobnoziarniste, mułki, a następnie przez utwory organogeniczne kredę jeziorną i torfy (np. okolice m. Kazimierz). 
Na terenie gminy według danych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, udokumentowano 104 złoża torfowe. Stanowią je głównie złoża o typie torfu wysokiego, rzadziej niskiego i mieszanego. Torfy występują na terenie gminy w obrębie dolin rzecznych, szczególnie w odcinkach o charakterze wytopiskowym oraz wypełniając zagłębienia bezodpływowe. Z około 104 torfowisk powyżej 1ha znajdujących się na terenie gminy do najbardziej cennych z warunkami do zachowania znacznych cech naturalności należą torfowiska wysokie mszarne (kotłowe i pojezierne) i torfowiska                                 z perspektywą do roku 2017 przejściowe. Niewielkie powierzchniowo torfowiska wysokie mszarne stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich torfowisk (około 50%). Najliczniejsze są w północnej części gminy związanej z strefą czołowomorenową. Zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2009r.” na terenie Gminy Biały Bór występują udokumentowane złoża piasków i żwirów (dawniej kruszyw naturalnych), kredy jeziornej oraz torfów.

Wody podziemne 

Według podziału hydrogeologicznego kraju (Witkowska 1988) Gmina Biały Bór położona jest w obrębie Pomorskiego Regionu Hydrogeologicznego. Jej obszar znajduje się w regionie słupsko-chojnickim, który charakteryzuje się występowaniem poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu. Zasoby wód podziemnych gminy zgromadzone są w utworach czwartorzędowych, o dużym udziale zwartych obszarów o braku izolacji pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego.
 Szacunkowo około 75% powierzchni terenu gminy znajduje się w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 120 „Bobolice”, a fragment północno-wschodni gminy                   w zasięgu GZWP 126 Szczecinek. Granice występowania GZWP określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku, w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy                           i obszarów wodnych, podporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U z 2006 r. Nr 126, poz. 878). Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), wody podziemne i ich obszary podlegają ochronie polegającej na zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. W tych celkach tworzone są m. in. obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W obszarze działania RZGW Szczecin tylko około 90 ujęć wody podziemnej posiada ustanowioną strefę ochronną obejmującą zarówno teren ochrony bezpośredniej jak i pośredniej,             w tym dla 25 ujęć strefę ochronną ustanowił Dyrektor RZGW Szczecin. 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 120 jest to niewielki obszarowo zbiornik czwartorzędowy, który leży w północno-wschodniej części Powiatu Szczecineckiego. Zbiornik ten objęty jest obszarem wysokiej ochrony (powierzchnia około 159 km2) oraz najwyższej ochrony (powierzchnia około 150 km2). Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 126 jest znacznie większy od zbiornika GZWP Nr 120. Zajmuje on prawie całą powierzchnię powiatu wraz z fragmentami obszarów powiatów sąsiednich. Jest o zbiornik trzeciorzędowo-czwartorzędowy o charakterze skał porowych. Posiada on ustanowiona strefę ochronną o statusie wysokiej ochrony, jednakże powierzchnia chroniona zajmuje niewielki obszar w południowej części  zbiornika o powierzchni 90 km2. Obszar ten nie leży jednak w granicach Powiatu Szczecineckiego. 
Obsługa komunikacyjna:

• lokalizacja wjazdu i wyjazdu: z drogi gminnej
• ilość miejsc parkingowo postojowych na terenie objętym inwestycją i na przyległych

   obszarach: 8
• ilość samochodów osobowych: 6
• ilość samochodów ciężarowych: 2
3.0 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

/W punkcie tym należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania

terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazać , czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew, a jeśli tak to jaki jej %)/,

Działka przedsięwzięcia; 187/10 obręb Drzonowo, powierzchnia 38 ha
 Zlokalizowane są  następujące nieruchomości ok. 100m  wokół działki przedsięwzięcia 187/10-           do 0,005 ha:
Południe: 209,211/14. 25
Wschód : 189, 188, 187/9
Północ: 187/10, 187/11, 187, 6
Zachód: 258
4.0  Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

/ W punkcie tym należy opisać technologię , jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy on tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji)/
W analizowanym przedsięwzięciu przedstawiam poszczególne składniki instalacji związanej z produkcją wodoru:

Studnia głębinowa

Celem zamierzonego korzystania  z wód podziemnych jest:

- Technologia wodorowa
- Użycie wody  do celów socjalnych

Skala inwestycji:

Zakres zamierzonego korzystania z wód na podstawie próbnego pompowania:

- Wydajność eksploatacyjna pompy w studni: do 100,0 m3/h

- Średnie dobowe zapotrzebowanie wody na technologię do 3,24 m3/h, 77,76m3/dobę
- Średnie dobowe zapotrzebowanie na cele socjalne do 0,4 m3/h
Razem: do 4 m3/h,  96  m3/dobę
            Zasoby eksploatacyjne ujęcia: do  100,0 m3/h
Celem wykonania urządzeń wodnych jest pozyskiwanie wód z ujęcia podziemnego na działalność gospodarczą instalacji wodorowej.
Rodzaj planowanych urządzeń wodnych:
Wiercenie studni  wykona się systemem na płuczkę, z wykorzystaniem świdra  gryzowego           o średnicy 12 1/4” czyli 311 mm lub większego. 
Wiercenie z tą średnicą będzie prowadzone na całej długości, tj. od głębokości 0,0 m p.p.t. do głębokości 60,0 m p.p.t. 
Prace wiertnicze zostaną wykonane po otrzymaniu decyzji środowiskowej. Po zakończeniu głębienia otworu będzie zapuszczona kolumna filtrowa o łącznej długości do 55,0 m, średnicy rury nadfiltrowej DN 200 mm, średnicy filtra oraz rury podfiltrowej DN 200 mm,             z filtrem szczelinowym z siatką nr 14. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący w przelocie 45,0 – 60,0 m, wynikającej z cech istniejących studni na tym terenie.
 Zakładana konstrukcja otworu hydrogeologicznego  :
KOLUMNY FILTROWEJ  : ( założenia)
- rura nadfiltrowa 0,0 - 48,0m 48,0 m DN 200 mm

 - filtr właściwy 48,0 – 54,0 m 6,0 m DN 200 mm

 - rura podfiltrowa 54,0 – 55,0 m 1,0 m DN 200 mm

                               Rura podfiltrowa będzie zamknięta od dołu denkiem. Po zapuszczeniu filtra na dno otworu studni na głębokość 55,0 m, dookoła kolumny filtrowej zostanie umieszczona obsypka żwirowa o granulacji 2 - 4 mm w interwale od 45,0 do 55,0 w dostosowaniu do granulacji warstwy wodonośnej (zał. 6). Podczas usuwania kolumny rur wiertniczych wykona się uszczelnienie w obrębie głębokości od 0,0 do 5,0 m p.p.t. za pomocą mleczka iłowego .

                                               Po wykonaniu odwiertu  i zafiltrowaniu otworu  należy przeprowadzić 12 godzinne pompowanie oczyszczające, aż otrzyma się wodę nie zawierającą zanieczyszczeń pyłowych. Pompowanie oczyszczające spowoduje oddziaływanie na strefę około filtrową warstwy wodonośnej w celu:                                                                           ( usunięcia ze strefy przy otworowej drobnych frakcji warstwy wodonośnej,                      ( polepszenia warunków dopływu do studni,                                                                                                ( wytworzenia filtru naturalnego.                                                                                                    Wodę z pompowania należy  rozprowadzić  po terenie działki należącej do Inwestora. 

                               Próbne pompowanie badawcze :

                               Próbne pompowanie dla studni  przeprowadzić przy wykorzystaniu pompy głębinowej. Wydajność mierzyć przy pomocy wodomierza, natomiast poziom zwierciadła wody rejestrować  przy użyciu świstawki hydrogeologicznej. Zgodnie z założeniami, pompowanie dla określenia stanu technicznego studni wykonać  metodą pompowania jednostopniowego z maksymalną wydajnością. W ramach tego badania wykonać  pompowanie jednostopniowe, z następującą wydajnością : 

                               Studnia  do  Q= 100,0 m3 /h,  

                              Usytuowanie przedsięwzięcia:

                               Miejscowość Drzonowo, dz. Nr 187/10 obręb Drzonowo , gmina Bały Bór
Urządzenia wodne oraz pompa głębinowa, otworu studziennego , zostaną dobrane w taki sposób, aby podczas eksploatacji nie przekraczano maksymalnej wydajności eksploatacyjnej otworu. Podczas pracy studni, nie będą przekraczane zasoby eksploatacyjne ujęcia. Nie nastąpi nadmierna eksploatacja wód podziemnych.
 Maksymalna ilość wody, którą można pobrać z ujęcia, tak aby nie wpływały negatywnie na przepływ w warstwie wodonośnej i środowisko, zostanie wyliczona w projekcie robót geologicznych. 
Obudowa będzie szczelna i zabezpieczona przed dopływem wód opadowych                                        i zanieczyszczeń. 
Studnia będzie także zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Urządzenia wodne będą zlokalizowane wewnątrz wygrodzonego terenu ujęcia. 
Obudowa studzienna będzie wyposażona w zamek, uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Warstwa wodonośna, która zostanie ujęta projektowanym otworem będzie  dobrze chroniona od zanieczyszczeń z powierzchni terenu, nadkładem utworów słabo przepuszczalnych o miąższości ok .10 m.
 W granicach oddziaływania ujęcia, nie ma innych udokumentowanych ujęć wód podziemnych. 
Ujęcie nie leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Eksploatacja ujęcia,               w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych, nie wpłynie negatywnie na jakość wód wodonośca oraz na warunki przepływu w warstwie. 
Ze względu na znaczną odległość od jeziora oraz stosunkowo niewielkie oddziaływanie ujęcia, a także montaż urządzeń atestowanych, realizacja przedsięwzięcia, w żaden sposób nie wpłynie na skład fizyko-chemiczny wód, a eksploatacja ujęcia na warunki przepływu                   wód. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe  i podziemne, zarówno w trakcie realizacji, jak                 i późniejszej eksploatacji studni. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało zatem negatywnego wpływu na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza tj. na osiągnięcie dobrego stanu wód w następnym cyklu planistycznym.
W otworze docelowo zamontuje się pompę głębinową 3” wykonaną ze stali nierdzewnej typ SQIBO-5,55 lub innego typu o parametrach: druga pompa rezerwowa
- Wydajność maksymalna: do 40 dm3/min

- Wysokość podnoszenia maksymalna: do 80 m

- Ciśnienie maksymalne: 8 bar

- Moc silnika : 5,55 kW
Na otworze studni zamontowana zostanie powierzchniowa obudowa zrobiona z rury PCV 800. Obudowa będzie ocieplona styropianem. W obudowie znajdzie się zawór odpowietrzający.
Zastosowano następujący układ technologiczny tłoczący wodę na potrzeby zakładu:

- Woda z ujęcia podziemnego tłoczona będzie pompą IBO typ SQIBO-5,55 lub innego typu poprzez rury tłoczne PE 80 do kontenera hydroforni ( pomieszczenie hydroforni             obok)

- Rozbiór wody jest rejestrowany za pomocą głównego wodomierza

- Pompowana woda przechodzi przez zbiornik hydroforowy  z czujnikiem ciśnienia

- Woda przepływa przez rozdzielacz z odprowadzeniem w kierunku instalacji osmozy oraz   w kierunku  zaplecza socjalnego, poprzez licznik –wodomierz służący do rejestracji ilości produkowanych ścieków.

Przewidywany czas użytkowania : 50 lat

Do pomiaru natężenia przepływu wody , w pomieszczeniu hydroforowym na terenie hydroforni zamontowane będą wodomierze: 

- Dla pomiaru ilości pobranej wody ze studni do osmozy- typ JS SN+, DN50

- Dla pomiaru ilości wody pobranej do celów socjalnych- typ JS SN+, DN25
Na podstawie projektu robót geologicznych i uzgodnień z Starostwem zostanie wykonany operat wodno prawny na wykonanie studni i korzystania z urządzenia wodnego.

Instalacja demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy

Woda ze zbiornika hydroforowego kierowana jest na zbiorniki magazynowe osmozy odwróconej             ok. V=100m3
Z zbiorników magazynowych pobierana jest na instalację osmozy.
Niezwykle skuteczna filtracja wody metodą odwróconej osmozy:
Woda pod wpływem ciśnienia, przechodząc przez membranę z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które następnie są odprowadzane do ścieków- zbiornik bezodpływowy V=5m3.
Zasada działania odwróconej osmozy
Odwrócona osmoza (ang. RO – Reverse Osmosis) jest procesem membranowym. Oznacza to, że jego działanie opiera się na przepuszczaniu wody przez półprzepuszczalną membranę pod wysokim ciśnieniem. W odróżnieniu od naturalnej osmozy, gdzie woda przepływa z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu, odwrócona osmoza wymusza przepływ wody                          w przeciwnym kierunku. Woda jest wypychana z roztworu o wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu, co skutkuje zatrzymaniem większości zanieczyszczeń po jednej stronie membrany osmotycznej.

Procedura odwróconej osmozy wymaga użycia pompy wysokociśnieniowej, która wytwarza ciśnienie niezbędne do pokonania naturalnego ciśnienia osmotycznego. Typowe ciśnienie robocze                             w systemach odwróconej osmozy wynosi od 2,8 do 6 barów, w zależności od jakości wody surowej              i wymagań dotyczących czystości wody oczyszczonej. Membrana stosowana w odwróconej osmozie jest wykonana z materiałów polimerowych, takich jak poliamid, które charakteryzują się wysoką selektywnością i zdolnością zatrzymywania różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Etapy wstępnego oczyszczania wody
Systemy odwróconej osmozy zazwyczaj obejmują kilka etapów wstępnego oczyszczania wody, które mają na celu ochronę membrany i zwiększenie efektywności całego procesu. Pierwszy etap stanowi filtracja mechaniczna, w trakcie której woda przepływa przez filtry sedymentacyjne                          i usuwane są z niej większe cząstki, takie jak piasek, rdza czy muł.

Kolejnym etapem jest filtracja węglowa, podczas której woda przechodzi przez wkłady                                  z węglem aktywnym. Jest to bardziej zaawansowany proces, gdyż pozwala on na usunięcie m.in. chloru, związków organicznych oraz innych substancji chemicznych, które mogłyby uszkodzić membranę RO. W niektórych systemach stosuje się również filtry zmiękczające, które usuwają jony wapnia i magnezu, zmniejszając twardość wody  i zapobiegając osadzaniu się kamienia .

Etap właściwej filtracji – membrana RO
Kluczowym elementem systemu odwróconej osmozy stanowi membrana osmotyczna, przez którą przepływa woda pod wysokim ciśnieniem. Składa się ona z wielu warstw półprzepuszczalnego materiału, które zatrzymują zanieczyszczenia i przepuszczają jedynie cząstki czystego H2O. Proces ten jest bardzo skuteczny, zatrzymując do 99% rozpuszczonych soli, metali ciężkich, bakterii, wirusów                  i innych niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Woda oczyszczona, czyli tzw. permeat, przechodzi przez membranę i jest zbierana do zbiornika na czystą wodę lub trafia bezpośrednio do kranu – zależy to od rodzaju odwróconej osmozy (w naszym sklepie znajdziesz RO ze zbiornikiem oraz RO bez zbiornika). Zanieczyszczenia zatrzymane przez membranę są wypłukiwane z systemu jako koncentrat lub odrzut, a następnie odprowadzane do kanalizacji lub recyrkulowane, w zależności od konstrukcji i potrzeb użytkownika.

Odwrócona osmoza to zaawansowana i niezwykle skuteczna metoda uzdatniania wody, która znajduje szerokie zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Dzięki zdolności do usuwania szerokiego spektrum zanieczyszczeń, woda uzyskana w procesie RO jest czysta, bezpieczna i pozbawiona nieprzyjemnych smaków i zapachów. Mimo pewnych wad, takich jak wysokie zużycie wody i koszty, odwrócona osmoza pozostaje jednym z najlepszych rozwiązań do uzdatniania wody, oferując wiele korzyści zdrowotnych i ekonomicznych.
Oczyszczona woda do elektrolizy jest magazynowana w zbiornikach o pojemności ok. 100m3
Proces elektrolizy

Elektroliza wody jest wskazywana jako najbardziej perspektywiczna metoda produkcji wodoru. Zwłaszcza, kiedy jest oparta o wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, gwarantując wytwarzanie czystego wodoru na potrzeby przemysłu, transportu i energetyki.                 Wodór jest uznawany za jeden z wektorów trwającej transformacji energetycznej. To dlatego, że                z jego zastosowaniem w transporcie, energetyce i przemyśle nie wiążą się emisje. Produktami spalania są bowiem energia i woda. By jednak mówić o pełnej dekarbonizacji konieczne jest uwzględnienie źródła pochodzenia nowego paliwa.

Wodór jest produkowany w szeregu procesów, jednak nie wszystkie mają w pełni ekologiczny charakter. Obecnie na świecie wytwarza się ponad 120 Mt wodoru z czego ok. dwie trzecie stanowi wodór produkowany w dedykowanych instalacjach (ok. 74 Mt), a pozostała część to surowiec będący produktem ubocznym procesów technologicznych lub wytwarzany w mieszaninie z innymi gazami.

 Polska plasuje się na trzecim miejscu wytwórców w Europie z wolumenem ok. 1 t wodoru rocznie, przy czym niemal całość pochodzi ze źródeł gazowych i węglowych.

Jeszcze w 2021 r. wodór z paliw kopalnych stanowił 90,4% łącznej produkcji w UE, dodatkowe 7,1% jako produkt uboczny. Do najważniejszych metod wytwarzania wodoru z paliw kopalnych zaliczamy reforming parowy metanu SMR (szary wodór) oraz gazyfikację paliw stałych – węgla brunatnego (brązowy wodór) i kamiennego (czarny wodór). Spośród pozostałych procesów ok. 1,6% stanowiła elektroliza z wykorzystaniem energii z sieci, 0,2% elektroliza z wykorzystaniem energii z OZE (zielony wodór), a 0,1% niebieski wodór, a więc wodór z paliw kopalnych z uwzględnieniem wychwytu emisji CO₂.

Jednym z celów transformacji energetycznej jest zwiększenie wykorzystania zielonego wodoru                     i zastąpienie nim szarego wodoru i paliw kopalnych w najtrudniejszych sektorach gospodarki.            W tym kluczową role odegra elektroliza.
Termin elektroliza został spopularyzowany dzięki odkryciom Michaela Faraday’a, który jako pierwszy opisał prawa rządzące procesem, które stały się podwaliną dalszych badań fizyków. Definiuje się ją jako proces rozkładu związków jonowych na ich pierwiastki poprzez przepuszczanie prądu elektrycznego. Podstawowymi elementami wymaganymi do przeprowadzenia procesu są elektrolit, elektrody oraz forma zewnętrznego zasilania.
Elektroliza wody – produkcja wodoru i tlenu

Elektroliza wody jest jedną z dostępnych komercyjnie technologii produkcji wodoru. W jej przypadku, pod odziaływaniem napięcia elektrycznego, woda (H₂O) rozdzielana jest na pierwiastki składowe – wodór (H₂) oraz tlen (O₂). Proces przeprowadzany jest w urządzeniach nazywanych generatorami wodoru i tlenu lub powszechniej elektrolizerami. Najstarszą i najbardziej sprawdzoną technologią są elektrolizery alkaliczne. Ponadto, wyróżniamy elektrolizery PEM (Proton Exchange Membrane Electrolysers), elektrolizery stałotlenkowe (Solid Oxide Electrolysers) oraz elektrolizery AEM (Anion Exchange Membrane Electrolysers). 

Elektroliza wody jest wskazywana jako najbardziej perspektywiczna metoda produkcji wodoru. Zwłaszcza, kiedy jest oparta o wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, gwarantując wytwarzanie czystego wodoru na potrzeby przemysłu, transportu i energetyki. 

Elektrolizery PEM (Proton Exchange Membrane)

Elektroliza z membraną do wymiany protonów (PEM) jest  obiecującą technologią produkcji wodoru. Zamiast elektrolitu ciekłego wykorzystuje membranę kwasową jako elektrolit stały. Przebieg procesu polega na reakcji wody na anodzie, czego efektem jest tlen i dodatnio naładowane jony wodoru. Elektrony przepływają przez obwód zewnętrzny, a jony wodoru selektywnie przemieszczają się przez PEM do katody, gdzie łączą się z elektronami z obwodu zewnętrznego, w wyniku czego powstaje gazowy wodór.

W elektrolizerze PEM na anodzie zachodzi reakcja (III), z kolei na katodzie reakcja (IV):

1. 2H₂O –> 4H+ + 4e- + O₂

2. 4H+ + 4e- –> 2H₂

Zaletą elektrolizerów PEM jest wysoka sprawność, duża elastyczność pracy, szeroki zakres regulacji                 i krótki czas rozruchu, jak również skuteczniejsze zapobieganie mieszaniu się wodoru i tlenu.                             Z kolei wyzwaniem korozyjne środowisko pracy, które warunkuje wyższe koszty zakupu i utrzymania ze względu na wykorzystanie elektrod wykonanych z drogich metali szlachetnych, jak platyna czy iryd.

Elektrolizery AEM (Anion Exchange Membrane)

Elektrolizery z membraną anionowymienną są wyjątkowo perspektywiczną technologią produkcji wodoru, łącząc w sobie przewagi technologii alkalicznej oraz PEM. Podobnie jak one, jest technologią niskotemperaturową. Działa w lekko zasadowym środowisku. Dzięki zastosowaniu tańszych komponentów, które nie zawierają metali z grupy platynowców, technologia umożliwia obniżenie kosztów i potencjalnie dłuższą żywotność urządzeń.

Przy zastosowaniu elektrolizera opartego na technologii AEM spodziewaną reakcję dla anody (VII) i katody (VIII) opisują wzory:

· 4OH –> 2H₂O + O₂ + 4e-

· 4H₂O + 4e- –> 2H₂ + 4OH-

Elektroliza wody na wodór zielony

Zielony wodór elektrolityczny nie bez powodu jest ważnym narzędziem transformacji energetycznej. Dzięki swoim właściwościom odnajduje szereg zastosowań w kluczowych sektorach gospodarki, zmniejszając emisję dwutlenku węgla i zwiększając wykorzystanie w nich energii odnawialnej.

Wodór w energetyce i ciepłownictwie

Wodór umożliwi bilansowanie i zwiększenie efektywności źródeł OZE, dzięki zagospodarowaniu nadwyżek w postaci gazowego wodoru, który może być długotrwale magazynowany, wykorzystany  w zastosowaniach przemysłowych i transporcie lub powtórnie przekształcony w energię przy wykorzystaniu ogniw, przy czym na ten moment rozwoju technologii wiąże się to z występowaniem określonych strat w energii. Wodór to także szansa rozwoju niezależnych, rozproszonych systemów energetycznych, które są szczególnie istotne w miejscach, gdzie niemożliwe jest np. przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej. Wodór może bowiem stać się również ważnym paliwem dla sektora grzewczego dzięki jego spalaniu w dedykowanych kotłach wodorowych i H2Ready.

Wodór już teraz wykorzystuje się w szeregu procesów przemysłowych, m.in. w przemyśle chemicznym do produkcji amoniaku, przemyśle petrochemicznym w procesach hydrorafinacji, reformingu i hydrokrakingu czy przemyśle szklarskim. Kluczowe jest zastąpienie w nich emisyjnego szarego wodoru, zielonym wodorem elektrolitycznym. Duży potencjał jego wykorzystania dostrzegany jest także w energochłonnym przemyśle ciężkim i hutnictwie, w tym do produkcji zielonej stali.

Wodór w transporcie

Kolejnym z istotnych obszarów transformacji jest transport, gdzie wodór może być stosowany jako paliwo dla pojazdów osobowych, autobusów i ciężarówek na ogniwa paliwowe (FCEV), w pociągach, a także do produkcji e-paliw, w tym e-amoniaku czy e-kerozyny na potrzeby transportu morskiego               i lotnictwa.

Widzimy więc, że rola elektrolizy i elektrolizerów jest kluczowa dla zmian w krajobrazie energetycznym Europy. Dla jej rozpowszechnienia znaczące jest zwiększenie skali i obniżenie kosztów, co umożliwi upowszechnienie wykorzystania urządzeń w wymienionych obszarach.
Produkcji wodoru w procesie elektrolizy wykonywana może być poprzez elektrolizery alkaliczne lub membranowe. Do procesu potrzebna jest woda zdemineralizowana oraz energia elektryczna. 

Zużycie energii elektrycznej waha się w zależności od rodzaju elektrolizera oraz zastosowanego procesu od 4,5 do 5 kWh na 1 m³ wodoru.

 Zużycie wody dejonizowanej (wody procesowej) o rezystywności nie mniejszej niż                           1 M Ω∙cm wynosi 9 kg na wyprodukowanie 1 kg wodoru. 

W procesie produkcji wytwarzany jest również tlen – na każdy jeden kilogram wodoru jest produkowane 8 kg tlenu. 

Otrzymany w procesie wodór oczyszcza się z pozostałości tlenu w układach zwanych deoksy  a następnie osusza się i spręża do magazynów stałych sprężonego wodoru.
       Podstawowe parametry fizyczne wodoru są następujące:
· Wartość opałowa waha się w przedziale od 10,8 MJ/Nm3 (3,0 kWh/Nm3) do 12,75 MJ/Nm3 (3,54 kWh/Nm3), gdzie Nm3 - objętość m3 w normalnych warunkach: 273,15 K; 0,1013 Mpa.

· Gęstość: 0,0899 kg/Nm3 (w stanie ciekłym: 70,79 kg/m3)

· Ciepło właściwe: Cv = 10,074 J/kg/K; Cp = 14,199 J/kg/K

· Graniczne wartości koncentracji w powietrzu powodujące wybuch(mieszanka piorunująca; objętościowo): 18,3 - 59,0 %

            Energia 1 Nm3 H2 jest równoważna: 0,34 l benzyny; 1 kg H2 jest równoważny:2,75 kg benzyny (dla niższej wartości opałowej). 
Dane na temat wodoru:
- 1kg H2 = 32 m3 gazu
- Cena wodoru na stacji: 70zł/kg
- Na 1kg H2 można przejechać 500 km samochodem osobowym 130kW
- Wodór ciekły 700 bar: LH2
- Normy: S0 17268E i  SAE J2601
- Tankowanie na stacji max 4 kg/min
- Ciężar 90 g/m3  i 70,8 kg/m3 w stanie ciekłym
- Ciężar 80g/m3 to około 1000g/12 m3 H2 przy ciśnieniu atmosferycznym
Właściwości fizyczne tlenu: 
· Tlen jest bezbarwny.

· Tlen jest bez zapachu oraz smaku.

· Tlen wykazuje słabą rozpuszczalność w wodzie.

· Tlen jest gazem niepalnym, ale podtrzymującym palenie.

· Tlen w temperaturze -1900C oraz w zwiększonym ciśnieniu ulega skropleniu.

Zastosowanie tlenu:
· - hutnictwo (świeżenie metali);

· - uzyskiwanie znacznych temperatur w palnikach acetylenowych oraz wodorotlenowych do cięcia oraz spawania metali);

· - w metodzie uzyskiwania HNO3 oraz H2SO4;

· - w procesie spalania paliw (źródło energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania mieszkań, poza tym transport, gospodarstwa domowe);

· - lecznictwo (podtrzymywanie cyklu oddychania);

· - wiele zastosowań mają związki tlenu, takie jak: woda, tlenki oraz nadtlenki;

· - tworzy tlenki w reakcji z innymi pierwiastkami w odpowiednich warunkach.
Wodór i tlen jest magazynowany w specjalnych zbiornikach w stanie ciekłym.

Wskazane jest zaazotowanie wodoru.

Wytwarzanie azotu
Technologia kriogeniczna – produkcja azotu odbywa się na zasadzie skraplania powietrza              w niskich temperaturach (ok. −200 °C). W procesie tym sprężone, przefiltrowane i odolejone powietrze przechodzi przez sita molekularne, gdzie następuje eliminacja wody, CO2 oraz większości węglowodorów.

Wytwornica azotu zbudowana jest na bazie kontenera odpowiednio przystosowanego do zabudowy, pracy i serwisowania urządzeń wchodzących w skład wytwornicy. W skład urządzenia wchodzą następujące układy główne: produkcji sprężonego powietrza, produkcji azotu, zasilanie i sterowanie.

1. Układ produkcji powietrza składa się z:

· 4 sprężarek śrubowych,

· zbiornika powietrza,

· urządzeń oczyszczających,

· osuszacza wraz z zespołem filtrów,

· czerpni powietrza.

2. Układ produkcji azotu składa się z:

· 2 generatorów azotu,

· zbiornika na azot.

3. Układ zasilania i sterowania składa się z:

· szafy zasilającej,

· szafy sterującej,

· układu zaworów,

· przepływomierzy,

· ogrzewania i oświetlenia kontenera.
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Azot jest wtłaczany do zbiorników magazynowych pod ciśnieniem. Zapobiega wybuchom                       z nieszczelności instalacji.
Transfer wodoru i tlenu

Stacje wodorowe

Wyglądem przypominają klasyczne stacje tankowania paliwa – są tutaj podjazdy i samoobsługowe dystrybutory z opcją elektronicznej płatności. Stacje wodorowe, zamiast benzyny czy LPG, oferują jednak wodór (H2) pod odpowiednim ciśnieniem: 700 barów dla samochodów osobowych oraz 350 barów dla cięższych pojazdów, czyli autobusów czy ciężarówek. Samo tankowanie trwa od 3-4 minut w przypadku aut osobowych i do 15 w przypadku autobusów, a więc mniej niż ładowanie pojazdu elektrycznego.

W pojeździe, zatankowany wodór przesyłany jest do ogniw paliwowych, gdzie zachodzi proces przeciwny do elektrolizy. Jony wodoru pod wysokim ciśnieniem łączą się z tlenem z powietrza, a związany z tym przepływ elektronów generuje energię elektryczną, która pozwala silnikowi pracować. W autach wodorowych, w przeciwieństwie do elektrycznych, energia elektryczna nie jest więc dostarczana z zewnątrz, ale generowana samodzielnie przez pojazd.

Stacje wodorowe to krok w kierunku realizacji optymistycznego scenariusza, w którym ruch drogowy nie stanowi żadnego balastu dla środowiska naturalnego. Pojazdy zasilane wodorem emitują bowiem jedynie wodę destylowaną w formie pary oraz nieco ciepła. Nie dochodzi do uwalniania dwutlenku węgla ani żadnych innych szkodliwych gazów. Wodór jako paliwo przyszłości to kilka niezaprzeczalnych korzyści, począwszy od faktu, że jest to najbardziej powszechny pierwiastek we wszechświecie. W przeciwieństwie do energii słonecznej czy biopaliw jego produkcja nie wiąże się z zajmowaniem dużych przestrzeni.

Technologia ogniw paliwowych działających na wodór zapewnia również energię o wyjątkowo dużej gęstości i efektywności – pod tym względem przewyższa inne paliwa, takie jak benzyna czy olej napędowy. Jedno tankowanie wystarcza samochodowi osobowemu na pokonanie nawet 650 km, tyle zdołają osiągnąć tylko najlepsze auta elektryczne. Silnik benzynowy wykorzystuje jedynie 20-25 proc. dostarczonej mu energii, resztę zamieniając na ciepło, w napędzanym wodorem silniku elektrycznym wykorzystywanych jest aż 80 proc. energii. Połowa z tego jest co prawda wykorzystywana na transformację energii w prąd elektryczny, ale pozostawia to wciąż efektywność na imponującym poziomie 40 proc.

Powstające na całym kontynencie stacje wodorowe wydają się być zwiastunem nowej ery ekologicznych samochodów. Sceptycy nawołują jednak do bardzo ostrożnego optymizmu. Przed wodorową rewolucją stoi bowiem sporo wyzwań, aby przyszłość bez emisji była pewniejsza. Przede wszystkim absolutna większość (nawet 96 proc.) produkowanego współcześnie wodoru charakteryzowana jest jako „szara”.

Oznacza to, że powstaje w oparciu o paliwa kopalne. Więc chociaż auta wodorowe nie emitują dwutlenku węgla, generowany jest on na etapie produkcji wodoru, procesu bardzo energochłonnego. Taki „szary” wodór jest ponad dwukrotnie tańszy niż „zielony”, ale na 1 kg pozyskanego gazu do atmosfery trafia aż 10 kg dwutlenku węgla. Największym współczesnym wyzwaniem jest więc opracowanie metod produkcji ekonomicznie opłacalnego wodoru z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jeśli uda się do 2030 r. osiągnąć zamierzony pułap 70 proc. globalnej elektryczności pochodzącej z OZE, perspektywy dla napędu wodorowego na pewno się poprawią.

Drugi poważny problem to przewożenie i składowanie wodoru. Gaz sam w sobie nie jest wydajny energetycznie – dopiero stłoczony pod bardzo wysokim ciśnieniem (350-700 barów) pozwala efektywnie naładować auto. Do przejechania 600 km potrzeba ok. 8,33 kg stężonego wodoru. Gdyby był on niesprężony, „pełny bak” starczyłby na przejechanie zaledwie 5 km. Z tego powodu utrudniony jest również transport gazu – stacje wodorowe trzeba przecież regularnie zasilać.

Potencjalne rozwiązania obejmują kosztowną i czasochłonną budowę specjalnych gazociągów lub przewożenie gazu w skroplonej postaci              w temperaturze -253°C. Niestety, sama zmiana stanu skupienia jest procesem pochłaniającym duże ilości energii.
Magazyn energii
Magazyny energii elektrycznej :  50 MWh
 Magazyn energii to urządzenie pozwalające na przechowywanie energii elektrycznej w dowolnej postaci. Proces magazynowania polega na przekształceniu i przechowywaniu energii elektrycznej                                            z danego źródła w inną formę energii, którą w razie potrzeby można ponownie zamienić w energię elektryczną. Dodatkowo magazyny energii stanowią kluczowy element poprawy zarówno stabilności dostaw jak i parametrów jakościowych dostarczanej energii.
Najważniejszą funkcją magazynu energii  jest zakup energii w czasie taryfowym, kiedy jest tańsza, magazynowanie i wykorzystanie w czasie, kiedy jest droga. Czas zwrotu magazynu energii w firmie to zazwyczaj 4-5 lat. Firma wyposażona w magazyn energii oszczędza nie tylko na arbitrażu cenowym, ale także na obniżeniu opłaty mocowej, eliminacji opłat za przekroczenie mocy zamówionej oraz pobór energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej. Im wyższa cena energii elektrycznej, tym szybszy termin zwrotu magazynu energii. 
· zapewniają dostawy energii w czasie awarii sieci dystrybucyjnej,

· pokrywają zapotrzebowanie, które przewyższa moc zamówioną,

· stabilizują napięcie i inne parametry elektroenergetyczne,

· pozwalają lepiej zarządzać produkowaną lub kupowaną energią elektryczną,

· minimalizują koszty zakupu energii elektrycznej,

· są źródłem natychmiastowej energii,

· regulują obciążenie w szczycie,

· bilansują sieci energetyczne,

· zapewniają stabilność energetyczna,

· uniezależnienie się od sprzedaży/zakupu energii w systemie netbilling.

Podstawowe cechy magazynu energii to:
· rozproszona logika,

· budowa modułowa,

· łatwość montażu,

· łatwa serwisowalność,

· wysoka niezawodność,

· wysoka funkcjonalność.

Przemysłowy magazyn energii : przykładowy
 Moc znamionowa: od 100 kW; z możliwością rozbudowy co 100 kW 

Pojemność baterii: od 150 kWh; z możliwością rozbudowy co 115 kWh lub 150 kWh 

Technologia baterii: LFP System zarządzania baterią: trzypoziomowy BMS z aktywną korekcją Napięcie wejściowe: 3x400 VAC +/- 10% Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 Hz +/- 5% 

Czas reakcji na zmianę obciążenia: 200 µs 

Filtracja wyższych harmonicznych: do 50-tej harmonicznej 

Kompensacja mocy biernej: indukcyjna i pojemnościowa 

Symetryzacja obciążenia faz: tak Sprawność: > 94% 

Parametry techniczne :
Obudowa Kontener hermetyczny 10, 20 lub 40-stopowy 

Stal pomalowana proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

Chłodzenie wymuszone, układ klimatyzacji KolorRAL 7035 

Dowolne podejście kablowe 

Możliwość wykonania indywidualnego projektu obudowy kontenera

 Dwukierunkowy inwerter mocy XINUS Sterownik KST współpracujący z systemem BMS szaf bateryjnych

 Skalowalność co 100 kW 

Dotykowy panel operatorski umożliwiający podgląd i konfigurację podstawowych parametrów całego magazynu energii 

Moduł zarządzania energią

 Moduł przetwarzania i zarządzania energią XINUS oparty na modułach przekształtnikowych typu KMD standardu rack 19” ze złączami hot-swap. Wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy LCL od częstotliwości kluczowania tranzystorów, superkondensatory w układzie pośredniczącym, dotykowy panel operatorski, uniwersalny moduł komunikacyjny Modbus RTU / TCP/IP, wejście cyfrowe umożliwiające zdalne sterowanie pracą, separację galwaniczną, wyłącznik główny z blokadą drzwi, zabezpieczenie toru zasilającego oraz zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe, temperaturowe             i przepięciowe I+II. 

Daje możliwość skalowalności mocy magazynu co 100kW. W skład modułu zarządzania energią wchodzą następujące elementy: 

Technologia:

 LFP Ochrona modułów 

Trzypoziomowy BMS 

Panel operatorski umożliwiający podgląd i konfigurację podstawowych parametrów. 

Liczba cykli > 4000 cykli Pojemność: 115 lub 150 kWh 

Szafa bateryjna 

Szafy bateryjne mają możliwość skalowania i łączenia równoległego 

UKŁAD KLIMATYZACJI

 Magazyn energii jest wyposażony w układ klimatyzacji, który zapewnia optymalną temperaturę pracy dla modułu zarządzania energią i wszystkich szaf bateryjnych

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W sytuacji wybuchu pożaru detektor wzbudza alarm i uruchamia system gaszenia. Nawet 10 sekund wystarczy do ugaszenia ognia. Dzięki temu, magazyn energii spełnia wymagania ppoż. 3 graficznej prezentacji kierunków przepływu energii w postaci tzw. „róży przepływów” ułatwiającej szybką identyfikację procesów zachodzących w systemie, informacji o ilość energii wytworzonej przez odnawialne źródła energii (elektrownia fotowoltaiczna, wiatrowa, wodna) w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, informacji o ilość energii pobranej z sieci, z odnawialnych źródeł energii i magazynu energii, podglądu stanu naładowania magazynu energii, podstawowych parametrów pracy inwertera magazynu energii i inwerterów odnawialnych źródeł energii, parametrów elektrycznych sieci (napięcie, częstotliwość, prąd, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, tgφ, cosφ, THDu, THDi), informacji o skuteczności systemu w ciągu dnia (poprzez pokazanie następujących parametrów: całkowitego zapotrzebowania na energię, udziału produkcji z PV, udziału energii z magazynu oraz ilość energii pobranej z sieci), informacji o poziomie redukcji CO2 uzyskanego dzięki pracy całego systemu, listy alarmów z całego systemu, zdefiniowanych raporty               w postaci wykresów i danych liczbowych. 

Magazyn energii wyposażony jest w oprogramowanie monitorujące przepływy energii.                     Aplikacja zapewnia użytkownikowi szybki, klarowny i bezpośredni dostęp do:

 Oprogramowanie monitorujące jest aplikacją w chmurze, co oznacza, że dostęp do niego jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca na ziemi, na dowolnym urządzeniu  z dostępem do internetu. 

Do korzystania z niej nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie ani specjalistyczny sprzęt. Dostęp do aplikacji mają wyłącznie osoby posiadające zarejestrowane w niej konto więc dane nie są możliwe do odczytania dla niezalogowanych osób postronnych. 

ZABUDOWA MAGAZYNU ENERGII ZABUDOWA KONTENEROWA 

Magazyn energii może zostać zabudowany w kontenerze 10, 20 lub 40-stopowymwzależności od liczby szaf bateryjnych. Kontener jest bezpiecznym rozwiązaniem dla umiejscowienia magazynu na zewnątrz np. blisko farmy.
Rodzaje magazynów energii

Istnieje wiele sposobów przechowywania energii, lecz w segmencie rynku największe znaczenie mają:

· Akumulatory litowo-jonowe

· typu LFP

· typu NMC

· typu LTO

· typu NCA

· Akumulatory kwasowo-ołowiowe do głębokiego rozładowania

· typu MF (czyli z płynnym elektrolitem i w zamkniętej obudowie)

· żelowe (czyli z elektrolitem żelowym)

· typu AGM (czyli ze szklaną matą absorpcyjną)

· Magazyny przepływowe

· Wodorowe magazyny energii

Akumulatory litowo-jonowe są zdecydowanie najpopularniejsze. Mają bardzo wysoką sprawność ok. 90% i można je rozładować niemal do zera. Te dwie cechy sprawiają, że to doskonałe uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych

Istnieje kilka typów baterii litowo-jonowych, NMC, NCA, LTO, lecz najlepszym wyborem na magazyn stacjonarny wydaje się być LFP. 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe to stara i sprawdzona technologia, popularna w małych instalacjach off-grid ze względu na odporność na zimno. Zamontowane w domku letniskowym mogą działać latem, a zimą można je tam zostawić bez obaw o degradację.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe wydają się tańsze w zł/kWh od magazynów litowo-jonowych, jednak nie są najlepszym wyborem w instalacjach domowych. Wymagają one osobnego wentylowanego pomieszczenia oraz mają niską sprawność, czyli tracą dużo energii. Poza tym nie można ich rozładować poniżej 50% stanu naładowania, podczas gdy nowsze akumulatory można rozładować niemal do zera. W efekcie akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 9 kWh  w rzeczywistości mieści tyle samo energii użytkowej co akumulator litowo-jonowy o pojemności 5 kWh.

Przepływowe magazyny energii wolniej się degenerują, są tańsze i bardziej ekologiczne od litowo-jonowych! Z tego powodu już są stosowane w instalacjach przemysłowych! Mają dość niską moc  i spore wymiary, dlatego nie są jeszcze powszechnie stosowane w instalacjach domowych. 

Magazyn energii DC od AC różni się baterią (wysokonapięciową dla magazynu DC, niskonapięciową dla AC) i ilością sprzętu, a w konsekwencji ceną.

System z magazynem DC jest prostszy niż z magazynem AC, bo w obrębie tego systemu tylko raz przekształcasz prąd ze stałego na przemienny, a w systemie AC - dwa razy. Z kolei magazyn energii AC jest bardziej "samodzielny" i łatwiej go podłączyć do istniejącej instalacji.

Magazyn DC musi mieć baterie wysokonapięciowe, które można ładować prądem stałym o napięciu nawet kilkuset V. Jest tak dlatego, że ten typ magazynu ładowany jest bezpośrednio przez fotowoltaikę, która produkuje prąd stały o wysokim napięciu. Z kolei magazyn AC ładuje baterie niskonapięciowe prądem z gniazdka, oczywiście wcześniej przekształcając prąd przemienny na stały.

Magazynowanie wodoru 

Obecnie sprężanie wodoru w stanie gazowym jest wymieniane, jako najbardziej obiecująca, a także najbardziej zaawansowana komercyjnie technologia przechowywania wodoru. W ten sposób zmagazynowany wodór ma tendencję do ulatniania się, ze względu na bardzo mały rozmiar swojej cząsteczki. Nowoczesne zbiorniki magazynowe są już wykonane z niezwykle mocnych i szczelnych materiałów, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie przy minimalnych stratach zmagazynowanego wodoru.

 W porównaniu z konkurencyjnymi możliwościami magazynowania wodoru, sprężanie wodoru ma wyraźnie najmniej przeciwwskazań. Wodór jest przechowywany stacjonarnie              w postaci gazowej  w zbiornikach ciśnieniowych ze stali o dużej objętości. 

Do sprężenia wodoru do 350 barów potrzeba około 15 - 20% energii zawartej w paliwie. 

Drugą opcją jest przekształcenie wodoru w stan ciekły. Wadą tego procesu jest jednak konieczność utrzymywania wodoru w tej postaci w temperaturze -253 °C w kriogenicznych zbiornikach magazynowych. 

Podczas obchodzenia się z nim i użytkowania dochodzi następnie do uników, które powstają                         w wyniku parowania wodoru, który zachowuje się tak w temperaturze wyższej niż -253 °C.                    Prawie 30-40% całkowitej energii zawartej w paliwie jest potrzebne do samego skroplenia.
Podziemne magazyny wodoru: H=100m, D=3,2m, pojemność 500 MW

Wodór charakteryzuje się bardzo niską gęstością objętościową i wymaga przechowywania            w zbiornikach wysokociśnieniowych które z reguły są małe i drogie. Aby przejść do ekologicznej gospodarki wodorowej, brakującym ogniwem jest efektywna kosztowo, możliwa do powielenia na dużą skalę technologia magazynowania.
Wodór ma największą z paliw wartość opałową w odniesieniu do masy. 

Paliwo

Wartość opałowa
Gęstość Objętościowa @1 bar & 20oC



MJ/kg – kWh/kg

kg/m3
 m3/kg 

· wodór 

120,0 – 33,3

0,09
11,123 

· metan

  50,0 – 13,9

0,71
   1,408

· propan

  46,4 – 12,9

2,019
    0,457

· benzyna
  44,4 – 12,3

700
    0,0014

· Węgiel
*
  33,2 –   9,2

1200 -1400

 * Średnie wartości dla węgla kamiennego  i miałów zależą od jego składu i są w zakresie:

 19 - 29 MJ/kg lub 5,3 – 8,1 kWh/kg 

 Sprężony wodór magazynowany jest w zbiornikach naziemnych lub podziemnych:

· Zbiorniki naziemne zbudowane są z kosztownych kompozytów i mogą przechowywać do 800kg wodoru pod ciśnieniem do 700 bar.

· Zbiorniki szybowe używają obudowy stalowej i przy obecnej technologii mogą przechowywać 1 do 500 ton wodoru pod ciśnieniem do 200 - 300 bar. Magazynowane objętości mogą konkurować ze zbiornikami naziemnymi.

· Kawerny solne są rozwiązaniem do magazynowania dużych objętości wodoru nawet do 300 Nm3 pod ciśnieniem 50 – 200 bar. 25% magazynowanego gazu zabezpiecza kawernę pod ciśnieniem co najmniej  50 bar i jest  nie odzyskiwalna .

· Ciekły wodór wymagany jest w warunkach bardzo niskich temperatur i wymaga specjalnych bardzo kosztownych zbiorników. Ciekły wodór wykorzystywany                     w specjalnych projektach np. jako paliwo do rakiet.

· Sprężony Wodór – gęstość objętościowa  20oC

· 
1 bar
50 bar
100 bar
200 bar
300 bar
700 bar


· kg/m3 
 0,09
4,02
7,806
 14,506 
20,86
38,73 
· m3/kg
11,126
0,249
0.128
 0.069 
0,048
0,026

· m3/t
11126
249
128
69
48
26 

· Ciekły Wodór – gęstość objętościowa 1 bar i - -253oC   

· kg/m3
71

· m3/kg
0,014

Magazynowanie szybowe oferuje znacznie bardziej efektywne kosztowo rozwiązanie niż jakakolwiek opcja naziemna, oferując jednocześnie modułową budowę i niezależność od lokalizacji w porównaniu z kawernami skalnymi lub solnymi.

Proces budowy podziemnego magazynu wodoru

WIERCENIE SZYBU

Zestaw do wiercenia obrotowego nieprzelotowego szybu :

Wiercenie nieprzelotowe to metoda stosowana od ponad 70 lat w przemyśle górniczym do budowy pionowych szybów głównych lub wentylacyjnych w kopalniach podziemnych. Nasza grupa  jest jedną z niewielu firm na świecie posiadających takie możliwości i wiodącą na Ukrainie i w Australii.

Metoda nieprzelotowego wiercenia szybów polega na wierceniu z powierzchni za pomocą obrotowej głowicy o dużej średnicy i dużym ciężarze, która rozbija skałę za pomocą frezów tarczowych, podobnych do tych używanych przy budowie tuneli. Podczas wiercenia szyb jest wypełniony wodą. Dzięki temu w szybie panuje dodatnie ciśnienie, a zwierciny są usuwane przez rurę wiertniczą na powierzchnię za pomocą cyrkulacji wstecznej. 

· Grupa dysponuje sprzętem produkowanym przez MHWirth światowego lidera technologii wierceń szerko średnicowych RCD (Reverse Circulation Drilling). 


Wiertnice PBA o zakresie wierceń 0,6 – 
8 m.


Wiertnice serii L dedykowane do wiercenia szybów pionowych o zakresie 
wierceń 3,2 – 8 m. 

· Dodatkowo nasz australijski partner zaprojektował i wyprodukował we własnym zakresie flotę trzech wiertnic 450t do wierceń nieprzelotowych otworów szybowych. W ciągu ostatnich 15 lat z powodzeniem zrealizował w Australii 15 szybów nieprzelotowych o głębokości od 165m do 517m i średnicy od 3,5m do 6,5m. Większość ukończonych szybów miała średnicę około 5 m i jest wiercona na głębokość około 300 metrów.

KONSTRUKCJA OBUDOWY SZYBOWEJ 

Konstrukcja stalowej obudowy szybowej 

· Po osiągnięciu zamierzonej głębokości, szyb zostaje obudowany kompozytowymi segmentami obudowy stalowo-żelbetowej. Segmenty obudowy są instalowane                    z powierzchni poprzez opuszczanie ich do zalanego szybu. Każda sekcja obudowy jest opuszczana nad szybem i podparta na poziomie gruntu, wyrównana i zespawana                 z poprzednią sekcją przed opuszczeniem do szybu w starannie kontrolowanym procesie. Po opuszczeniu obudowy na ostateczną głębokość, pierścień pomiędzy obudową stalową a skałą jest cementowany na całej długości, a woda w szybie zostaje usunięta.

ZAMKNIĘCIE OBUDOWY ZBIORNIKA

Montaż pokrywy zamykającej zbiornik i podłączenie rury wysokociśnieniowej 

PODŁĄCZENIE 

Uszczelnienie obudowy szybowej i podłączenie zbiornika w szybie z instalacją na powierzchni 

Bezpieczne Magazynowanie 

Wodór jest przechowywany w środowisku beztlenowym i jakichkolwiek źródeł zapalnych.

System podziemnego magazynowania eliminuje ryzyko uszkodzenia zbiornika 

Mała powierzchnia użytkowa w porównaniu do zewnętrznych zbiorników wysokociśnieniowych 

Budowa nowych szybowych magazynów może być powtórzona w różnych lokalizacjach              z minimalnymi zmianami w projekcie. 

Ciśnienie górotworu otaczającego zbiornik przeciwdziała ciśnieniu wodoru i jego przeciekaniu co eliminuje bardzo drogie materiały wysokociśnieniowe i wodoroszczelne.

Koszt budowy zbiornika jest co najmniej 2 -3 razy niższy w porównaniu do zbiorników powierzchniowych 

Magazynowanie sprężonego wodoru w zbiorniku głęboko pod powierzchnią ziemi nie powoduje zmiany jego czystości.

Dla wysokich standardów czystości wodoru kawerny i zbiorniki skalne wymagają obudowy ścian zbiornika i budowy szybu.

Magazyny wodoru mogą pomieścić do 500 ton w jednym szybie .

W porównaniu powierzchniowe zbiorniki mogą magazynować do 800 kg wodoru.

10 ton wodoru wystarczy na tankowanie  50 autobusów lub 100 ciężarówek.
5.0   EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rozpatrywane mogą być następujące warianty przedsięwzięcia:

–  wariant zerowy - wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia,

–  analiza wariantowości lokalizacyjnej,

–  wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia w sposób opisywany w niniejszej karcie 

    ( wariant najkorzystniejszy dla środowiska).
a) Wariant zerowy polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia
Na terenie zaplanowanym pod realizację instalacji wodorowej nie zostanie podjęta żadna działalność w stanie istniejącym - będą one dalej użytkowane gospodarczo jako tereny rolne i leśne. Na terenie nieruchomości  nie zostanie podjęte wytwarzanie wodoru i tlenu   z PV- promieniowania słonecznego, co w perspektywie najbliższych lat, a może już nawet miesięcy zwiększonego zapotrzebowania na wodór, spowoduje problemy z dywersyfikacją źródeł wytwarzania i dostaw oraz zapewnieniem ciągłości dostaw energii w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa  które jest jednym z podstawowych zadań, bez których nie jest możliwy rozwój gospodarczy                            i cywilizacyjny                                  .                                                                                                                             Zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawą Prawo Energetyczne – projekt Polityki energetycznej państwa (PEP) przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki, zaś Rada Ministrów przyjmuje PEP w formie uchwały publikowanej przez tegoż Ministra w Monitorze Polskim. Polityka energetyczna jest planowana na okres nie krótszy niż 20 lat, aktualizuje się ją co 4 lata i jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju. Dokument ten uwzględnia aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne i ekologiczne.

W planowaniu i realizacji instalacji wodorowej należy uwzględniać także, poza regulacjami                             i scenariuszami krajowymi, regulacje Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczące uwarunkowań klimatycznych, wykorzystania źródeł odnawialnych i kogeneracji oraz efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Powyższe cele i zadania został określone w dokumentach Polityka Energetyczna Polski do 2030, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Krajowy Plan Działań (KPD) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (NREAP) oraz w dokumentach strategicznymi szczebla wojewódzkiego; Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego                                     i Zachodniopomorskiego do 2020 roku opracowana przez Sejmik Województwa  i w Programie Rozwoju Sektora Energetycznego Województwa do 2015r. z częścią prognostyczną do 2030r.                                         
Spośród trzech (3) rozpatrywanych wariantów, wariant zerowy (a) będzie najmniej korzystny dla środowiska.                  
b) Analizowana wariantowość lokalizacyjna
Wyboru lokalizacji Zakładu dokonano przyjmując następujące kryteria:
-  Teren własnością inwestora
–  odległość od zabudowań mieszkaniowych, terenów ochrony konserwatorskiej i obszarów   

     cennych przyrodniczo,

–  akceptację społeczną planowanego przedsięwzięcia, możliwości powstawania konfliktów

    społecznych,

–  czynniki logistyczne (w tym m.in. dostęp transportu, jakość sieci drogowej, istniejąca 

    infrastruktura energetyczna itp.), Pozwolenie na budowę PV 52 MWp
–  funkcję społeczną oraz cele publiczne w aspekcie zatwierdzonych  planów zamykania 

    elektrowni  konwencjonalnych i konieczności dywersyfikacji źródeł i dostaw energii

–  konsultacje z gminą  i lokalnym operatorem sieci energetycznej( OSD) Enea  

    Operator S.A.  oraz wynikające z nich deklaracje,

–  kontynuacja działań podjętych w wyniku realizacji obowiązującego  Krajowego  Planu 

    Działań  (KPD), Strategia  Rozwoju  Województwa   do  2020r.       

    oraz Programu Rozwoju Sektora Energetycznego Województwa 

W trakcie rozważań nad koncepcją przedmiotowego przedsięwzięcia poszukiwano innych lokalizacji na terenie gminy , jednak biorąc pod uwagę powyższe kryteria, wybrana lokalizacja wraz z terenami sąsiednimi jest opcją najkorzystniejszą zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i biorąc pod uwagę aspekty logistyczne, ekonomiczno - gospodarcze, prawno - formalne, a także czysto techniczno - organizacyjne.












                                      Działka na których planowana jest budowa  instalacji wodorowej  ma uregulowany stan formalno - prawny, ich właścicielem jest Inwestor.

           

Obszar oraz sposób dotychczasowego zagospodarowanie działki pozwala na swobodną rozbudowę  o nowe elementy, zarówno w granicach na których obecnie planowana jest prowadzona działalności w zakresie wytwarzania energii z promieniowania słonecznego, jak  i na działkach sąsiednich. 







                                                                                        Nie ma również problemu z dostarczeniem niezbędnych mediów, gdyż odpowiednie przyłącza znajdują się na obszarze przyległym do planowanej inwestycji.     

  

Rozpatrywany teren jest całkowicie przekształcony przez człowieka. Obszar ten od dłuższego czasu jest przeznaczony pod działalność gospodarczą  , a teren na którym planowana jest budowa  jest obszarem przy drodze  i nie użytkowany jest jako teren upraw, brak tu cennych siedlisk i gatunków przyrodniczych.    
      

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 300 m od planowanego przedsięwzięcia. 
Ewentualne warianty techniczne i przestrzenne przedsięwzięcia                                                
                    Koncepcje możliwych wariantów  planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego różnią się jedynie; 
                                                                                                                                                       ● rozwiązaniami technicznymi związanymi z wyborem typu elektrolizera i urządzeń towarzyszących określonego producenta, optymalizacji ich współpracy w ramach systemu produkcji wodoru  innego producenta - czynnik ceny w stosunku do wydajności i niezawodności, serwis oraz okres gwarancji
                                                                                                                                                                      ● formą architektoniczną wynikająca z koncepcji rozmieszczenia samych budynków i urządzeń i ich pogrupowania oraz miejscem lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej DC i AC
Wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia w wariancie najkorzystniejszym dla  środowiska (wariant wybrany przez inwestora)

Przyjęty wariant wydaje się jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia polityki  i  zasad zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę aspekty zarówno gospodarczo - ekonomiczne, społeczne jak i ochrony środowiska. Teren działek sąsiaduje z zaprojektowaną instalacją PV.
Przyjęty wariant jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz przyjętymi kierunkami polityki ekologicznej państwa i planami rozwoju gospodarki w skali krajowej i na szczeblu wojewódzkim i gminnym. Instalacja fotowoltaiczna o mocy  52 MWp.

6.0 PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

/(Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej (operatu wodno -prawnego, projektu prac geologiczno- górniczych itp.)/

Wody

Proces inwestycyjny nie będzie się wiązał ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi dostawy wody (poza celami socjalnymi).





                                                 Urządzenia sanitarne i pomieszczenie socjalne znajdą się w budynku socjalno - technicznym, - kontenerze, który na etapie budowy będzie stanowił jeden z kontenerów zaplecza socjalno sanitarnego.. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia planuje się zatrudnienie na  do 10 osób, które doraźnie będą monitorowały i serwisowały instalację , więc zapotrzebowanie na wodę wzrośnie  nieznacznie.
Zużycie wody na cele socjalne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), na jednego zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi wynosi Q max/miesiąc = 2,25 m3/miesiąc przy 8 godzinach pracy.                                                                         Zakładając 10 pracowników pracujących na 1 wydłużoną zmianę, maksymalne miesięczne zużycie wzrośnie o 40 m3/miesiąc.
                                                                                                                         Będzie to zużycie ograniczone w czasie trwające tylko dwa miesiące (czas dostaw, montażu) 

Dostawę wody zapewni istniejące przyłącze wodociągowe, z którego obecnie korzysta miejscowość.
Surowców

●  Szacunkowe zapotrzebowanie :

 ▪   4 elektrolizery każdy o wydajności 1000 Nm3/h
 ▪   stal (stalowe konstrukcje wsporcze) – 100 t. 

 ▪   aluminium ( profile  ) –  10 t. 

 ▪   kable elektro - energetyczne – 50 000 m 

 ▪   budowle- 5000 m3
●  Szacunkowe zapotrzebowanie na energię :

▪   elektryczną - maksymalnie ok . 516  MWh/dobę 
* Woda- 56m3/h  
7.0 Rozwiązania chroniące środowisko.

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić , że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, która zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)/
- Teren ochrony pośredniej- nie dotyczy
- Teren ochrony bezpośredniej- nie dotyczy
- Wpływ obiektów na wody powierzchniowe oraz podziemne- w stopniu dopuszczalnym
                      - Wpływ gospodarki wodnej zakładu na obszary chronione

W zasięgu oddziaływania instalacji wodoru nie występują tereny podlegające ochronie przyrody i dóbr materialnych. Zakład nie jest położone ani na terenie GZWP, ani na obszarze NATURA 2000

- Ustalenia wynikające z  warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Obszaru urządzenia wodnego i dokumentowanych analiz należy do zlewni dolnej Odry. Obszar podlega RZGW w Szczecinie.

Przedsięwzięcia znajduje się  na obszarze JCWPd:9. 
Obszar jest sklasyfikowany  jako JCWPd o dobrym stanie  ilościowym i jakościowym oraz jako niezagrożony osiągnięciem celów środowiskowych. Stan wód podziemnych badany jest w ramach monitoringu jednolitych części wód podziemnych na poziomie krajowym przez PIG, na poziomie regionalnym przez WIOŚ  wraz z delegaturą.                
Prawidłowa eksploatacja instalacji studni  nie będzie wywoływać trwałych oddziaływań na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, hałas oraz powietrze.
W celu zlikwidowania bądź zminimalizowana uciążliwości dla środowiska zostaną podjęte

następujące rozwiązania dla zakładu produkcji wodoru:

(1) Rozwiązania minimalizujące niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy.

Uciążliwością z tytułu realizacji planowanego przedsięwzięcia może być wystąpienie okresowych niedogodności związanych z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Biorąc pod uwagę, iż budowa będzie procesem krótkotrwałym przewidziany czas prac związanych z budową  będzie wynosił ok . 20 tygodni to i ewentualna uciążliwość będzie okresowa.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych śmieci. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, niewymagających cięcia.

Montaż poszczególnych zbiorników oraz połączenia poszczególnych elementów z sobą zostaną wykonane przez wyspecjalizowanych fachowców. 

(1.1) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Poruszanie się samochodów na terenie budowy stanowić będzie źródło chwilowe emisji zanieczyszczeń od powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji będzie znikoma i przy użyciu maszyn w należytym stanie technicznych nie będzie miała wpływu na stan powietrza w rejonie. 
Minimalizacja emisji spalin będzie zapewniona poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów samochodowych: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów. 
Oddziaływanie emisji do powietrza występujące podczas realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac, a więc tylko na terenie inwestycji.

Występować będzie krótkotrwała emisja niezorganizowana gazów i pyłów powodowana przez:

• silniki maszyn budowlanych i środki transportu (dwutlenek azotu, tlenki węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki, pył zawieszony P M10),

• prace ziemne (pył zawieszony PM10).

Jako działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania na powietrze w fazie budowy poleca się stosowanie w pełni sprawnego sprzętu, ograniczanie czasu pracy sprzętu do niezbędnego minimum oraz prowadzenie prac w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu wtórne pylenie (zraszanie powierzchni nieutwardzonych przy długotrwałych suszach w okresie letnim).
 Założono, że prace budowlane prowadzone będą jedynie w porze dziennej a zatem stwierdza się, że realizacja inwestycji nie będzie generowała negatywnego wpływu na jakość powietrza poza granice działki.

(1.2 ) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji hałasu
Emisja związana z hałasem podczas realizacji inwestycji będzie miała charakter nieciągły                 a jego intensywność będzie różna na poszczególnych etapach prac budowlanych. 
Hałas pochodzący z prac budowlanych na terenie inwestycji będzie miał wpływ na najbliższe tereny mieszkalne, jednak że będzie to hałas krótkotrwały i odwracalny. Wpływ na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny zaznacza się poprzez emisję hałasu                               z pracujących urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę studni. 
Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 60  dB(A). Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy  i krótkotrwały.
 Ze względu na odległość terenu inwestycji od najbliższej zabudowy objętej ochroną akustyczną, nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Założono, że prace wiertnicze ( elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej) będą wykonywane w porze dziennej. Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową .
 Ponadto hałas związany z prowadzeniem prac budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych wartości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zaplecze budowy oraz samo przedsięwzięcie należy zlokalizować na terenie położonym                 w możliwe największej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Odległość od planowanej inwestycji pozwoli na zminimalizowanie wpływu hałasu na komfort życia mieszkańców miejscowości i jest to najważniejszy czynnik zmierzający do stosowania skutecznych zabezpieczeń przed hałasem podczas budowy obiektów infrastrukturalnych.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określają załączniki do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Zarówno na etapie budowy, jak i po zakończeniu prac budowlanych, funkcjonowanie studni nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń hałasu zawartych w w/w dokumencie.
(1.3 ) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego:

Prace związane z budową , prowadzone z uwzględnieniem występujących w miejscu jego lokalizacji parametrów gruntów oraz możliwego poziomu występowania wód gruntowych, nie wpłyną negatywnie na wody podziemne. Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą technologię prac budowlanych oraz wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia.

Na etapie budowy zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania

ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC typu ToyToy. Nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe w czasie budowy instalacji, należy chronić wody powierzchniowe przed spływami zanieczyszczeń i zapewnić swobodny przepływ wód poprzez:

• dobrą organizacje prac,

• szkolenia wykonawców,

• korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętu.

W razie potrzeby tankowania paliwem sprzętu użytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do podłoża. Nie przewiduje się głębokich wykopów. Usunięty humus z terenu wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany na miejscu.

Na etapie realizacji inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na stan środowiska gruntowego. Należy nie dopuszczać do poruszania się po placu budowy samochodów w złym stanie technicznym.

(1.4 ) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady powstałe podczas prac budowlanych wywiezie i zagospodaruje zgodnie                                  z obowiązującymi przepisami prawa wykonawca powyższych prac. Posiadacz odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady powinny być gromadzone selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu w celu ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo wodnego.

Zgodnie z postanowieniem Ustawy o odpadach transportem odpadów może zajmować się tym posiadacz odpadów legitymujący się pozwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub innym pozwoleniem uwzględniającym prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (pozwolenie w zakresie prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi).

Podczas realizacji inwestycji powstaną odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane są głównie w grupie 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Przewidziane do wytworzenia odpady na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Lp. Kod odpadów 
Rodzaje odpadów

1. 15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe

2 . 17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 17 06 03

3. Odpady komunalne z grupy 20

Zagospodarowanie odpadów należy powierzyć firmie wykonującej roboty budowlane, która będzie miała uregulowany stan formalno-prawny z zakresu gospodarki odpadami.

(1.5) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na ludzi, rośliny i zwierzęta. 

 W przypadku prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia płazów i gadów w wykopach. Zaleca się nieprowadzenie prac w czasie aktywności gadów i płazów. W przypadku prowadzenia budowy w innym czasie, nie należy zostawiać niezakopanych dołów do dyspozycji zwierząt, a jeżeli zwierzęta dostaną się do wykopów, konieczne jest wyciągnięcie ich i odstawienie w bezpieczne dla nich miejsce.

(2) Rozwiązania minimalizujące niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji.

Projektowana inwestycja będzie utrzymywać ochronę środowiska na bardzo wysokim poziomie ,wiąże się z budową zakładu.
(2.1) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Powstawać będą jedynie ścieki opadowe, które zostaną rozprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki .
(2.2) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na gospodarkę odpadami.

Planowana do realizacji inwestycja jest przedsięwzięciem praktycznie bezodpadowym w trakcie eksploatacji, w związku z czym nie przewiduje się wyznaczania miejsc przygotowanych do ich magazynowania. Jedynymi odpadami j akie mogą powstawać podczas eksploatacji będą odpady          z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych bądź okresowych konserwacji (np. odpady                     z grupy 15 02 02 * Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry  nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi . Odpady te nie będą magazynowane na terenie dział ki ale natychmiast usuwane przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. 
Nie przewiduje się powstawania żadnych odpadów komunalnych.

Po zakończeniu etapu eksploatacji (trwającego ok. 50 lat) zużyte lub uszkodzone elementy zbiorników  zostaną poddane recyklingowi przekazane specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

(2.4) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji hałasu.
Planowane przedsięwzięcie  na etapie eksploatacji nie jest emitorem hałasu. Wpływ prac wykonawczych, serwisowych i konserwacyjnych  nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego jakości środowiska. 

(2.5) Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie oddziaływania na ludzi, rośliny i zwierzęta

W celu ochrony fauny i flory na terenach objętych przedmiotową inwestycją Inwestor będzie planował ewentualne koszenie z uwzględnieniem okresów lęgowych ptaków. Możliwości zmniejszenia liczebności awifauny w wyniku kolizji ptaków z elementami zakładu są minimalne .  
Migracja zwierząt dużych przez teren inwestycji będzie niemożliwa z uwagi na wykonanie ogrodzenia. Inwestor nie przewiduje obsiewania powierzchni żadnymi roślinami. Teren będzie pokrywała roślinność segetalna i dziko rosnąca.

W efekcie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia

na środowisko naturalne stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska oraz nie będzie źródłem znaczących

oddziaływań na środowisko.

8.0  Rodzaje i przewidywane ilość wprowadzanej do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: ścieki z instalacji osmozy i socjalne w zbiorniku bezodpływowym do 5m3.
Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie dotyczy,

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): Wody opadowe i roztopowe będą rozprowadzone powierzchniowo po własnym terenie.

Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie                       w szczelnych pojemnikach): 
Działanie instalacji wodorowej jest bezodpadowe. Jedyne odpady mogą powstać   w wyniku awarii              i prac serwisowych. Szacowana żywotność instalacji wynosi 50 lat.

Szacowana ilość odpadów powstających w wyniku prac serwisowych może wynieść na rok :                                do 5000 kg

Wszystkie prace serwisowe będą prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne, które zgodnie z ustawą o odpadach są odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów powstałych                       w wyniku świadczonej usługi.

 Powstające odpady na etapie realizacji przedsięwzięcia będą związane  z pracami ziemnymi, budowlanymi oraz wynikające z prac ą maszyn i urządzeń . 
Zgodnie z katalogiem odpadów zaliczane są one głównie do grupy 17 „Odpady z budowy, remontów    i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

We frakcjach tych odpadów można się spodziewać około:

Lp.     Kod odpadów                                         Rodzaje odpadów

1. 15 01 06                                   Zmieszane odpady opakowaniowe -  0,04 Mg

2. 17 04 05                                   Żelazo i stal – 0,5 Mg
3. 17 06 04                        Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 1 7 06 03 - 0,5 Mg

Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie instalacji. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych do ich dalszego wykorzystania i transportu.

Ilość , rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ś cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. pył):

❖ na etapie budowy:

Na etapie budowy można się spodziewać większego oddziaływania wynikającego z ruchu sprzętu budowlanego. W celu ograniczenia oddziaływań na środowisko użyty będzie tylko sprawny                             i sprawdzony sprzęt . Na placu budowy będą zabezpieczone środki zaradcze i neutralizujące ewentualne wycieki. Prace będą prowadzone tylko w godzinach dziennych tj. od ok. 7:00 do 20:00.

❖ na etapie eksploatacji:

Instalacja działa automatycznie nie powodując ponadnormatywnych emisji pyłów i gazów do powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego.

9.0 Możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko.

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz.U. Z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) i art. 58 70 ustawy Prawo ochrony środowiska zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym./ 

Punkt ten dotyczy innych przypadków

Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście  trans granicznym                          ( Dz.U. z 1999 r nr 96 poz.  1110) i art. 58-70 Ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku planowanej inwestycji budowy zakładu  nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
Ze względu na skalę , rodzaj i położenie inwestycji nie dotyczy.

10.0 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody, oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość , w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić (nawet jeśli planowane przedsięwzięcie polega na budowie 50m odcinka kanalizacji wzdłuż asfaltowej drogi, a najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się 20km dalej./
Walory przyrodnicze gminy 
1. Lasy 
Lasy w gminie Biały Bór pełnią ważną funkcję ekologiczną i gospodarczą oraz podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu. Tereny leśne pełnią funkcje: 
• ekologiczne (ochronne) - gdyż zapewniają stabilizację stosunków wodnych, chronią gleby przed erozją, kształtują klimat, stabilizują skład atmosfery i ją oczyszczają, tworzą warunki do zachowania potencjału biologicznego gatunków i ekosystemów, wzbogacają krajobraz regionu,
 • produkcyjne (gospodarcze) - gdyż umożliwiają pozyskiwanie drewna (surowca odnawialnego, ekologicznego, wszechstronnie wykorzystywanego, umożliwiającego rozwój wielu gałęzi przemysłu), prowadzenie gospodarki łowieckiej, rozwijanie turystyki, 
• społeczne - gdyż służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa oraz tworzeniu różnorodnych form użytkowania lasu przez społeczność lokalną, zagospodarowują tereny zdegradowane i gleby marginalne. 
Lasy gminy Biały Bór administrowane są przez następujące nadleśnictwa: Nadleśnictwo Miastko (60% powierzchni leśnej), Nadleśnictwo Szczecinek (28% powierzchni leśnej), Nadleśnictwo Bobolice (11% powierzchni leśnej), Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie (poniŜej 1%) oraz Nadleśnictwo Niedźwiady (poniŜej 1% powierzchni leśnej). 
Lasy w gminie Biały Bór, zajmują znaczą część jej obszaru. Całkowita powierzchnia lasów oraz gruntów zadrzewionych na terenie Gminy Biały Bór wynosi 13.971ha, co stanowi około 51,9% obszaru gminy. 
Grunty leśne stanowią własność: Lasów państwowych, Agencji Nieruchomości Rolnej, Osób prywatnych oraz Gminy. Zgodnie ze stanem mienia komunalnego Gminy Biały Bór (stan na dzień 31.12.2009r.) w enklawach komunalnych, gruntów rolnych na terenie miasta oraz                                            w miejscowościach: Grabowo, Drzonowo, Drzonowo, Świerszczewo znajduje się około 12ha (2,3% powierzchni) gruntów sklasyfikowanych jako lasy i grunty leśne. 
Grunty te oprócz parku w m. Świerszczewo nie stanowią odrębnych nieruchomości leśnych, wchodzą w skład gruntów rolnych, nie jest prowadzona tam gospodarka leśna. 
Powierzchnia leśna na terenie Gminy Biały Bór 
Powierzchnia gruntów leśnych [ha] ogółem lasy ogółem grunty leśne publiczne Skarbu Państwa grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzaniu Lasów Państwowych grunty leśne prywatne Lesistość [%] 13.345,2 13.409,2 13.396,4 13.204,4 330,0 51,9 Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl Najczęściej spotykanym typem lasu jest Bór świeży mieszany około 50 %, dalej las mieszany świeży, las świeży, bór świeży, mniejszy jest natomiast udział boru mieszanego bagiennego, lasu mieszanego wilgotnego, lasu mieszanego bagiennego, boru mieszanego wilgotnego oraz bardzo mały udział olsu i boru bagiennego. 
Drzewostan tworzy głównie sosna około 65% dalej brzoza 10%, buk 9%, świerk 7%, dąb 2%, (dane orientacyjne). Sosna generalnie dominuje na obszarze na południe i zachód od linii Sępolno Małe- Sępolno Wielkie - Kołtki - Kaliska - Biały Bór - BrzeŜnica (oprócz kilku z większych kilkunastu do kilkudziesięciu hektarowych „wysp” drzewostanów bukowych, świerkowych, brzozowych). Na zewnątrz tego obszaru (na północ i wschód) występuje mozaika drzewostanów bukowych, brzozy, świerkowych, sosnowych, dębowych z większą ilością bagien. 
W pn-zach zakątku gminy (Nadleśnictwo Bobolice) występują ponad 100 letnie drzewostany sosnowe, dębowe. Obszary leśne w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Cieszęcino odznaczają się bogactwem florystycznym. 
Występuje tutaj szereg gatunków objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 6 kwietnia 1995r. W sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U, Nr 41, póz. 214). 
Drzewostany otaczające jezioro Bielsko i jezioro Bobięcińskie Wielkie od strony wschodniej zalicza się do drzewostanów rodzimego pochodzenia powstałych z odnowienia naturalnego o składzie gatunkowym dostosowanym do siedliska. Tworzą je w przewadze drzewostany bukowo-dębowe, bukowo-dębowe z domieszką brzozy lub świerka.
 Formą ochrony lasów są lasy ochronne, których powierzchnia całkowita w gminie wynosi 1.800ha, co stanowi ponad 13% ogólnej powierzchni lasów i gruntów leśnych. Podstawą prawna ich wyznaczenia jest tekst ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, wraz z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Ich szczegółowa ewidencja zawarta jest w planach ochrony lasu poszczególnych nadleśnictw. 
Do lasów ochronnych na terenie Gminy Biały Bór zaliczono:
 • lasy wodochronne w nadleśnictwie Miastko i Bobolice, zdecydowanie dominujące na terenie gminy, obejmujące wg rozporządzenia obszary:  u źródlisk rzek i potoków, wzdłuż rzek, potoków, kanałów, jezior i innych zbiorników wodnych, uznanych za żeglowne i spławne, a także nie uznanych za żeglowne i spławne, wyodrębniane w zależności od ich położenia i charakteru, przy uwzględnieniu, że obejmują: 
- na nizinach

 - lasy położone na terenach zalewowych podczas średniej wysokości wody, wokół zbiorników wodnych lasy położone między brzegiem danego zbiornika a najbliższą linią naturalną w terenie okalającą zbiornik, 

- na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz w granicach stref ochronnych ujęć                i źródeł wody, wyznaczonych zgodnie z przepisami prawa wodnego,
 - na siedliskach wilgotnych i bagiennych, 
• lasy glebochronne - drzewostany na stokach powyżej 45 st., na stromych zboczach jarów                              i wąwozów w dol. Trzebiegoszczy i Perznicy. 
Występują na następujących obszarach: Nadleśnictwo Bobolice , w obrębie leśnym Bobolice Nadleśnictwo Szczecinek , 
• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej w okolicy Trzebiela i Dyminka, • lasy położone w granicach administracyjnych miasta. 
2. Ogólna charakterystyka flory 
Na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie florystyczne związane z dużą różnicą rzeźby, krajobrazu i pokrycia terenu. Wykazała to waloryzacja przyrodnicza gminy, która została opracowana w 2003 r. Roślinność potencjalna: na obszarze ograniczonym z jednej strony południkowo przebiegającą linią na poziomie miasta Biały Bór a z drugiej zachodnią i południowozachodnią granicą gminą występuje jednolity płat suboceanicznych śródlądowych borów sosnowych.
 Na wschód od tej linii roślinność potencjalna jest bardziej zróżnicowana. Występują tutaj siedliska suboceanicznych śródlądowych borów sosnowych, a także kontynentalnego boru mieszanego, subatlantyckiego lasu bukowego i subatlantyckiego lasu bukowo-dębowego typu pomorskiego.                                  W dolinach rzek występują siedliska łęgu olszowego i jesionowo olszowego. 
Roślinność rzeczywista: na obszarze gminy dominują zespoły leśne zajmujące połowę jej powierzchni. Około 2/3 lasów to lasy l pokoleniowe na gruntach porolnych przy znaczącym udziale litych drzewostanów sosnowych w II klasie wieku. Lasy prawie w całości mają charakter „gospodarczy". Niektóre płaty leśne o charakterze naturalnym występują w małych enklawach na niedostępnych torfowiskach, nieużytkowanych powierzchniach ze względu na trudne warunki terenowe. 
Ponadto znaczą część roślinności rzeczywistej gminy stanowią łąki. Zbiorowiska te należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów. 
Do najczęściej spotykanych i największych kompleksów łąkowych należą ubogie florystycznie zbiorowiska z domieszką szczawiu, jaskra i mniszki. Pod lasami oraz w suchych, wyniesionych miejscach pośród pastwisk częste są zbiorowiska wrzosowisk i jałowych łąk. 
Ponadto na obszarze gminy zlokalizowane są torfowiska. Naturalną torfotwórczą roślinność torfowisk wysokich mszarnych stanowią obecnie i przeszłości zbiorowiska roślinne rzędu trzęsawisk bagnicowych. Jako macierzystą roślinność dla oligotroficznych torfów mszarnych można uznać zespoły: mszar dolinkowy z turzycą bagienną i mszar przygiełkowy, szczególnie ich odmiany wyróżniające się masową, dywanową wegetacją torfowca spiczastolistnego. 
Roślinność okrajków stanowią głównie zespoły torfowotwórcze: szuwar mszarny z turzycą miłkowatą, pło mszarne z turzycą dzióbkowatą, mechowisko z turzycą obłą, mechowisko turzycą pospolitą. Rośliny kwiatowe reprezentowane są przez rzadkie i chronione gatunki roślin (element alpejski                      i arktyczno - borealny) jak turzyca bagienna w Polsce zagrożona wyginięciem, bagnica torfowa, przygiełka biała, welnianka wąskolistna, rosiczka (głównie okrągłolistna) - ochrona ścisła, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne borówka bagienna, wełnianka pochwowata i inne. Torfowiska jako ekosystemy mają szczególne znaczenie dla zachowania zasobów genowych, zabezpieczenia nieodnawialnych zasobów substancji organicznej i gytii, retencjonowania wody co ma znaczenie także dla obszarów przyległych. 
Niestety są to zespoły coraz bardziej eliminowane w następstwie niekorzystnych przemian środowiska a także zagrożenia przyspieszoną sukcesją roślinną w kierunku zbiorowisk leśnych na obiektach słabo uwodnionych. Dlatego wymagają oceny i podjęcia działań ochronnych. 
3. Ogólna charakterystyka fauny 
Na terenie Gminy Biały Bór występuje duże zróżnicowanie faunistyczne związane przede wszystkim               z bogatym zróżnicowaniem rzeźby, krajobrazu i pokrycia terenu. Dominującą grupą, wśród gatunków rzadkich, są zwierzęta związane z siedliskami podmokłymi. 
Na terenie gminy występuje szereg gatunków zwierząt wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, Europejskiej Czerwonej Listy Zwierząt i Roślin Zagrożonych Wyginięciem w Skali Światowej. Zlokalizowano wiele stanowisk chronionych gatunków zwierząt: orła bielika, bociana czarnego, bociana białego, żurawia, brodźca piskliwego, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, wydry, żmii zygzakowatej, nietoperzy.
 Ilość występujących gatunków jest znaczna, czemu sprzyja różnorodność występujących na terenie gminy siedlisk, leśnych, łąkowych, mokradeł wodnych, polnych. 
Obszary leśne gminy są bogate w zwierzynę leśną, szczególnie dużo występuje jeleni i saren, ponadto występują tutaj dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, oraz zające. 
4. Formy ochrony przyrody 
Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U.                    z 2009r. Nr 151, poz. 1220) formami ochrony przyrody są w Polsce parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę ochronną mogą mieć również pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
Na terenie Gminy Biały Bór zlokalizowanych jest wiele form ochrony przyrody i krajobrazu. 
4.1. Rezerwaty przyrody
 Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, rezerwat przyrody jest to obszar obejmujący zachowane                w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowym. Jest to najwyższa po parku narodowym ustawowa forma ochrony, i najwyższa, jeżeli chodzi o restrykcje względem sposobu użytkowania przestrzeni. 
Rezerwat przyrody jest to najwyższa forma ochrony po parku narodowym. Na terenie Gminy Biały Bór aktualnie ustanowione są dwa rezerwaty przyrody. Są to rezerwaty florystyczne utworzone zarządzeniem ministerialnym z 1977 roku. Po przeprowadzeniu waloryzacji przyrodniczej za zasadne uznano dążenie do przekwalifikowania ich na rezerwaty ścisłe.
 Rezerwat przyrody „Jezioro Iłowatka” – rezerwat florystyczny, ustanowiony został zgodnie                           z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 21 lipca 1977 roku. 
Rezerwat został utworzony w celu ochrony ekosystemu jeziora lobeliowego, z szczególnym uwzględnieniem jego flory. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 14,73ha. Ochroną na jego terenie zostały objęte: zespoły roślinne (Caricetum rostratae, Isoeto-Lobelietum, Myriophylletum alterniflori) oraz gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą (Isoetes lacustris, Lobelia dortmanna, Nuphar pumilum), 
Rezerwat przyrody „Jezioro Głębokie” – rezerwat florystyczny, ustanowiony został zgodnie                            z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 21 lipca 1977 roku. Celem ochrony jak w przypadku obiektu „Iłowatka”, jest ochrona ekosystemu jeziora lobeliowego. Całkowita powierzchnia rezerwatu to 8,87ha. Ochroną na jego terenie zostały objęte: zespoły roślinne (Isoeto-Lobelietum, Myriophylletum alterniflori), gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą (Isoetes echinospora, Isoetes lacustris, Lobelia dortmanna), oraz gatunki roślin chronionych objęte ochroną częściową (Ledum palustre).
 Szczególnym zagrożeniem dla rezerwatu jest rekreacyjne użytkowanie obiektu ułatwione przez istnienie parkingu w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 4.2. Obszary Chronionego Krajobrazu 
Obszar Chronionego krajobrazu jest to forma ochrony przyrody mająca na celu zapewnienie równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych systemów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową lub łącznikową. Obecnie na obszarze gminy istnieją trzy obszary chronionego krajobrazu.
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowa-Biały Bór” zlokalizowany jest w północnej                           i centralnej części gminy. Obszar ten został powołany Uchwałą Nr X/46/75 WRN w Koszalinie w dniu 17 listopada 1975 roku i zajmuje łączna powierzchnię 12.350[ha]. Zajmuje on malownicze tereny                         i jest częścią Pojezierza Bytowskiego (najwyższy fragment Pojezierza zachodniopomorskiego). 
Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona z licznymi, małymi jeziorkami lobeliowymi. Przedmiotem ochrony na stworzonym obszarze są cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny strefy wzniesień czołowo – morenowych. Do głównych zagrożeń dla utworzonego obszaru można zaliczyć punktowe zrzuty ścieków (jezioro Drzohnowskie), zmiany w sposobach wykorzystania zlewni w kierunku rolniczym, eutrofizację wód oraz niekontrolowany rozwój turystyki. 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” zlokalizowany jest na terenach lezących na pograniczu Równiny Charzykowskiej oraz Pojezierza Szczecineckiego. Obszar ten został powołany Uchwałą Nr X/46/75 WRN w Koszalinie w dniu 17 listopada 1975 roku i zajmuje łączna powierzchnię 17.619,1ha. Na terenie obszaru dominuje pogórkowaty krajobraz, co związane jest głównie z moreną denną. Urozmaiceniem znajdującym się w granicach obszaru są misy jezior wytopiskowych, z których największym jest jezioro Wielimie.
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Drzonowski” zlokalizowany jest w południowej części gminy. Obszar ten został powołany Uchwałą Nr XX/181/2000 Rady Miejskiej w Białym Borze w dniu 27 września 2000 roku i zajmuje łączna powierzchnię 86,0[ha]. Obszar ten został utworzony w celu połączenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowo-Biały Bór” z OchK „Jeziora Szczecineckie”. Jest to bór sosnowy z dodatkiem brzozy i dębu. Przedmiotem ochrony jest korytarz ekologiczny o cennych walorach przyrodniczych między dwoma ww. OchK.
 4.3. Pomniki przyrody 
Pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie nazywane są pomnikami przyrody. 
Na terenie Gminy Biały Bór istnieje wiele unikalnych tworów przyrody ożywionej, a cztery z nich objęte są ochroną. 
W planach jest objęcie ochroną dalszych 32 obiekty, w tym 28 wiekowych drzew oraz 2 kompleksy cennych zadrzewień przydrożnych i 2 głazy narzutowe. 
4.4. Użytki ekologiczne 
Użytki ekologiczne to pozostałości ekosystemów zasługujące na ochronę, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Tereny użytków ekologicznych nie mogą być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych. 
Na terenie gminy istnieje 12 użytków ekologicznych powołanych uchwałami: Rady Gminy Biały Bór nr CV/137/2000 z 26.01.2000. Wszystkie one utworzone zostały w celu ochrony walorów terenów podmokłych o charakterze bagiennym torfowiskowym i olsowym. W „Waloryzacji przyrodniczej gminy” wykazuje się zasadność utworzenia kolejnych 30 obszarów objętych tą formą ochrony.
4.5. Ochrona gatunkowa 
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt i ich siedlisk w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie bioróżnorodności. Minister środowiska publikuje okresowo w formie rozporządzeń listy gatunków roślin i zwierząt, które objęte są ochroną gatunkową (lista roślin i grzybów - rozporządzenie z dnia 11.09.2001 r., t.j. Dz. U. nr 106 z 2001 r., poz. 1167; lista zwierząt - rozporządzenie z dnia 26.09.2001 r., t.j. Dz. U. nr 130 z 2001 r., poz. 1456). 
W stosunku do 60 zamieszczonych na listach gatunków i ich siedlisk obowiązuje system ograniczeń, zakazów i nakazów, określony w ustawie o ochronie przyrody . W zależności od statusu danego gatunku, stopnia zagrożenia i jego wrażliwości na zmiany środowiska, wprowadza się ochronę ścisłą lub częściową. 
Ochroną ścisłą obejmuje się gatunki szczególnie rzadkie (endemity, gatunki o niewielkiej liczbie stanowisk w skali kraju) lub zagrożone (gatunki na granicach zasięgu, o niewielkich populacjach lub związane z siedliskami szczególnie wrażliwymi na przekształcenia). 
Ochronę częściową stosuje się w odniesieniu do gatunków, które w chwili obecnej nie są zagrożone, jednak w przypadku ich niekontrolowanego pozyskiwania lub eliminowania należy się spodziewać pogorszenia ich statusu. Dotyczy to np. roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych. 
4.6. Strefowa ochrona miejsc występowania i rozrodu zwierząt 
Podstawowym zagrożeniem dla wielu gatunków jest zanikanie i degradacja zajmowanych przez nie siedlisk. Z tych przyczyn grupa zagrożonych gatunków zwierząt (16 gatunków ptaków i 2 gatunki gadów), została objęta dodatkową formą ochrony, jaką jest ochrona miejsc ich rozrodu i stałego przebywania. Podstawą prawną strefowej ochrony zwierząt jest ustawa o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych, dziko występujących, objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków oraz odstępstw od tych zakazów. 
Wokół miejsc rozrodu i stałego przebywania gatunków objętych ochroną strefową wytyczono dwa rodzaje stref:
 • Strefa ochrony ścisłej: obowiązuje ona przez cały rok. Funkcjonuje na zasadzie rezerwatu ścisłego. Zakazane jest w niej prowadzenie jakichkolwiek czynności, bez uzgodnienia z wojewodą. W zależności od gatunku jej wielkość waha się w granicach 10-200m od stanowiska. 
• Strefa ochrony częściowej: jest to obszar wyłączony okresowo z działalności gospodarczej człowieka. Obejmuje obszar od 200 do 500m od stanowiska. 
Na drogach prowadzących do stref powinny znajdować się tablice z napisem „Wstęp wzbroniony. Ostoja zwierzyny”. Na tablicach tych nie powinny widnieć rysunki przedstawiające obiekt ochrony.             W granicach Gminy Biały Bór istnieją dwie prawnie ustalone strefy, powołane rozporządzeniem wojewody nr 75/2003. Obejmują ochroną miejsca lęgowe bociana czarnego (0,5km na północ od m. Trzebiele) i bielika (0,5km na południowy wschód od m. Trzebiele). 
Przeprowadzona waloryzacja potwierdziła zasadność ich funkcjonowania. 
4.7. Natura 2000 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 na terenie Polski jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). 
W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których naleŜy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
 • obszary specjalnej ochrony ptaków- OSO, 
• specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO. 
Do chwili obecnej Rząd Polski ustanowił w drodze rozporządzenia 124 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz wysłał do Komisji Europejskiej, celem akceptacji, 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Dnia 13 listopada 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą listę 172 obszarów Natura 2000 regionu kontynentalnego. Dla 17 obszarów Natura 2000 regionu alpejskiego, podobna decyzja została wydana dnia 25 stycznia 2008 r. 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 obejmuje także obszary zlokalizowane na terenie Gminy Biały Bór. Zgodnie z danymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w granicach gminy ustanowiono trzy obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej, tj. 
• obszar specjalnej ochrony siedlisk „Bobolickie Jeziora Lobeliowe” (kod: PLH320001), 
• obszar specjalnej ochrony siedlisk „Jeziora Bobięcińskie” (kod: PLH320040), 
• obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska” (kod: PLB 320019). „Bobolickie Jeziora Lobeliowe” (kod obszaru: PLH320001) całkowita powierzchnia utworzonego obszaru zajmuje około 4.759,3ha. Ostoja obejmuje skupienie kilkunastu jezior rynnowych oraz bardzo dużą liczbę oczek polodowcowych w okolicach Bobolic i Porostu. 
W jej granicach, oprócz różnego typu zbiorników wodnych, znajdują się torfowiska i rozległe kompleksy buczyn. Na szczególną uwagę i ochronę zasługują jeziora lobeliowe. 
Obejmują one aż 16 zbiorników wodnych, z których największe to jezioro: Chlewe Wielkie (Porost), Trzebień Średni, Kiełpino i Pniewo (Nafta). 
Prawie wszystkie jeziora charakteryzują się obecnością gatunków reliktowych, takich jak: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora i poryblin jeziorny Isoetes lacustris oraz dobrze zachowaną roślinnością isoetydów Isoeto-Lobelietum dortmannae. 
W czterech jeziorach stwierdzono występowanie elismy wodnej Luronium natans. 
Znaczną powierzchnię zajmują również zbiorniki dystroficzne; największe z nich to jez. Trzebień, jez. śubrowo, ponadto jest tu wiele innych oczek polodowcowych bez nazwy.
 Często w ich obrębie rozwijają się rozległe pła mszarne. 
Niemałą powierzchnię stanowią też zbiorniki mezotroficzne i eutroficzne z największym z nich jez. Przybyszewko. Liczne małe oczka eutroficzne rozproszone są na obrzeżach kompleksów leśnych lub   w krajobrazie rolniczym. 
Znaczącą powierzchnię zajmują torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks żywych torfowisk wysokich koło Drzewian. Mniejsze torfowiska mszarne (tzw. torfowiska kotłowe) występują bardzo licznie na bezodpływowych obszarach morenowych koło Porostu. Ponadto obszar obejmuje torfowiska mszarne z wrzoścem bagiennym, torfowiska przejściowe, brzeziny bagienne, suche wrzosowiska oraz liczne torfowiska mszarne zdolne do regeneracji. W otoczeniu jezior największą powierzchnię zajmują kwaśne buczyny i dąbrowy ze znacznym udziałem starodrzewi. 
Do głównych zagrożeń obszaru należy: eutrofizacja zbiorników lobeliowych wywołana dopływem biogenów z zagospodarowania turystycznego jeziora oraz z okolicznych pól; humizacja zbiorników lobeliowych poprzez dostawanie się do jezior związków humusowych z odwadnianych torfowisk; funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego, za pomocą którego wciąż odwadnianych jest wiele mokradeł; próby zarybiania, niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa w miejscach wypoczynkowych, szczególnie nad jeziorami Chlewe Wielkie i Pniewo. „Jeziora Bobięcińskie” (kod obszaru: PLH320040) całkowita powierzchnia utworzonego obszaru zajmuje około 3.383,3ha. 
Obszar swoim zasięgiem obejmuje 5 jezior lobeliowych, z których największe to jezioro Bobięcińskie Wielkie o powierzchni 524,6ha i maksymalnej głębokości 48 m. 
Prawie wszystkie jeziora charakteryzują się obecnością roślin reliktowych, takich jak: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora i poryblin jeziorny Isoetes lacustris. Ponadto w jeziorze Bobięcińskim znajduje się duŜa populacja elismy wodnej Luronium natans,                 a w jeziorze Iłowatka występuje bardzo rzadki w Polsce poryblin kolczasty Isoetes echinospora. Znaczną powierzchnię zajmują również inne siedliska, w tym: zbiorniki dystroficzne i nachodzące na taflę wody pła mszarne, torfowiska przejściowe i dywanowe mszary, bory i brzeziny bagienne oraz wilgotne i świeże łąki. Całość kompleksu otoczona jest buczynami i dąbrowami. 
Jest to również ważne miejsce odpoczynku i rekreacji. Do głównych zagrożeń obszaru należą: eutrofizacja zbiorników lobeliowych, np. poprzez zagospodarowanie turystyczne jeziora, humizacja zbiorników lobeliowych poprzez przenikanie do jezior związków humusowych z odwadnianych torfowisk oraz funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego, za pomocą którego wciąż odwadnianych jest wiele mokradeł. 
W granicach obszaru znajduje się jeden rezerwat przyrody Jezioro Iłowatka (14,73 ha; 1977). Jezioro Bobięcińskie uchwałą Rady Gminy Miastko zostało uznane za użytek ekologiczny (524,6 ha; 1999). Kilka uŜytków ekologicznych powołanych zostało przez Nadleśnictwo Bobolice na terenie gminy Bobolice (1,76 ha; 1999). 
Ponadto część obszaru znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Okolice śydowo-Biały Bór (12350 ha; 1975r.) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Bobęcińskie ze Skibską Górą (3328 ha, 1981 r.). „Ostoja Drawska” (kod obszaru: PLB320019) całkowita powierzchnia utworzonego obszaru zajmuje około 153.906,1ha. Całkowita powierzchnia ostoi na obszarze Gminy Biały Bór wynosi 8.291ha, z czego na obszarze samego miasta – 27,3ha. 
Obszar ten wyznaczono zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r ( Dz. U. z 2008r Nr 198 poz. 1226). Obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego z ponad 50 jeziorami (10 % pow. terenu), reprezentującymi wszystkie typy jezior. Teren został ukształtowany            w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Pozostałościami tej działalności są między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe              i wytopiskowe. Jeziora należą do najgłębszych w Polsce (Drawsko - 79,7 m). 
Największe to Drawsko (powierzchnia 187/102 ha), Siecino, śerdno, Komorze i Wilczkowo. Mają one urozmaiconą linię brzegową, na niektórych są wyspy. Brzegi jezior są wysokie, porośnięte lasem, głównie łęgami i buczyną, lub niskie, z roślinnością przybrzeżną. 
Lasy pokrywają ok. 25% terenu. Dominują tu bory, duże powierzchnie zajmują drzewostany bukowe, dębowe. Rzeźba terenu jest zróżnicowana, z licznymi wąwozami, parowami, niewielkimi, bezodpływowymi zbiornikami wodnymi, bagnami i torfowiskami. 
Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła. Swój początek biorą tutaj takze inne rzeki, jak: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Znaczna część obszaru jest użytkowana rolniczo.
Działanie zakładu nie będzie wpływać na formy ochrony funkcjonujące na w/w obszarach. Ze względu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skalę nie przewiduje się jej wpływu na pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których obszary te zostały wyznaczone, negatywnego wpływu na gatunki dla których obszary te wyznaczono, pogarszania integralności tych obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami. 
Obszar inwestycji nie jest związany i nie będzie znacząco oddziaływać na: obszary wybrzeży ani obszary ochrony ujęć wód. Znajdujące się poza terenami o przekroczonych standardach jakości środowiska, o znaczeniu historyczny, kulturalnym, archeologicznym, uzdrowiskowym. 
Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na krajobraz  i walory przyrodnicze nie wiąże się z ingerencją w świat roślinny i zwierzęcy oraz krajobraz poza granicami terenu inwestycji . 
Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk przyrodniczych. Dodatkowo, instalacja zlokalizowana jest w typowym krajobrazie rolniczym w związku z czym jej realizacja będzie korzystna dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu.

Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 300 m od działki, na której planowana jest inwestycja. Obowiązujące aktualnie przepisy prawa tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku              (Dz. U. Nr 120, poz. 826) stanowią, że dla terenów o podobnym sposobie zagospodarowania co planowany na tym terenie, dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio:

• 55 db dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

• 45 db dla pory nocnej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na poziom hałasu na środowisko.                                                   W trakcie eksploatacji jedynym elementem wytwarzającym hałas będzie ruch samochodowy.
Ogrodzenie terenu inwestycji wyklucza ewentualną możliwość znaczącego oddziaływania na zwierzynę naziemną, wykorzystującą ewentualne szlaki wędrówki na tym terenie. Warto wskazać, że gatunki żerujące na polach uprawnych (np. sarny polne, zające, itp), w zdecydowanej większości wykazują zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków presji antropogenicznych.                      Ze względu na parametry techniczne charakteryzujące planowaną inwestycję tj. stosunkowo małą wysokość płotu nie przewiduje się również oddziaływania na gatunki ptaków wykorzystujące ewentualne szlaki migracyjne.

Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę oraz charakter planowanej inwestycji można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie stanowić bariery dla jakiekolwiek migracji zwierząt zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że przylegle tereny są używane rolniczo.

11.0 Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W pobliżu planowanej inwestycji  nie znajduje się zakład o podobnej strukturze produkcyjnej.

Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania  z technologią istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Jednakże na podstawie doświadczenia można stwierdzić, iż dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostaną przekroczone dla pracy istniejących urządzeń projektowanych.

 Duża odległość od zabudowy zagrodowej zapewnia ze emisja zanieczyszczeń powietrza                       i hałasu nie przekroczy norm dopuszczalnych na wysokości zabudowy.

12.0  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej                           i budowlanej.

Analizowane przedsięwzięcie nie wiąże się z posiadaniem lub wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych określonych w załączniku do Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1497). 
W związku z powyższym projektowana instalacja nie jest zaliczana do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 tekst jednolity z późn. zm.), a co za tym idzie nie jest wymagane sporządzanie planów i raportów na wypadek takich sytuacji.

Ponadto planowana inwestycja ze względu na swój charakter oraz lokalizację poza terenami zagrożonymi powodzią lub osuwaniem się terenu nie stanowi zagrożenia z punktu widzenia wystąpienia katastrofy budowlanej.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25, poz. 150) w miejsce nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wprowadziła pojęcie awarii przemysłowej. Przy czym pod pojęciem awarii należy rozumieć zdarzenia np. pożar, eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych ilościach do środowiska, mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła przyczyny awarii przemysłowych.

Na terenie zakładu stosowane będą następujące sposoby zapobiegania i ograniczania skutków wystąpienia awarii:

· Opracowana procedura postępowania w przypadku wystąpienia awarii-pożaru lub wybuchu
· Na terenie  znajdować się będzie podstawowy sprzęt gaśniczy,

· Instalacja zaopatrzona będzie w przewożny agregat prądotwórczy i pianotwórczy, uruchamiany na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej,

· Występuje instalacja piorunochronna

13.0PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

Wskutek prowadzonych prac budowlanych, będą powstawać odpady inne niż niebezpieczne, których wytwórcą będą podmioty realizujące przedsięwzięcie i prace budowlane.                                                                        

Montaż konstrukcji stalowych i budowlanych instalacji, budowa infrastruktury energetycznej                         i elektrycznej oraz realizacja budowli  towarzyszących będzie wiązała się z  powstawaniem odpadów. Będą one powstawały na wszystkich etapach montażu i budowy planowanej  inwestycji oraz każdej            z części (segmentach) realizowanej inwestycji;

-  różnego rodzaju opakowania papierowe, foliowe i palety drewniane , 

-  fragmenty profili stalowych i aluminiowych uszkodzonych w trakcie transportu lub 

   prac montażowych oraz różnego rodzaju śruby i wkręty metalowe

-  odpady z betonu z uszkodzonych elementów konstrukcji fundamentów i montażu 

   słupków ogrodzenia

-  fragmenty siatki stalowej i drutu stalowego jako pozostałości po montażu ogrodzenia

-  uszkodzone aparaty oraz końcówki kabli elektrycznych i energetycznych, 

-  zmieszane odpady podobne do komunalnych, zawierające resztki organiczne, papier,  

   szkło, tworzywa sztuczne wytworzone przez pracowników zatrudnionych przy 

   budowie i montażu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń 

-  odpady pielęgnacji zieleni, 

-  odpady kanalizacyjne, 

Na etapie budowy Inwestor w pierwszej fazie przewiduje możliwość usunięcia wierzchniej warstwy gleby w ilości szacunkowo do 2 tys. m³ / rok. Nie wyklucza się możliwości usunięcia lub przemieszczenia mas ziemnych w związku  z realizacją inwestycji.                                       

W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robot budowlanych określone zostaną warunki i sposób zagospodarowania tych mas ziemnych, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby                i ziemi o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska                     (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.)

W  tabeli  poniżej przedstawiono szacowane ilości i rodzaje przewidywanych do powstania odpadów oraz miejsce i sposób ich magazynowania, a także dalszy sposób ich zagospodarowania. Kody odpadów podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.                            w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206).
 Gospodarowanie odpadami powstającymi w związku z realizacją planowanej inwestycji   

	l.p.
	   Kod odpadu
	    Nazwa odpadu
	  Ilość Mg/rok
	Sposób i miejsce magazynowania
	Sposób  dalszego zagospodarowania

	1
	15 01 01
	Opakowania z papieru  i  tektury
	1,0
	pojemnik zamykany na papier i tekturę ustawiony w wydzielonym miejscu
	przekazanie do odzysku podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych


	1,0
	pojemnik na tworzywa sztuczne ustawiony w wydzielonym miejscu


	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	3
	15 01 03
	Opakowania z drewna


	1,5
	kontener na opakowania z drewna ustawiony w wydzielonym miejscu


	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	4
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	2,5
	kontener na gruz ustawiony w wydzielonym miejscu


	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	5
	17 04 07
	Tworzywa sztuczne
	0,5
	pojemnik na tworzywa sztuczne ustawiony w wydzielonym miejscu


	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	6
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
	 60,0
	gleba (jako masy ziemne)

jeśli nie zostanie zużyta na miejscu  
	przekazana zainteresowanym jej wykorzystaniem,

	7
	20 03 01
	Nie  posegregowane (zmieszane) odpady komunalne


	1,0
	kontener na zmieszane odpady komunalne przekazanie do unieszkodliwienia
	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie 

	8
	17 04 05
	Żelazo i stal


	1,5
	kontener ustawiony w wydzielonym miejscu
	  jw.


Odpady powstające w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia

Na terenie zakładu powstawać będą odpady komunalne związane z eksploatacją i pracą zakładu , które będą gromadzone w podstawione zostaną pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Odpady te zostaną zagospodarowane na terenie składowiska odpadów zgodnie z obowiązującym prawem (na podstawie prowadzonej ewidencji  i karty przekazania odpadów) oraz hierarchią postępowania z odpadami, lub przekazane podmiotowi posiadającemu niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Inwestor zobowiązany jest także do prowadzenia ilościowej  i jakościowej ewidencji odpadów według przyjętego katalogu odpadów,                z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673). Zgodnie z art. 63 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243), odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, będą magazynowane nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat, natomiast odpady przeznaczone do składowania będą magazynowane nie dłużej niż przez okres roku, zatem terminem granicznym magazynowania jest okres 1 roku do lat 3.

 Odpady mogące powstać w związku z likwidacją planowanego przedsięwzięcia
W przypadku likwidacji obiektów budowlanych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, wydane w trybie ustawy - Prawo budowlane. Jeśli konieczna będzie likwidacja  i demontaż instalacji                i elementów infrastruktury energetycznej i elektrycznej zakładu,   w pierwszej kolejności prowadzony będzie odzysk lub transport do instalacji odzysku (przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie).  W ostateczności elementy, które nie będą mogły być wykorzystane ani poddane procesom odzysku zostaną unieszkodliwione w odpowiedniej instalacji.

 Gospodarowanie odpadami powstającymi w związku z likwidacją przedsięwzięcia

	l.p.
	   Kod odpadu
	    Nazwa odpadu
	  Ilość Mg/rok
	Sposób i miejsce magazynowania
	Sposób  dalszego zagospodarowania

	1
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 ZTr
	5,0
	kontener ustawiony w wydzielonym  miejscu
	przekazanie do odzysku podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	2
	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 0215 ZTr

	1,0
	pojemnik na  elementy urządzeń ustawiony w wydzielonym miejscu


	przekazanie do odzysku podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	3
	17 04 11
	Kable  inne  niż wymienione w 170410

	1,5
	Kontener na kable i przewody  ustawiony w wydzielonym miejscu


	przekazanie do odzysku podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	4
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz  betonowy z rozbiórek i remontów
	2,5
	kontener na gruz ustawiony w wydzielonym miejscu


	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	5
	17 02 02
	Szkło
	1,0
	pojemnik na szkło ustawiony w wydzielonym miejscu


	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	6
	17 02 03


	Tworzywa sztuczne TR
	 0,5
	pojemnik na tworzywa ustawiony w wydzielonym miejscu


	podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie 

	7
	20 03 01
	Nieposegregowane (zmieszane) odpady komunalne


	1,0
	kontener na zmieszane odpady komunalne przekazanie do unieszkodliwienia


	przekazanie do utylizacji podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie 

	8.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	5,0
	kontenery  na  segregowane  metale przekazanie do unieszkodliwienia


	przekazanie do utylizacji podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie

	9
	17 04 02
	Aluminium
	0,5
	
	

	10
	17 04 01
	Miedź i mosiądz
	0,2
	
	

	11
	17 04 06
	Cyna TR
	0,01
	
	

	12
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	0,5
	
	


W powyższej tabeli  przedstawiono rodzaje i szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia wraz ze sposobem magazynowania oraz dalszym ich zagospodarowaniem. Odpady magazynowane będą do czasu uzyskania ilości transportowych. Kody odpadów podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.                     w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206).

Można przypuszczać, iż procesy i oddziaływania na środowisko na etapie likwidacji będą podobne jak w przypadku opisanych procesów i oddziaływań przedsięwzięcia na etapie budowy. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji będzie związane z pracami budowlanymi typowymi dla rozbiórki.

Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i nie wpłynie  ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego. Oddziaływanie to będzie chwilowe. 

  Ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urządzeń. 

Głównymi urządzeniem zainstalowanymi dla prawidłowej i bezawaryjnej działalności projektowanej instalacji w postaci elektrolizerów będą przetworniki (inwertery), transformatory, zbiorniki oraz elektroniczne urządzenia sterujące i nadzorujące pracą instalacji, systemu dozoru elektronicznego (czujniki, sensory, kamery) i oświetlenia terenu.

14.0 Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestor nie przewiduje likwidacji przedsięwzięcia, jednak w przypadku takiej konieczności zakres oddziaływania na środowisko będzie zbliżony do oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy. Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W wyniku tych działań będzie występować potencjalne zagrożenie w postaci pylenia oraz krótkotrwałej i chwilowej uciążliwości akustycznej oraz podwyższonej niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń wynikającej ze zwiększonych potrzeb transportowych jak również z pracy urządzeń służących do rozbiórki.

Powstawać będą także odpady budowlane, które zostaną we właściwy sposób zagospodarowane                   i przekazane do odzysku/ recyclingu/unieszkodliwiania przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Po tych działaniach teren wróci do stanu sprzed inwestycji. Przy zachowaniu wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska, proces likwidacji  zbiorników paszowych nie wpłynie ujemnie na jego stan.

15. Wnioski

Elekrolizery 4szt. wymagają płyty fundamentowej i hali . Każda płyta fundamentowa jest zbrojona. Praca 8000 h/rok
Przedsięwzięcie nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć mogących  w jakikolwiek sposób oddziaływać na środowisko.
Parametry instalacji:

- Produkcja wodoru zielonego- 360 kg/h, 2 880 Mg/rok
- Podziemne magazyny wodoru H=100m, D=3,2m, pojemność  500 MW

- Produkcja tlenu 360 kg/h, 2 880 Mg/rok

- Zużycie wody uzdatnionej-3,24 m3/h ,  259 200 m3/rok

- Zużycie energii elektrycznej z PV- 180 MW/h, 1 440 000 MWh/rok

- Produkcja azotu- 3m3/h, 24 000 m3/rok

- Zatrudnienie- 20 osób na zmianę

- Osmoza- 60m3/h, 480 000m3/rok

- Teren inwestycji – do 5 ha
                Opracował: 

                    inż. Henryk Wolski
BPW EKOTECHNIKA Koszalin
Strona 52

