DODATKOWY OPIS
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości odtworzenia pierwotnej formy zwieńczenia wieży na kościele filialnym pw. Świętego Wojciecha w Sępolnie Wielkim, gm. Biały Bór.
Wytyczne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie odbudowy wieży:
1. Wykonanie ekspertyzy technicznej dot. możliwości odtworzenia pierwotnej formy zwieńczenia wieży.
2. O ile stan techniczny wieży pozwoli na jej odtworzenie:
· podwyższenie murów wieży do ich pierwotnej wysokości.
· odtworzenie formy wieży z latarnią.
· pokrycie wykonać z klepki drewnianej (szkudły).
3. O ile stan techniczny wieży nie pozwoli na jej odtworzenie:
· zachowanie obecnej formy dachu.
· rozbiórkę istniejącego pokrycia z blachy.
· wykonanie nowego pokrycia z klepki drewnianej (szkudły), alternatywnie dopuszcza się blachę miedzianą kładzioną w łuskę lub karo.

Poniżej zdjęcie obiektu przeznaczonego do wykonania ekspertyzy technicznej oraz link do dodatkowych informacji;
http://www.kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/sepolnw.html 
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W trakcie wymiany pokrycia dachowego
[image: E:\BIAŁY BÓR\zdjęcia Biały Bór\DSC_0726.JPG]
[image: E:\BIAŁY BÓR\zdjęcia Biały Bór\DSC_0728.JPG]
image5.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




